구매조건(공통)

1. 납품장소 : 광명소방서 지정장소

2. 계약 및 납품조건

가. 납품기한 : 계약체결 후 30일

나. 하자에 대한 책임 및 납품 시 유의사항

1) 하자보증 대한 책임

가) 하자보증 기간은 납품일로부터 2년으로 하고 제조물 책임법을 준용한다.

나) 수요기관이 납품 검사한 후 장비의 사용 중 하자가 발생한 경우에 그 책임이         수요기관의 귀책사유에 해당하지 않고 계약자에 있다고 판단되는 경우 계약         자는 수요기관의 요청에 따라 즉시 무상 교환 또는 A/S를 하여 한다.

2) 납품 유의사항

가) 제품규격 또는 동등이상의 장비를 납품하여야 한다.

나) 세부 규격과 규정을 명확히 숙지하고 계약물품 납품시 인증, 허가, 신고, 형식        승인, 검정, 성능시험 등을 거쳐야 할 경우 적법 절차에 의한 과정이 완료된         제품을 납품하여야 한다.

다) 수요기관의 품목별 세부사양에서 명시되지 아니한 사항일 경우라도 장비의 작동         또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 반드시 포함 납품하여야 한다.

라) 규격의 내용 중 납품검사 시 직접 확인이 불가능한 사항은 국내․외 공인기관의         시험성적서, 인증서 등을 제출하여야 한다.

마) 납품되는 제품은 1년 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출 하        거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.

바) 제출되는 서류가 한글이 아닌 경우 원본과 함께 한글번역본을 첨부하여야 한다.

사) 정부물품분류번호를 제출할 것

규   격   서

[NO-01]

품 명	피스톨관창(40mm)	수 량	33
용 도	▣ 화재진압시 안전하고 손쉽게 조작할 수 있는 다기능 관창으로 주변 연기와 열기를 물과 함께 전면으로 흡입 방출하여 소방대원의 안전을 확보하고 신속하게 화재진압을 할 수 있는 장비
특 징 및 규 격	▣ 특 징 ∙ 유량 및 직방사 조절이 자유로운 이종조정기능과 연결커플링이 회전 하여 호스 꼬임을 방지하는 기능이 있을 것 ∙ 피스톨 그립 및 볼밸브 open-close 기능이 있을 것 ▣ 규 격 ∙ 크 기 : 40mm ∙ 유 량 : 470LPM ~ 490LPM ∙ 방사거리 : 40M 이상 ∙ 재 질 : 알루미늄 합금 ∙ 표면처리 : 아노다이징 코팅 ∙ 길 이 : 250mm 내외 ∙ 무 게 : 1.6kg 내외
구성품	▣ 이중조정 피스톨관창 1개
비 고

[NO-02]

품 명	피스톨관창(65mm)	수 량	5
용 도	▣ 화재진압시 안전하고 손쉽게 조작할 수 있는 다기능 관창으로 주변 연기와 열기를 물과 함께 전면으로 흡입 방출하여 소방대원의 안전을 확보하고 신속하게 화재진압을 할 수 있는 장비
특 징 및 규 격	▣ 특 징 ∙ 유량 및 직방사 조절이 자유로운 이종조정기능과 연결커플링이 회전 하여 호스 꼬임을 방지하는 기능이 있을 것 ∙ 피스톨 그립 및 볼밸브 open-close 기능이 있을 것 ▣ 규 격 ∙ 크 기 : 65mm ∙ 유 량 : 900LPM ~ 950LPM ∙ 방사거리 : 45M 이상 ∙ 재 질 : 알루미늄 합금 ∙ 표면처리 : 아노다이징 코팅 ∙ 길 이 : 320mm 내외 ∙ 무 게 : 3.0kg 내외
구성품	▣ 이중조정 피스톨관창 1개
비 고

[NO-03]

품 명	소방호스(40mm)	수 량	40
용 도	▣ 화재진압용
특 징 및 규 격	▣ 규 격 ∙ 40mm *15m*20kg/㎠ ∙ 소방차량 및 소화전용 ∙ 이중피 ∙ 소방호스의 형식승인 및 검정기술 기준(KOFEIS0601) [소방방재청 고시 제2005-14호(2005.3.17)] 승인품
구성품
비 고

[NO-04]

품 명	소방호스(40mm)	수 량	50
용 도	▣ 화재진압용
특 징 및 규 격	▣ 규 격 ∙ 65mm *15m*20kg/㎠ ∙ 소방차량 및 소화전용 ∙ 이중피 ∙ 소방호스의 형식승인 및 검정기술 기준(KOFEIS0601) [소방방재청 고시 제2005-14호(2005.3.17)] 승인품
구성품
비 고