주택 소방시설 설치기준

시    행

신규주택 2012. 2. 4 부터 / 기존주택 2017. 2. 4 까지

설치대상

건축법 제2조제2항제1호 단독주택

건축법 제2조제2항제2호 공동주택(아파트 및 기숙사는 제외)

설치기준

소화기구

- 세대별, 층별 적응성 있는 능력단위 2단위 이상의 소형수동식 소화기를 1개 이상 설치

단독경보형감지기

- 구획된 실(구획된 실이라 함은 주택 내부의 침실, 거실, 주방 등 거주자가 사용할 수 있는 공간을 벽 또는 칸막이 등으로 구획된 공간)마다 설치, 이 경우 거실 내부를 벽 또는 칸막이 등으로 구획한 공간이 없는 경우에는 내부 전체공간을 하나의 구획된 공간으로 본다

단독경보형감지기

○ 화재발생 상황을 단독으로 감지하여 감지기 자체에 내장된 음향장치로 대피 가능하도록 경보를 발하는 시설

○ 별도 전기 등 장치가 설치되지 않는 시설로서 한번 설치 시 최대 10년간 감시기능이 유지

단독경보형감지기 설치방법

※ 단독경보형감지기의 건전지는 리튬 건전지로 수명이 최대 10년 임