단독경보형감지기 부착

단독경보형 감지기란 ?   ☞  일명“주택용 화재경보기”

화재 발생상황을 단독으로 감지해 자체에 내장된 음향장치로 경보음을 발생시켜 화재사실을 조기에 알려주는 장치로, 내부에 배터리가 내장돼 있어 별도의 전기배선 연결이 필요 없으며 설치방법은 천장면에 나사못 등으로 고정하여 누구나 손쉽게 설치가 가능하다.

설치 필요성  ☞  “화재발생 조기인식”⇒“인명피해 저감”

소규모 다중이용시설, 주택 등 소방시설이 미비한 장소에서의 화재로 인한 인명피해를 획기적으로 줄이고 일상생활 중 빠른 화재인지로 신속대응이 가능하고 수면 중 화재발생 조기 인식으로 신속한 인명대피 및 화재진압 가능하며 노약자 및 거동불편자의 빠른 대피 유도로 인명피해를 감소시킨다.

구 성

외 부	내 부	베이스	고정나사 못

설치방법(순서)

베이스를 천장면에 나사못으로 고정	감지기에 본체 절연지 제거	시험버튼 눌러 작동여부확인	본체를 시계방향으로 돌려 부착

※ 건전지(교체시기가 되면 경보음 발생) 사용연수 10년

소화기 사용법 및 관리방법

▣ 사용시 주의사항

※ 화재의 종류에 따라 적응소화기를 확인 후 사용하며, 방출되는 시간은 약20초 정도이다.

※ 분말소화기는 사용 시 밀가루 같은 먼지가 많이 날려 눈, 코에 들어가면 매움을 유발한다.

※ 가스 소화기는 방출할 때 ‘쉭!’소리가 매우 크게 나고, 사람 몸에 닿으면 동상을 입을 수 있다는 것을 알아둘 것

▣ 소화기 비치 요령

▶ 소방대상물의 각 부분으로부터 보행거리 20미터(대형 30미터)이내에 하나씩 비치한다.

▶ 시장은 구획된 점포마다, 아파트는 세대별로, 차량에는 1kg급 이상을 하나씩 비치한다.

▶ 바닥에 받침대 위에 올려놓거나 벽에 걸어놓아 눈에 잘 띄도록 한다.

▶ 불이 나면 대피할 것을 고려, 문 가까운 곳에 비치한다.

▶ 물이 닿는 곳이나, 섭씨 30도 이상 더운 곳에 놓아서는 안 된다.

▣ 소화기 관리 요령

▶ 관리상의 특별한 기술은 필요 없다.

▶ 다만 축압식 소화기는 계기가 붙어 있는데 바늘이 녹색 정상 위치에 있는지 확인만 하면 된다.

▶ 설비나 물건에 가려지지 않도록 한다.