안전관리 우수 다중이용업소 현지실사 평가표

업 소 명		영 업 주		전화번호
위 치		사용면적		영업허가일

▣ 총 점 :     점

대분류			세부평가항목	평가 결과
총점	100
소방시설 적정성	30	10 5 5 5 5 -	1) 소방시설 유지관리 상태 2) 조작(작동)의 주기 및 숙련도 3) 소화기 위치 및 위치표시 개선 여부 4) 화기취급 장소 소방시설 적정 배치 및 가연물방치 여부 5) 영업주의 소방시설 설치장소의 인지도 6) 자진해서 설치한 소방시설(5점 가점)
비상구 적정성	30	10 10 10 -	7) 비상구의 형태 8) 비상구의 주출입구 반대편 위치여부 9) 영업장 내에서 비상구 위치 확인 가능여부 10) 법적기준이상의 비상구 설치여부(5점 가점)
방염 등 적정성	20	10 5 5	11) 벽, 천정 마감재의 주요 재질 12) 실내장식물 중 방염물품의 사용비율 13) 소파 및 가구 등 방염물품 사용여부
화재예방 관심도	20	5 5 5 5	14) 영업시간 중 영업주 직접 상주 여부 15) 영업주 외 종업원의 소방안전교육 이수 여부 16) 가스 ･ 전기 분야 정기점검 여부 17) 화재배상책임보험 가입 여부

2016.      .      .

평가자   소속:            성명:        (서명)

소속:            성명:        (서명)

	평가표 배점 방법
1) 상(10), 중(5), 하(1) 육안 평가 2) 상(5), 중(3), 하(1) 육안 평가 3) 상(5), 중(3), 하(1) 육안 평가 4) 상(5), 하(1) 육안 평가 * 스프링클러 헤드 및 감지기, 자동확산소화장치 등 적정설치 및 가연물 방치 여부 5) 상(5), 중(3), 하(1) 질의 후 평가 6) 법정 소방시설 외 자진설비 설치 시 5점 가점 7) 직통계단(10), 전실(5), 발코니(3), 규격미달(0) * 규격미달이란 : 경과조치대상 등의 이유로 비상구가 현행 기준보다 미흡한 경우 - 비상구 크기 : 가로 75cm * 세로 150cm이상 - 발코니 크기 : 가로 75cm * 세로 150cm * 높이 100cm이상 - 부속실 크기 : 가로 75cm * 세로 150cm이상 8) 주출입구 반대편위치(10), 장변의 1/2 확보(5), 그 외(1) 9) 전체 복도(통로)에서 주출입구, 비상구 위치 확인 가능 시(10), 둘 중 하나만 확인 가능 시(5), 둘 다 확인 불가한 지점 존재 시(1) 10) 주출입구, 비상구 각 1개외 비상구로 이용 가능한 출구 설치 시 5점 가점 11) 벽, 천정 재질 파악 후 평가-불연(5), 준불연(3), 방염(1) * 불연재 : 블록, 벽돌, 콘크리트, 철재 등 * 준불연재 : 석고, 유리 등 * 방염 : 목재(방염처리제품만 허용) 12) 방염없음(5), 30%이하(3), 50%이하(1)-방염제품이 많을수록 점수 낮음 * 실내장식물의 경우 S/P설치 시 50%, 미설치 시 30%까지 방염제품 사용가능 13) 대부분 방염제품 사용 시(5), 일부 방염제품 사용 시(3), 없을 경우(0) * 소파･의자(섬유류, 합성수지류) 방염의무사용 대상(단란･유흥･노래방)은 제외 14) 영업주 상시 상주(5), 특정 시간 상주(3), 종업원(아르바이트생 등) 상주(1) 15) 소방안전교육 이수자 2인 이상(5), 1인(3점), 없을 경우(0) 16 ～ 17) 각 사항별로 가(5), 부(0)로 평가