위험물 운반 시 중요기준 및 세부기준

구분	중요기준	세부기준
기술 기준	- 운반용기가 마찰, 동요되지 않도록 운반 - 운반용기를 밀봉하여 수납 - 위험물 물성에 적합한 용기사용 - 고체 위험물은 용기내용적의 95%이하 수납 - 액체위험물은 용기내용적의 98%이하 수납 - 전도·낙하 또는 파손되지 않도록 적재 - 수납구를 상부로 향하도록 적재 - 혼합 적재 금지(혼재 금지 위험물, 고압가스) ⤷ [참고 1] - 3미터 이하 높이로 적재	- (지정수량 이상) 위험물 표지 등 설치 - 일시 정차 시 안전한 장소에 주차 - 수동식소화기 비치 - 재난발생 징후 발견 시 소방서 신고 - 운반용기에 위험물의 품명, 수량 등 표시
처벌 기준	1천만원 이하의 벌금	200만원이하의 과태료

< 참고 1 >

유별을 달리하는 위험물의 혼재기준(별표 19관련)
위험물의 구분	제1류	제2류			제3류	제4류	제5류	제6류
제1류		×			×	×	×	○
제2류	×				×	○	○	×
제3류	×	×				○	×	×
제4류	×	○			○		○	×
제5류	×	○			×	○		×
제6류	○	×			×	×	×
1. "×"표시는 혼재할 수 없음을 표시한다. 2. "○"표시는 혼재할 수 있음을 표시한다.
3. 이 표는 지정수량의			1	이하의 위험물에 대하여는 적용하지 아니한다.
			10

< 참고 2 >

< 위험물 운반차량에 부착하는 표지 등 예시 >

표 지

UN번호

그림문자

위 험 물

※ 규격 : 60cm×30cm

※ 지정수량 이상 시

1 2 3 4

※ 규격 : 60cm×30cm

※ 4,000kg초과, 단일물질 적재 시