수암119안전센터 신축 설계공모 질의·답변

순번	질의	답변		비고
1	- 공모지침서 p5. 2)일반사항 (1)의 내용과 3)설계도면 (4)편집방법의 내용 중, 컬러사용에 대한 내용이 상이합니다. 투시도 제외한 내용에서 중요사항은 컬러사용 가능한가요? 설계설명서는 동일하게 적용하나요?	투시도만 컬러 가능, 나머지 흑백 설계설명서 동일 적용 설계설명서는 필수 아닌 선택사항		봄****** 건축사사무소
2	공모지침서 p.21사업부지에서 165-5로 출입 가능하도록 설계시, 수암4길에서 165-5로의 도로확보를 고려해야 하는지요? 또한 165-5 부지의 사용주체와 용도가 무엇인지요?	사업부지내에서 수암동 165-5번지 출입이 가능하도록 설계 수암동 165-5번지는 개인 사유지로 현재 지목은 ‘전’, 현황상 ‘답’ 으로 이용		봄****** 건축사사무소
3	공모지침서 p.15 1. 건축계획 1)배치계획의 주안점 (12)해당 사업부지는 성토지반, 일부 연약지반 추정(부지내 일부 구거)되는 바 부지 측량과 지반조사 결과를 필히 확인하고 지하공간 계획, 건물배치등 설계할것이라고 기재된바 지반조사 결과서는 언제 제공되는지?	지반 및 지질조사(굴착) 용역은 공모지침서 p.1 설계비에 포함된 용역으로 추후 당선작으로 선정된 업체에서 진행 연약지반 추정(구거부지)되는 사안 감안하여 건물배치 설계 설계 당선작은 추후 지반조사의 결과를 토대로 구조설계에 반영		건축사사무소 9**
4	수암동 165-5번지의 출입만 고려하면 되는지?(향후 165-5번지의 건축행위를 고려한 도로 유효폭을 고려해야 하는지?)	사업부지내에서 수암동 165-5번지 출입이 소방차량 출동 및 활동에 지장없는 동선으로 계획 현재 토지이용에 맞게 일반적인 농기계 출입이 가능한 진출입로 설계		건축사사무소 9**
5	165-5번지 3m 진출입도로 확보시 서측 수인로까지 확보가 가능한지, 진출입구의 방향 상관없이 대지내에서 165-5번지까지의 도로만 확보되면 되는 것인지?	4번 질의사항 답변과 동일		㈜건축사 사무소 삼*
순번	질의		답변	비고
6	170-14구, 170-15구 용지는 추후 도로로 사용하려는 목적인지?		소방청사 사업부지임. 도로 목적아님	㈜건축사 사무소 삼*
7	주변대지 관련 자료 cad도면으로 받을수 있는지?		주변대지 관련 자료 미제공	㈜건축사 사무소 삼*
8	지장물 이설에 생기는 모든 발생 비용은 추정총 공사비와 별개로 산정 되는것인지?		총공사비에 지장물 이설 등 포함 (165-3, 165-번지 수목, 비닐하우스등 지장물은 미포함-보상완료)	㈜건축사 사무소 삼*
9	- 현황도에서 표기되지 않은 지장물도 추정총 공사비와 별개로 산정되는것인지?		총공사비에 포함	㈜건축사 사무소 삼*
10	세부시설계획(안)에 명시된 용도시설별 면적과 공용면적이 ±10%, ±5% 범위 내에 조정 가능하다 명기되어 있는데 각각의 용도시설별 면적의 %인지 전체 합한 면적의 %인지?		- 공용면적은 ±5%범위내에서 조정가능 나머지 세부시설은 ±10%범위내에서 조정가능	㈜건축사 사무소 삼*
11	설계도면 투시도 제외한 나머지 흑백인데 설명서도 투시도 제외한 흑백인지?		투시도만 컬러 사용, 제출도서의 표현은 흑색계통의 무채색으로 사용. 모든 내용(글씨)는 흑백으로 작성 설계설명서 동일 적용	㈜건축사 사무소 삼*
12	USB제출시 무기명인지, 업체명을 기재해야 하는지?		USB 제출시 업체명 기재 파일, 미기재 파일 모두 제출	㈜건축사 사무소 삼*
13	과업지시서상 원본 1부 포함 10부 기재라 되어있는데 지침서 56p. 에서는 원본 1부 업체명 표기, 사본 10부 무기명으로 되어 있는데 어떤 것이 맞는것인지?		설계도면 9부 제출(원본 1부, 부본 8부) 원본에만 업체명 기재, 부본에는 업체명 미기재 (변경사유 : 예비심사위원 1명 배제)	㈜건축사 사무소 삼*
14	주차장관련하여 여성 배려 주차장 설치가 의무사항인지?		여성 문구 제외한 배려 주차장으로 설계 (2021년 성별영향평가 지침-여성가족부) ※ 공공건축 사업계획 사전검토 사항임	㈜건축사 사무소 삼*

순번	질의	답변	비고
15	자연녹지지역의 건폐율 20%로 대지면적 2,707㎡의 20%는 541.4㎡면적이며 지침서 세부시설계획(안) 1층 용도별 면적 합은 642㎡임. 이에 따른 1층 배치 제시안은 건폐율 초과사항이므로 초과되는 1층 일부실 들을 2층으로 올려도 되는지와 2층으로 올린다면 어떤 실들이 중점 배치되어야 하는지	사업부지는 개발제한구역으로 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치 시행령」 별표2 참고 건폐율 60%, 용적률 300%	㈜건축사 사무소 삼*
16	지침서 페이지 –1-개요중 사업규모가 연면적 999㎡미만으로 표기, 페이지 –18-상 1종근생용도로 1,000㎡미만으로 설계라 표기되어 있음. 어느것이 맞는것이지?	연면적 999㎡미만으로 설계 (119안전센터는 1종근생용도로 1,000㎡ 미만으로 설계하여야 한다는 의미)	㈜건축사 사무소 삼*
17	해당 대상지가 개발제한구역인데 건폐율, 용적률 명확한 기준 제시 부탁드립니다	15번 질의사항 답변과 동일	해* 건축사사무소
18	주차대수 민원인 주차장, 장애인 주차장, 일반 다 합쳐 9대 이상인지 민원인 주차장1대, 장애인 주차장 1대, 일반 9대를 합한 11대 이상인지 궁금 합니다	배려주차장(민원인) 1대, 장애인 주차장 1대, 일반 9대 이상, 총 11대 이상	해* 건축사사무소
19	도지정문화재(안산읍성 및 관아지) 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 고시 제1구역에 관련된 자료 제공 부탁드립니다	경기도 지정문화재 현상변경 허용기준(2020.11.기준)-안산읍성및관아지 파일 별도 첨부	해* 건축사사무소
순번	질의	답변	비고
20	공모지침서 p.15, 안산시 도시계획시설 실시설계인가 관련부서 협의의견 및 조치계획 P.2(교통정책과) 어린이 보호구역 인접구간 협의의견 관련하여 기존 보도블록 존치 및 훼손되는 부분이 전무하다라고 사전 협의하였는데, 공모지침서 15페이지(5) 소방차량의 주 출동로는 왕복 2차선으로 향할 것이라 적혀있습니다. ① 기존 보도블록 훼손의 의미가 정확히 무엇인가요? ② 소방차의 크기상 왕복 2차선으로 진출입할시 중앙선 삭제 및 어린이 보호구역에 위험이 예상되는데 왕복 2차선에서의 소방차량 진출입이 가 능한지 궁금합니다. ③ 설계공모지침서 26P 아래 이미지 출동구역 표신된 부분이 도시계획도로 교차로가 예상되는데 도시계획도로를 고려한 소방차량 출동구역인지, 그리고 수인로 방향으로 소방차량이 진출입이 가능한지 궁금합니다. ④ 소방차량의 진출입이 가능한 명확한 위치 제시 부탁드립니다	- 실시계획 인가시에는 도로점용 허가 신청을 하지 않았기에 보도블록 훼손이 없다는 의미 사업대지와 접해있는 보도블록(인도)은 도로점용을 통해 소방차량 진출입 공간으로 사용, 현행상 왕복 2차선으로 공간 협소하나 도로점용으로 소방차량 진출입 가능하도록 설계 출동구역 표시된 부분은 추후 경찰서와 협의사안이며, 소방차량 진출입은 수암4길 방향으로 설계	해* 건축사사무소
21	지침서 p5. 2)일반사항 (1)대부분 흑색계통의 무채색 표현에 중요사항은 색을 이용하여 표현할수 있다. 3) 설계도면 (4)편집방법 ①투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성 제출도서의 표현과 관련된 위의 두 내용이 상이하여 흑백으로만 작성해야하는지, 아니면 일부 중요사항에 색을 사용할 수 있는지 질의합니다	투시도만 컬러 사용, 제출도서의 표현은 흑색계통의 무채색으로 사용. 모든 내용(글씨)는 흑백으로 작성 설계설명서 동일 적용	가*** 건축사사무소
순번	질의	답변	비고
22	공모지침서 p5 제출도서의 내용 3)설계도면 (3)분량 ◆ 설계설명서는 설계도면을 설명할 수 있는 내용을 추가 작성가능하며 별도 양식 없음 별도 양식이 없고, 설계도면을 설명하는 내용을 추가 작성가능하다면 설계설명 서에서는 투시도를 여러컷 사용하는 것이 가능한지 질의합니다.	설계도면 투시도 1컷 설계설명서 투시도 1컷 (설계설명서는 추가 설명이 필요시 제출)	가*** 건축사사무소
23	공모지침서 p17 세부시설 대기실(여), 대기실(남)의 대기실은 2인 1실로 보는 것이 맞는지 확인차 질의합니다.	대기실(여) 1실(2인 1실) 대기실(남) 4실(2인 1실 또는 3인 1실) ※ 2인 1실을 기본으로 설계하되 배치여건에 따라 3인 1실도 가능	가*** 건축사사무소
24	공모지침서 p5 지침서상 중요사항은 색을 이용하여 표현할 수 있다고 명기되어 있음, ‘중요사항’에 대한 범위 혹은 제한이 있는지 질의(설계도면, 설명설명서 모두 해당)	투시도만 컬러 사용, 제출도서의 표현은 흑색계통의 무채색으로 사용. 중요사항에 범위 및 제한 없음. 모든 내용(글씨)는 흑백으로 작성 설계설명서 동일 적용	㈜에**** 건축사사무소
25	설계설명서에 투시도는 1컷 이상이 사용가능한지 질의	설계설명서 투시도 1컷	㈜에**** 건축사사무소
26	지침서상 설계설명서는 ‘별도 양식 없음’으로 명기되어 있음. 표지 서식은 설계도면과 동일한지, 표지를 작성한다면 앞,뒤표지가 포함된 쪽수인지 질의	설계설명서는 필수 제출 서류는 아님 추가 설명 필요시 제출 설명설명서 표지 서식은(A4) 설계도면 표지 서식 사용 가능, 원본 1부(업체명 표기), 사본 8부(무기명) 앞,뒤 표지 포함 20쪽 이하	㈜에**** 건축사사무소
27	지침서상 소방차고에 4대(1대당 폭 4m)라고 되어 있는데 차량종류에 따른 차량 구성이 어떻게 되는지? 사다리차는 제원에 없는데, 배치하지 않을 계획인지 여부 ex) 구급차1대, 펌프차1대, 물탱크차 1대, 사다리차1대 등	소방차량 4대 배치 설계 소방차량 제원 구급차 1대 5,185 * 1,920 * 2,460 펌프차 1대 7,430 * 2,395 * 2,880 물탱크차 1대 10,000 * 2,500 * 3,700 사다리차 1대 12,055 * 2,495 * 3,975	㈜에**** 건축사사무소
순번	질의	답변	비고
28	소방차고에 1대당 폭이 4M로 명기되어 있는데, 차량간 측명 여유간격 최소 1.5M간격이 반영된 사이즈인지 아니면 1대당 폭4M에 추가로 양옆 1.5M간격을 반영해야 되는지 질의(지침서상 제시된 폭이 소방차량제원상 차량 넓이보다 여유 있음)	소방차량 주차라인 1대당 폭 4M 설계 차량사이 2M이상 확보 차와 벽 사이 1.8M이상 확보 (119안전센터 표준설계 가이드라인 p.16 ~ 17 참고)	㈜에**** 건축사사무소
29	개인장비실이 남/여로 실내에서 구획되어야 하는지 질의	개인장비실(개인장비보관실)은 남녀 구획 없음	㈜에**** 건축사사무소
30	PTSD실, 휴게실의 기능 구분이 모호함 구분이 필요한 것인지, 1개 실로 계획 해도 되는지 질의, 구분해야 한다면 두 실의 기능이 어떤 차이가 있는지 질의	PTSD실과 휴게실 동일 공간내 설치하되 실별 구획 PTSD실은 상담,치유,회복 공간으로 심신안정을 위한 공간 휴게실은 직원들의 화합 및 휴게를 위한 공간	㈜에**** 건축사사무소
31	지침서상 향후 증축을 고려하여 증축위치가 차고 위로 명기되어 있음. 증축 전 건축물과의 연결성을 고려하여 증축위치를 유연하게 제안할 수 있는지 질의	추후 소방여건 변화로 인해 증축 가능을 감안하여 설계, 증축 위치 다양하게 설계 가능	㈜에**** 건축사사무소
32	지침서상 세부시설계획안에서 제안하는 1층 바닥면적의 합계가 법정 건폐율을 넘어서며, 지상2층으로 계획시 합리적인 층고계획을 하기 어려움. 또한, 일반적으로 소방차고는 층고가 높아 2개층 높이를 사용하면서 나머지 공간을 하는데, 면적과 높이관계로만 볼 때 3층으로 계획하는 것이 타당해 보임. 지침서의 층수 제한에 대한 변경이 가 능한지	- 사업부지는 개발제한구역으로 「개발 제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별 조치 시행령」 별표2 참고 건폐율 60%, 용적률 300% 지상 2층으로 설계	㈜에**** 건축사사무소
순번	질의	답변	비고
33	지침서상 다목적훈련장의 층고를 7m이상 확보하라고 되어 있는데, 전체 계획면적에 대해 반영해야 하는지, 일부만 반영하면 되는지? 레펠훈련용 등의 용도 때문이라면 외부에 따로 훈련용 벽체를 마련하는 것으로 대체할 수 있는지 여부	다목적훈련장만 높이 7m이상 적용 외부 공간에 따로 훈련용 벽체 설계 가능	㈜에**** 건축사사무소
34	경기도소방건축물 표준설계 가이드라인(p49)에 따르면 외부 재료에 대한 가이드 라인이 있는데(1층 석재, 2층 징크) 이를 어느정도까지 준수해야 하는지 혹은 설계자의 재량으로 자유롭게 제안할 수 있는지 여부	경기도소방건축물 표준설계 가이드라인 준수(건축물 상부 징크, 건물축 하부 석재)	㈜에**** 건축사사무소
35	119안전센터 표준설계 가이드라인의 경우 구급차량차고가 별도로 구분, 구획되어 있다. 공모지침상 ‘구급차량 1대 추가 고려’가 소방청 가이드라인 내 구급차량차고의 공간들이 포함되어 있는지?	구급차고 별도 설치는 선택사항으로 설계자 재량으로 최적의 설계 제안 구급차는 1대로 설계(구급차량 1대 추가 고려치 않음)	㈜에**** 건축사사무소
36	공기충전시설 안전관리 매뉴얼(국민안전처)에 따른 공기충전실의 구조와 위치를 따르는게 맞는지?	공기충전시설 안전관리 매뉴얼 반영 소방장비 관리업무 처리기준 별표7 공기충전실 출입문은 쌍여닫이문으로 설계	㈜에**** 건축사사무소
37	지침서에는 대지서측 수인로 교차로에서 우회전 및 좌회전으로 진출하는 것으로 동선이 표기되어 있으나 현황은 중앙선 펜스로 차단되어 있습니다. 현장설명회시 언급한 장상지구 교통계획안을 반영하여 양측방향으로 교통체계를 제안해도 되는지 여부	- 중앙선 절선 여부는 향후 경찰서 협의 사안으로 현재 상황으로 제안	아** 건축사사무소