【국내소방차량 제원과 회전반경】

차량명	중량(T)	전폭(W)	전고	회전반경	내부회전반경	외부회전반경
70m 고가	38.5	2.50	4.0	9.5	5.2	10.7
53m 고가	26.5	2.5	3.8	9.5	5.2	10.7
46m 고가	23.5	2.49	3.95	9.5	5.2	10.7
32m 고가	21.0	2.49	3.90	9.5	5.2	10.7
62m 굴절	40.0	2.50	3.70	9.7	5.0	11.0
35m 굴절	24.5	2.49	3.85	9.6	5.1	10.7
27m 굴절	21.4	2.49	3.85	9.5	5.3	10.6
18m 굴절	14-18	2.48	3.75	9.5	5.4	10.5
대형펌프차	13.12	2.49	3.35	9.0	5.5	9.9
중형펌프차	8.5	2.23	2.85	7.7	4.4	8.6
소형펌프차	3.9	2.18	2.15	6.9	3.9	7.7

※ 출처 : (사)한국화재소방학회, 소방출동로 확보 및 진압전략 개선방안 연구)

- 원활한 소방차량 통행을 위해서는 주택 단지 내 진입로의 경우 내부회전 반경 10m

외부회전반경 13m 이상으로 설계반영 필요함