		보 도 자 료
보도일시	2024. 4. 5.(금) 배포 즉시			사진	o	자료		o	매수	1
담당부서	화재예방과 (생활안전팀)		과 장	이상돈 (032-650-4300)
			팀 장	박연균 (032-650-4331)
			담당자	윤현돈 (032-650-4332)
- 화재대응능력 향상 및 인명 피해 최소화를 위한 - 우리집 피난시설 알고계신가요? 접이식 옥외 피난계단 소방훈련

부천소방서는 괴안동에 위치한 역곡 푸르내아파트에서 옥외 피난계단※ 소방훈련을 실시했다고 밝혔다.

옥외 피난계단(탈출형 대피시설) : 평상시 건물의 외벽에 발코니 안전 난간으로 쓰이다가 화재나 비상 상황 발생 시, 간단한 작동을 통해 피난사다리를 통해 아래층 또는 지상까지 자력으로 대피할 수 있는 시설.

이번 훈련은 재난 발생 시, 아파트에 설치된 옥외 피난계단을 활용하여 화재 대응능력을 향상하고 인명 피해를 최소화하기 위해 추진되었다.

훈련내역으로는 △ 접이식 옥외 피난계단 안전성 확인 △ 아파트 화재 진압 훈련 △ 접이식 옥외 피난계단을 활용한 체험식 인명대피 훈련 등이다.

지준호 부천소방서장은 “전국적으로 공동주택 화재로 많은 인명 및 재산피해가 발생하고 있다”며 “아파트마다 적용되는 피난시설을 활용하는 훈련을 통해 대원의 대처능력을 강하는데 최선을 다하겠다고” 말했다.

붙임		관련 법령

「건축법 시행령」

④ 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니(발코니의 외부에 접하는 경우를 포함한다)에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별로 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 대피공간을 하나 이상 설치해야 한다. 이 경우 인접 세대와 공동으로 설치하는 대피공간은 인접 세대를 통하여 2개 이상의 직통계단을 쓸 수 있는 위치에 우선 설치되어야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2020. 10. 8., 2023. 9. 12.>

1. 대피공간은 바깥의 공기와 접할 것

2. 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것

3. 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3제곱미터 이상, 각 세대별로 설치하는 경우에는 2제곱미터 이상일 것

4. 국토교통부장관이 정하는 기준에 적합할 것

⑤ 제4항에도 불구하고 아파트의 4층 이상인 층에서 발코니(제4호의 경우에는 발코니의 외부에 접하는 경우를 포함한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 구조 또는 시설을 갖춘 경우에는 대피공간을 설치하지 않을 수 있다. <개정 2010. 2. 18., 2013. 3. 23., 2014. 8. 27., 2018. 9. 4., 2021. 8. 10., 2023. 9. 12.>

1. 발코니와 인접 세대와의 경계벽이 파괴하기 쉬운 경량구조 등인 경우

2. 발코니의 경계벽에 피난구를 설치한 경우

3. 발코니의 바닥에 국토교통부령으로 정하는 하향식 피난구를 설치한 경우

4. 국토교통부장관이 제4항에 따른 대피공간과 동일하거나 그 이상의 성능이 있다고 인정하여 고시하는 구조 또는 시설(이하 이 호에서 “대체시설”이라 한다)을 갖춘 경우. 이 경우 국토교통부장관은 대체시설의 성능에 대해 미리 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 설립된 한국건설기술연구원(이하 “한국건설기술연구원”이라 한다)의 기술검토를 받은 후 고시해야 한다.