부천소방서 여월119안전센터 신축 설계용역 질의회신

분류	번호	질의	답변
법적 기준	1	장애물 없는 생활환경 인증에 따른 엘리베이터 설치 여부	국토교통부 행정규칙, 「장애물 없는 생활환경 인증심사기준 및 수수료기준등」 [별표5] 건축물 인증지표 및 기준에 따라 파출소, 지구대, 보건지소 및 보건진료소 등 2층으로 된 건축물로서 1층만이 불특정 다수가 이용하는 것이 명백한 경우, 승강기 및 경사로를 평가에서 제외할 수 있음
	2	여월택지 지구단위계획에 따른 건축한계선 내용	여월로변은 2m 이격, 이면도로변은 1m 이격하여 적용 바람
부지여건	3	사업 부지의 용도지역이 ‘제1종일반주거지역’이 맞는지 확인 요망	‘준주거지역’으로 변경됨
	4	지적도 및 수치지형도 관련 질의 - 수치지도상 대지경계선 기준이 맞는지 여부	현재 정확한 측량도가 없으므로 첨부한 CAD파일을 기준으로 제출물을 작성 바람 ※ 본 설계 단계에서 부지현황 측량 후 위치가 일부 보정될 수 있음
계획 조건	5	법적기준 내에서 건축물의 층수(계획규모) 변경 가능 여부	지상2층으로 계획(지하층 없음)
	6	타 소방서 및 안전센터에서는 하늘색 계열의 파이버글라스 재질의 셔터를 많이 사용하고 있는데 다른 재질이나 색상의 셔터 디자인 가능여부	빛 투과율이 우수하고 실내온도 상승 효과가 있는 파이버글라스 소재의 셔터를 적용하되, 차고 방향이 남향이 아닌 경우 비용 절감 차원에서 방풍효과가 뛰어난 알루미늄 셔터의 적용도 가능함
	7	소방차고 계획기준에서 1대당 폭 4m에 측면 여유공간(2m) 포함여부 등	최소 주차공간 폭 4m에 정비와 승하차를 위한 여유공간 2m를 별도로 확보하기 바람
			4대의 소방차량 중 가장 큰 대형특수차량의 주차를 위해서 필수적으로 주차길이 15m를 확보하기 바람
	8	차고에 주차하는 소방차량 종류 안내	구급차, 펌프차, 물탱크차, 고가(굴절)사다리차량 [붙임1] 참조
	9	설계공모지침서 16페이지의 세부시설계획(안) 세부시설의 층별 배치 조정 가능여부	공모지침서의 층별 배치는 예시 안으로 변경 가능함. 다만, 시설의 기능과 이용자가 불편함이 없도록 합리적으로 제안바람
	10	세부시설계획(안)의 ‘대기실 : 2실, 여대기실’은 남대기실 2실과 여대기실 1실을 의미하는지 여부	남대기실 1실(화장실,샤워실 미포함) 여대기실 1실(화장실,샤워실 포함) 총 2실임
	11	외부 주차장 계획 기준 관련 설명 - ‘민원인 주차장 1대, 일반 6대 이상’의 의미	민원인 주차와 일반 주차의 차이는 없으며 총 주차대수 7대 이상 확보 바람
	12	설계공모지침서 18페이지의 소방차고 최소 면적은 230㎡로 되어 있으나 경기도 소방 건축물 가이드라인(45페이지)에서는 소방차고 최소면적을 250㎡ 언급하고 있음. 어느 기준을 따르면 되는지 여부	설계공모지침서 계획기준을 준수 바람
	13	PTSD 실의 용도 설명	PTSD 실은 ‘Post-Traumatic Stress Disorder’의 약자로 소방대원의 구조업무에서 발생하는 외상후 스트레스 장애에 대한 치료 공간을 의미함 자가심리, 상담, 영상, 휴식치료 등 다양한 방법을 통해 치료가 이루어짐
	14	호스건조대는 외부에 설치 가능한지 여부	외부 설치 가능
	15	2층 개인사물함과 1층 차고의 연결에 대한 설명	2층 개인사물함은 근무교대 시 소방차량에 적재된 개인장비(헬멧, 방화복, 공기호흡기 등) 보관하는 실을 의미함 개인장비 무게를 감안하여 소방차량과 이동동선을 최소로 계획 ※ 1층 소방차고 내 중간층 높이로 설치 고려
	16	전기실, 기계실 계획조건	전기실, 기계실 내에 중앙통제실과 관제시스템은 필요하지 않으나 개별실의 냉·난방을 제어할 수 있는 설비를 수용할 수 있어야 함. 지역난방 또는 개별난방 적용 여부는 미확정
	17	경기도 소방건축물 가이드라인(43페이지)에서 ‘고가 사다리차 기준 1대 이상 세로주차 가능하도록 계획’에서 ‘세로주차’의 정의	‘세로주차’는 차고에서 직각으로 진출입 가능한 주차를 의미함
제출물	18	제출도서 목록 확인 요망	최종 제출도서 목록 1. 설계공모 제출서 1부 2. CD 1매 (설계공모 제출서 파일, 설계도면 파일) 3. 설계도면 10부 ※ 설계공모지침서 4페이지 및 설계공모지침서 [서식9]에 나온 ‘설계설명서’는 오기임
	19	설계도면 컬러 사용 기준	설계도면은 투시도 페이지를 제외하고 모든 페이지 흑백으로 작성 요망
	20	설계도면 구성에서 쪽수 자율 조정 및 신규 항목 추가 가능 여부	쪽수는 지침서에 따라 작성하되 정해진 쪽수 내에서 자율적으로 신규 항목을 추가할 수 있음 예) 배치도 쪽에서 주요개념도, 평면도 쪽에서 특화 계획 등을 추가할 수 있음
	21	3차원 입체 표현 가능여부	제한은 없으나 과도한 3차원 입체 표현은 지양함
	22	계획안 설명을 위한 샘플 이미지 사용 가능 여부	제한 없음. 다만 이미지 사용 시에는 출처를 명시하거나 사용 저작권 문제(설계공모지침서 6.1).(4) )가 없는 이미지만 사용 가능함
	23	설계도면에서 사용가능한 투시도 개수 문의	주요부 눈높이 레벨의 투시도 1컷으로 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 작성 바람
	24	작품 제출 일시와 장소 확인	일시 : 6월 22일 목요일 13:00 ~17:00 까지 장소 : 건축도시공간연구소 중회의실 (세종특별자치시 절재로 194 중앙타운 7층)

[붙임 1] 여월119안전센터 소방차량 규격

순번	차종	세부명	규 격 예 시 (m)			비고
			길이	너비	높이
1	중형승합	특수구급차	5,175	1,920	2,435
2	대형화물	소방펌프차	7,380	2,360	2,970
3	대형화물	물탱크소방펌프자동차	9,595	2,495	3,210
4	대형특수	고가(굴절)사다리차	12,345	2,495	3,900

[첨부1] 수치지도_수정 캐드파일