분당소방서 소방청사 차고셔터 안전장치 설치 공사 (과업지시서)

분 당 소 방 서

(소방행정과)

제1장 일반사항

1. 개  요

가. 건    명 : 분당소방서 소방청사 차고셔터 안전장치 설치 공사

나. 설치대상 : 7개소 안전센터(세부현황은「붙임1」참고)

다. 목     적

본 사업은 소방차고 셔터의 안전장치(하부안전센서, 추락방지장치, 신호경고등) 설치하여 소방차량의 출동 및 관리 운용중에 발생하는 안전사고를 방지하여 직원들의 안전을 보호하기 위함.

2. 관련법령 등의 준수

계약상대자는 제작에 관련되는 제반법규, 제반법령 및 조례 등을 준수하고 제작의 원활한 공정을 계획하며 제반법령의 운영 적용은 감독관과 협의하여 결정한다.

3. 일반사항

3-1 소방차고 셔터 안전장치를 제작·구매·설치(현장설치도)에 대한 특별한 사항을 제외하고는 본 과업지시서 및 분당소방서에서 제시한 규격 또는 지침서에 따라야 한다.

3-2 계약자는 반드시 소방차고 셔터 안전장치를 제작, 설치하면서 반드시 규격 및 설치 조건을 확인하여야 하며 이를 열람하지 않은 것을 이유로 이의를 제기할 수 없으며, 본 과업지시서에 내용이 명시되지 않았거나 불명확하다고 판단되는 사항은 계약 전에 반드시 확인하여야 한다.

3-3 소방차고 셔터 안전장치의 규격(참고규격 포함)은 구매설명서 또는 사양서에 명시된 사항이 아니더라도 계약자는 계약물품의 구매목적에 맞는 기능과 최상의 기능을 발휘할 수 있는 물품을 제작·설치하여야 한다.

3-4 안전장치를 설치하기 전 설치현장(안전센터 등 9개소)에 방문하여 정확한 측량을 실시하여 설치에 임해야 할 것 이며, 계약 물품이 기존 소방차고문에 설치 시 작동 및 호환에 대하여 문제가 발생할 시 발주자와 협의 하여 설치하여한다.

3-5. 현장대리인(안전관리자) 현장 상주

본 계약상대자는 소방차고 셔터 안전장치를 설치 시험을 할 때에는 국가 기술 자격을 획득한 전문 기술자를 현장대리인(안전관리자)으로 지정하여 수행하여야 하며, 현장대리인 선임계 또는 안전관리자선임계를 감독관에게 제출한다.

3-6. 제작공정표 및 예정공정표

제작자는 제작에 대한 세부사항의 제작공정표 및 예정공정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

3-7. 사진제출

계약상대자는 설치 전, 설치 중, 설치 완료시 사진을 촬영하고, 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 감독관에게 잘 정리된 기록 사진을 제출하여야 한다.

4. 계약자의 책무

4-1 계약자는 안전장치 설치공사에 대하여 납기 내에 성실히 제작·설치(현장설치도)하여야 하며 제작 및 설치에 필요한 제반사항을 사전에 충분히 협의하여야 한다.

4-2 계약자는 안전장치 설치공사에 대하여 시험 및 검사에 합격 되었다 하더라도 사용 도중 계약 물품의 결함이나 문제점 발생 시에는 즉시 이에 대한 조치를 취해야 하며 전적으로 처리할 책임을 져야 한다.

5. 계약 내용의 해석

5-1 계약자는 본 과업지시서 등에 명시된 안전장치의 기능 확인에 수반되는 사항 및 각종 검사에 소요되는 비용은 계약자의 비용으로 시행하여야 한다.

5-2 본 과업지시서에 내용이 명시가 되지 않았거나 불명확하다고 판단되는 사항은 계약 전에 확인하여야 하며, 계약 후 이의가 있는 경우에는 상호 협의하여 결정한다.

6. 공업소유권의 보호

계약자는 공급할 부품 및 기자재가 특허를 받은 것이나 기타 공업 소유권과 관련하여 권리를 보호받도록 되어있는 물품의 경우 이와 관련하여 문제가 발생되었을 때에는 책임은 계약자에게 있으며, 모든 책임 부담에 대한 이행을 준수하도록 하여야 한다.

7. 필요조건

7-1 소방차고 셔터 안전장치는 반드시 기존 소방차고문과 호환성이 있어야 하며, 시공시 수평 및 수직이 잘 이루어 지도록 시공하여 한다. 또한 기계적 특성이 동일하거나 동등 이상이어야 한다.

7-2 설치공사 완료 후 소방차고문이 정상적으로 작동되어야 하며 소방차량 출동에 지장이 없어야한다.

7-3 재 료

제품에 사용되는 재료는 KS 또는 동등 이상의 양질의 재료를 사용하여야 한다.

7-4 성능 및 형태

이 과업지시서에 의하여 제작되는 제품은 기존 소방차고문에 부착 시 차고문의 성능은 같거나 향상되어야 하며, 규격에 의거 정밀하게 제작되어야 한다.

8. 검사 및 시험의 방법과 수준

8-1 검사 및 시험방법

8-1-1 분당소방서는 계약의 적정한 이행 및 안전상 필요하다고 판단되는 경우 제작사에 대한 현지 중간검사를 시행할 수 있으며, 공인기관시험, 각종 자료(자체성적서, 기타 성능확인을 위한 각종 데이터)의 제출 등 적절한 조치를 요구할 수 있으며 계약자는 이에 응하여야 한다.

8-1-2 KS표시 품목, 일반 시중품(볼트, 너트 등), 성능시험이 불가능한 물품은 외관 및 치수검사만 시행하여 시험성적서 제출을 면제하고, 시험성적서 제출 면제 대상이 아닌 계약물품 납품시에는 그 기능이 양호한지를 확인 할 수 있는 시험성적서를 제출하여야 한다.

8-1-3 검사자는 안전상 필요하다고 판단되는 경우 업체가 제출한 시험성적서를 직접 또는 공인시험기관을 통해 재검증 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

8-1-4 외관검사

외관상 유해한 흠집 여부, 제품의 마감처리 상태 등을 전수검사하여 양호한 것만을 합격으로 한다.

8-1-5 제품성능시험

제품을 소방차고문에 설치 후 제동성능을 확인하기 위하여 설치현장을 임의 지정하고 감독관 입회하에 소방차고문 추락방지 장치의 제동성능 시험을 4회 이상 진행한다. 성능 시험결과 이상이 없으면 합격으로 한다.

8-2 합격품 판정

위 8.1항의 각종 검사 및 시험을 시행하여 이상이 없을 때에 전량 합격한 것으로 한다.

9. 제작기간 및 납기

제작기간은 감독관과 충분한 협의를 거친 후 공사 현장여건에 따라 적합한 시기에 맞추어 모든 공정을 행하도록 하여야 하며 최종 납품기한은 계약일로부터 29일로 한다.

10. 납품시 제출서류

계약 상대자는 제작 및 설치완료까지 다음의 자료를 제출하여한다.

단, 제출도면은 CAD File(CD 또는 USB), 축소도면 및 기타 전산자료 등으로 구분하고 부수는 감독관과 협의하여 제출한다.

1. 준공계 1부

2. 제품도면 1부

3. 현장설치 사진 설치전, 설치중, 설치후  1부

4. 제품 취급설명서, 시험성적표 1부

5. 제품 유지관리 지침서 1부

6. 기타 필요 도서일체

11 . 납품완료

현장에서 최종 준공 검사(수) 시험에 합격하여야 납품 완료로 간주한다.

12. 하자보증

12-1 하자보증기간은 납품검사 완료일로부터 1년으로 하며 계약금액의 100분의 2에 해당하는 하자보증금을 대금청구시까지 납부하여야 한다.

12-2 계약자는 상기검사에 합격하였다 하더라도 하자보증기간 동안 분당소방서의 귀책사유가 아닌 규격과 품질 및 성능에 문제가 발생하였을 경우에는 빠른 시간 내에 신품으로 교체하거나 필요한 조치를 취해야하며 교체 품목에 대해서는 1년간 재 보증을 하여야 한다.

제2장 특별사항

1. 소방차고 셔터 안전장치 설치대상(9개소 61개)

도어 추락방지 안전장치를 설치할 경우 소방차고문 오버헤드도어 2가지 종류(체인타입, 와이어타입)모두 고려하여 설치 하여야한다.

차고문 수량	추락방지창지	하부안전센서	신호경고등
21	19	10	11

※ 붙임1 참조 설치대상 참조

2. 소방차고 셔터 안전장치 시방서

2-1 추락방지장치

○ 형태 : 차고의 셔터에 부착하는 구조 및 제품

○ 기능 : 차고 셔터의 이상 증상 등으로 인하여 갑작스런 추락을 방지

- 차고셔터 종류에 상관없이 추락방지을 방지하는 성능

2-2 하부안전센서

○ 형태 : 블루빔 센서

○ 기능 : 소방차고 하향 시 차량 등이 진입·통과시 자동 재어

○ 전기 : 전기는 상시 전원이 공급

2-3 신호경고등

○ 형태 : 차고 셔터 작동시 작동

○ 기능 : 도어 개폐 시 신호 표시 및 경고의 발생

- 경고음 설치위치로 1M 이내 90dB

- 도어 개패 시 신호 표시의 시인성 확보

○ 전기 : 전기는 상시 전원이 공급

붙임 1		차고 셔터 현황 및 안전장치 설치 계획

순 번	센 터	차고 셔터						비 고
		후면셔터수	셔터 수 (전체)	권상 방식 (체인/와이어)	추락방지장치	하부안전 센서 (레이저)	신호경광등
1	서현	1	6	체인	6	-	-
2	판교		2	와이어	-	2	2
3	수내		3	와이어	3	3	3
4	야탑		2	체인	2	-	-
5	구미		2	와이어	2	2	2
6	서판교	1	3	체인	3	-	1
7	구조대		3	와이어	3	3	3
합 계					19	10	11