차량용 소화기 비치 안내문

종 류	분말소화기, 할로겐화물소화기, 이산화탄소소화기, 강화액소화기, 포소화기 ※ 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제9조(자동차용소화기) 자동차용소화기는 본체용기 표시상단에 "자동차겸용"이라는 표시를 하여야 한다.
배 치 규 정	자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙(국토부령) 제57조(소화설비) ☞ 18년 까지 『화재예방, 소방시설 설치・유지 및 안전관리에 관한 법률』로 이관예정 승용자동차 7인승이상 1단위(0.7㎏) 1개 이상 설치 ※차량용소화기 설치대상 확대 추진
소화기 표면에 “자동차겸용”표시 [차량용 분말소화기] [일반용 분말소화기·에어로졸식 소화용구] ※『일반 분말소화기』, 『에어로졸식 소화용구』는 가 아님 법정 차량용소화기

Ⅰ

차량용 소화기란?

Ⅱ

관련규정

	【 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 】
제57조(소화설비) ① 자동차에는 에이·비·씨 소화기를 다음 각 호의 기준에 따라 사용하기 쉬운 위치에 설치하여야 한다. 다만, 승차정원 11인 이상의 승합자동차의 경우에는 운전석 또는 운전석과 옆으로 나란한 좌석 주위에 1개 이상의 소화기를 설치하여야 한다. 1. 승차정원 7인 이상의 승용자동차 및 경형승합자동차 : 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제2항의 규정에 의한 능력단위(이하 "능력단위"라 한다) 1 이상인 소화기 1개 이상 2. 승합자동차(경형승합자동차를 제외한다) 가. 승차정원 15인 이하의 승합자동차 : 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1 이상인 소화기 2개 이상 나. 승차정원 16인 이상 35인 이하의 승합자동차 : 능력단위 2 이상인 소화기 2개 이상 다. 승차정원 36인 이상의 승합자동차 : 능력단위 3 이상인 소화기 1개 이상 및 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상. 다만, 2층대형승합자동차의 경우에는 위층 차실에 능력단위 3 이상인 소화기 1개 이상을 추가로 설치하여야 한다. 3. 화물자동차(피견인자동차는 제외한다) 및 특수자동차 가. 중형: 능력단위 1 이상인 소화기 1개 이상 나. 대형: 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1 이상인 소화기 2개 이상