아파트 화재예방 및 안전관리 안내

항상 소방행정 발전에 관심을 기울여 주시고, 아파트 화재예방에 적극 협조해   주시는 귀 관리사무소에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

최근 주상복합 아파트 등에서 화재가 발생하는 등 안타까운 사고가 잇따르고  있습니다. 아파트 화재의 경우 다량의 가연물로 인해 대형 인명피해로 이어질 수 있습니다.

이에 따라 경기도에서는 재발 방지와 개선대책을 수립하기 위해 옥상 출입문 구조에 대해 안전관리시설을 확충하고 옥상출입문의 비상구 안전실명제를 실시  하고자 합니다. 각 아파트 관리사무소에서는 ‘옥상 출입문입구에 ①옥상출입문  스티커, ②피난안내선, ③옥상출입문 비상구 안전실명제 안내표지’를 부착하시어 김포소방서에 전자메일이나 우편 또는 팩스로 제출하여 주시기 바랍니다.

아울러 귀 아파트 단지 화재예방을 위해 아래와 같이 안전관리 안내사항을   당부하오니 적극 실천하여 주시기 바랍니다.

	【 아파트 화재예방 및 안전관리 안내사항 】
○ 아파트 엘리베이터 내 게시판을 지정하여 화재예방 안내문 게시 및 안내방송 실시 ○ 옥상 출입문 자동개폐장치가 설치된 대상은 정상 작동상태를 유지관리하여 주시고 미설치 대상은 입주민 안전을 위해 자동개폐장치 설치로 옥상 출입문 개방 ○ 아파트 세대 내 인테리어 공사 시 작업내용 및 일정을 관리사무소에게 통보토록 하고 인화성물질 취급 등 화재위험 작업 시 소방안전관리자가 안전조치 확인 후 공사하고 화재감시자 입회하에 공사토록 조치 ※ 인테리어 작업 중 신속한 화재 대응을 위해 소화기, 옥내소화전 전개 배치 ○ 자체 소방훈련 시 실질적인 훈련이 되도록 입주민 참여하에 훈련 실시 ○ 화재 발생 시 화세 및 규모에 따라 각 세대 대처방법, 화재상황 등 대피방송 실시 ○ (협조사항) - 옥상 출입문 가시성 확보를 위해 안내 표지판 및 바닥, 벽면에 피난유도선 설치 - 옥상 출입문 보다 한층 더 높은 층에 엘리베이터 기계실이 설치된 경우 기계실 계단 입구에 차단시설(펜스 등) 설치로 옥상 피난경로 확보

기타 궁금하신 사항에 대하여는 김포소방서 재난예방과(031-980-4313/ 팩스 031-280-8735)으로 연락주시면 친절하게 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

2021. 9.

김포소방서장

옥상 출입문 안전관리  및 안내표지 등 설치 안내자료

□ 「옥상출입문」 안내표지판, 안내선 설치 안내(인터넷 구매가능)

《 안내표지판 시안 》		《 안내표지판 제원 》
		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm(변경가능), 인터넷구매가능 ㅇ (형 식) 야광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보 스티커 형태로 쉽게 부착 ㅇ (부착위치) 옥상출입문 입구 부착(각동 라인별) ㅇ (효 과) 입주민 대상 옥상 출입문 위치 안내로 재난 발생시 신속한 대피 유도(임시대피공간)

< 옥상 출입문 안내표지 및  피난안내선 설치사례 >※ 벽면부착 권장

《 피난안내표시 》		《 안내표지판 및 피난안내선 》		《 벽면 피난안내선 》

※ 옥상 직하층 계단에서부터 옥상출입문 앞까지 부착

□ 「비상구 안전실명제」표지판 부착 안내(소방서 홈페이지 다운로드)

《 안내표지판 시안 》		《 안내표지판 제원 》
		ㅇ (크 기) 자율형태 ㅇ (기입내용) 옥상출입문 관리자 내역 ㅇ (시 안) 김포소방서 홈페이지 시안참조 ※ 알림마당>최신소식>옥상출입문 안전시설 설치안내 > 비상구 안전실명제 시안 참조 ㅇ (효 과) 입주민 대상 옥상 출입문 담당제 지정으로 유지관리 원활

□ 피난경로 이탈방지 펜스:옥상대피로 중 고립우려가 있는 장소만 설치

□ 옥상출입문 「자동개폐장치」 설치도

□ 「엘리베이터 모니터 및 게시판」 활용 화재안전관리 안내

	【 아파트 화재예방 및 안전관리 안내사항 】
▶ 아파트 세대별로 소화기를 비치하고 수시로 이상유무를 점검하여야 합니다. ▶ 누전차단기의 시험스위치를 월1회 점검하여 이상유무를 확인하여야 합니다. ▶ 전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트 에는 여러개의 전열기구를 사용하지 말아야 합니다. ▶ 화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난로 등을 숙지하여야 합니다. ▶ 가스렌지 밸브와 중간밸브는 사용 후 항상 잠그고, 월 1회 이상 누설여부를 확인하여야 합니다. ▶ 보일러실에 불에 타기 쉬운 물건 등을 방치하지 말고, 보일러에 대한 정기점검을 받아 이상유무를 확인하여야 합니다. ▶ 베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이) 앞에는 평상시 피난에 장애가 되는 물건 등을 적재해 놓지 말아야 합니다.
		<엘리베이터 모니터 안내>
		<게시판 안내문 부착>

※ 옥상출입문 안전표지판, 피난안내선(인터넷 구매 가능), 비상구 안전실명제 표지판(시안다운로드-김포소방서 홈페이지>알림마당>최신소식>옥상출입문 안전시설 설치안내> 비상구 안전실명제 시안 참조 )을 2021. 08. 31.(화)까지 설치완료하여 주시고 설치완료 사진을 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 보내실곳 : 이메일 hanbit999@gg.go.kr

옥상 출입문 안전시설 설치 사진(10.15.까지 완료)

아파트명 :
옥상출입구	피난유도선
비상구 안전실명제 표지	엘리베이터 모니터 및 게시판 화재예방 안내문
□ 설치수량 〇 옥상출입문 : 개동 개소(예시: 10개동 20개) ※ 옥상출입문이 있는 아파트만 해당 〇 옥상피난유도선 : 개동 개소 ※ 옥상출입문이 있는 아파트만 해당 〇 비상구 안전실명제 표지 : 개동 개소 ※ 옥상출입문이 있는 아파트만 해당 〇 엘리베이터 모니터 및 게시판 : 개동 개소 ※공동주택 모두 해당 〇 피난경로 이탈방지 펜스 : (옥상대피로 중 고립우려가 있는 장소에만 설치-없는 경우 미설치)