공동주택 안전관리를 위한 협조 안내

지난 2020년 10월 울산광역시 33층 높이의 주상복합 아파트 화재는 약 16시간 만에 진압되었고, 93명의 부상자와 약 100억원 이상의 재산피해를 남겼습니다. 또한 지난 3월1일 평택시의 한 아파트에서 불이 나 집안에 있던 60대 남성이 숨졌으며, 같은 날 원주의 한 아파트에서도 불이나 거동이 불편한 60대 여성이 숨지는 등 아파트 화재 소식은   빈번하게 들려옵니다.

이처럼 공동주택은 구조상 층고가 높아 신속한 대피가 어렵고, 계단, 복도, 승강기 통로 등을 통해 확산되는 연기로 매년 많은 인명피해가  발생하고 있습니다. 이와 같은 인명피해를 예방하기 위해 공동주택에는 피난시설이 설치되어 있습니다.

피난시설은 경량칸막이, 대피공간, 하향식 피난구 등 건축년도에 따라 설치방법이  다르며, 각 시설별 사용방법을 미리 익히 인명피해 방지를 최소화 할 수 있도록  적극 협조하여 주시기 바랍니다.

< 피난시설의 종류 >

< 경량칸막이>	<대피공간>	<하향식 피난구>

○ 경량칸막이 : 세대간 경계벽(석고보도 등)을 설치하여 인근 세대로 대피

○ 대피공간 : 화염, 연기에 의한 인명피해를 방지하기 위한 공간(내화구조의 벽과 방화문)

○ 하향식 피난구 : 피난사다리를 펼친 다음 피난사다리를 활용하여 아래층으로 피난하는 시설

김포소방서에서는 공동주택의 안전관리를 위하여 우리집 안전 점검의 날 운영 및 스프링클러 미설치 공동주택 자료조사를 추진하고 있습니다. 입주민의 안전관리를 위해 관련 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

김 포 소 방 서 장