공동주택 피난 안전관리 안내자료

Ⅰ		공동주택 안전관리 시설안내

□ 공동주택 옥상출입문 자동개폐장치/자동개폐장치 설치 의무화(’16.2.29.시행)

○ 주택건설기준등에 관한 규정에 의한 2016년 신규 건축대상만 적용

○ 옥상출입문 자동개폐장치  구성 및 기능

- 평상시는 옥상문 잠금상태로 유지

- 화재 등 비상 시 잠금상태를 해제하여 옥상문 개방

- 제어부 , 개폐부, 통합관리기로 구성

○ 주요기능

- 화재신호연동 비상구 개방 및 정전시 비상구 자동 개방

- 화재신호 발생 및 강제 제품개방시 강력한 부저(알림음) 작동

- 원격 선로 구성시 통합관리 가능 등

○ 비상문자동개폐장치 설치도

	비상문자동개폐장치

○ 옥상출입문 안전관련 시설

《 피난안내표시 》		《 안내표지판 , 출입금지 구조물 등 》		《 바닥면 피난안내선 》

Ⅱ		소방자동차 전용구역 확보

○ 소방자동차 전용구역(18.8.10.시행)

- 일정규모 이상의 공동주택 소방차 전용구역 의무설치

- 소방차 전용구역에 주차, 전용구역의 진입 방해 시

과태료 부과

○ 설치시공방법

- 일반주차구역과 명확히 구분하여 용도표시

- 상온식 시공(도료를 페인트 시공기해 통해 분사)

- 크기 : 가로 6,000X 세로 12,000mm

Ⅲ		신속한 화재대응방법

○ 신속한 대피방법

- 화재의 발견이 늦거나 초기 소화작업이 곤란할 정도로 불이 번진 경우, 젖은 수건등으로 코와 입을 막은 후 낮은 자세로 대피

- 아래층 세대에서 불이 난 경우에는 계단을 통하여 밖으로 대피하시고, 아래층으로 대피가 곤란한 경우에는 아파트 옥상으로 대피

- 아파트 계단으로 연기가 가득하여 대피가 곤란한 경우에는 베란다에   설치 된 대피공간(완강기, 하향식 피난구)을 이용

아파트 대피 공간은 유사시 피난공간으로 화재 시 화기와 열기로부터 60분 이상 보호해 줍니다. 입주민께서는 안전을 위해 대피공간 내 물건을 쌓아두지 마시고 화재 시 창문을 이용해 구조요청을 하거나 완강기를 통해 피난하실 수 있으며, 김포소방서에서는 피난기구 사용법 안내 스티커를 제작하였습니다. 입주민의 안전을 위해 관리사무소에서는 관련 시안을 참고하시어 입주민에게 제작․배포하여 주시기 바랍니다. ※ 시안안내 : 소방서 홈페이지> 알림마당>최신소식> 공동주택 피난시설