취약계층 소화기 지원 관련 금품요구 방지 당부 서한문

안녕하십니까? 김포소방서장 김종묵입니다.

항상 소방행정 발전에 큰 관심을 기울여 주시고 협조와 격려를 보내주시는 것에 대하여 깊이 감사드립니다. 경기도 소방은 청렴하고 투명한 행정과 도민의 안전을 위하여 최선을 다하고 있습니다.

지난 2012년 주택에 기초소방시설 설치가 의무화·법제화 되면서 재난취약가구 설치 지원 사업을 추진하여 기초생활수급대상자 등의 안전 확보에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 그런데 최근 일부 소방시설 관련업체에서 건축주에게 “소방서에서 취약계층에게 소화기 보급 사업을 보급해야하니 후원을 하라”며 금품 등을 요구하는 물의를 일으켜 문제가 되고 있습니다. 이는 명백한 범죄행위이며 「형법」 제374조(사기)에 해당하여 이를 어길 시에는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해 질 수 있습니다.

또한 이러한 행위는 도민에게 소방행정에 대한 불신을 초래할 수 있으므로 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 소방시설 관련업체에서는 적극적인 협조를 당부 드립니다.

앞으로도 경기도 재난안전본부에서는 깨끗하고 공정한 소방행정 업무를 위해 최선의 노력을 다 할 것임을 약속드립니다. 귀하께서도 적극 동참하여 주시길 바라며 무궁한 발전이 함께 하시길 기원합니다.

김포소방서장 김종묵 드림

화재예방 등 안전관리 서한문

평소 소방 및 화재예방에 많은 성원과 협조를 보내주신 귀하께 감사드립니다.

최근 공사장에서 용접 등 작업시 빈번하게 화재가 발생하여 다시 한번 공사현장 내 안전불감증이 사회적인 문제가 되고 있습니다. 화재의 원인이 될 수 있는 용접･용단 작업은 항상 잠재적인 위험에 노출되어 있어 안전상 많은 문제점을 지니고 있으므로 아래 안전수칙에 따라 사전에 정확한 예방책을 수립하고 용접 등 작업 시 관리자에 의한 감독을 철저히 하여 준공시까지 단 한건의 화재도 발생치 않도록 안전관리에 만전을 기해주시길 당부 드립니다.

○ 작업전 사전교육

▻ 용접작업중 발생하는 사고는 관계자간의 협조미비, 현장작업자들의 작업내용에 대한 이해부족 등이 원인이 되는 경우가 많으므로 작업자에게 작업내용, 안전조치 등에 대한 교육을 실시하여야 합니다.

○ 안전점검 및 조치

▻ 작업 전 안전점검을 하는 것은 사고예방에 매우 중요하므로 작업장 주변에 인화성 물질이 있는지, 밀폐된 공간에서 작업시 환기 등 안전조치 여부, 화재감시자 배치여부, 소화용 준비물 비치여부, 개인안전장구 착용여부 등을 확인하여야 합니다.

소화･대피용 준비물

‣ 불받이포(용접불똥으로 연소가 안되는 불연성 재료 사용)

‣ 물통(바켓 1개에 물을 담은 것)

‣ 건조사(바켓 1개에 마른 모래를 담은 것)

‣ 분말소화기(ABC3.3㎏) 2개

‣ 임시소방시설 설치(｢소방시설법｣ 해당 시)

‣ 가스마스크

○ 화재발생시 행동요령

▻ 준비된 소화기구로 초기진화와 동시에 119 신고 및 인명대피를 최우선으로 하여야 합니다.

▻ 화재확산 시 인명과 재산피해를 최소화하도록 침착하게 행동을 하여야 합니다.

▻ 대피 시 자세를 낮추고 방연마스크 착용 또는 젖은 수건으로 입과 코를 감싸고 호흡량을 적게하여 신속하게 대피하시기 바랍니다.

김 포 소 방 서 장

용접 작업시 화재예방 안전수칙

□ 용접작업의 위험성

□ 용접 작업 전

- 용접․용단 작업시 화재예방 기술지침( : F-2-1999)

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 건축물내 관계인 공지

- 작업 장소의 해당 부서장과 안전관리자에게 사전 통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

- 물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접 불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접 작업 중

○ 가연성․폭발성, 유독가스 존재 및 산소결핍 여부 지속적으로 검사

○ 용접 가스 실린더나 전기동력원 등은 밀폐 공간 외부의 안전한 곳에 배치

○ 작업자는 무전기 등 관리자와 비상연락수단 확보 및 개인보호장비 착용

□ 용접 작업 후

○ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.