용접작업시 화재예방 안전수칙

□ 용접작업의 위험성

	▶ 점화원 관리 용접작업시 불꽃·불똥이 비산하여 작업장 부근 가연물에 착화되면서 화재가 발생할 위험이 크므로 미리 위험물을 제거하는 등 화재예방조치를 완료한 뒤 용접·용단작업을 합니다

□ 용접작업 전

- 용접․용단 작업시 화재예방 기술지침(KOSHA Code : F-2-1999)

❍ 제4호 화재감시인(4.1 화재감시인의 배치)

- 작업반경내(11m) 불티 등에 의한 발화 가능성 등 대비한 소화설비 구비

❍ 제5호 용접․용단 작업시의 화재예방 안전수칙

- 불티 비산방지를 위한 안전조치 및 예상화재에 적합한 소화기 비치 등

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 알림

작업장소의 해당 부서장과 안전관리자(안전관할부서장)에게 사전통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접작업 중

❍ 가연성․폭발성, 유독가스 존재 및 산소결핍 여부 지속적으로 검사

❍ 용접 가스 실린더나 전기동력원 등은 밀폐공간 외부의 안전한 곳에 배치

❍ 작업자는 무전기 등 관리자와 비상연락수단 확보 및 개인보호장비 착용

□ 용접작업 후

❍ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.

용접ㆍ용단 작업시 화재예방 10대 안전수칙

작업 전에는

작업장 주변 반경 10m이내에는 가연성 물질과 인화성․폭발성의

위험물을 제거하여야 합니다

안전거리 확보(10m)가 곤란한 경우에는 방지포 등으로 안전조치를

하여야 합니다.

작업장 주변에 반경 5m이내 소화기을 비치하고 소화전이 있으면 즉시     사용할 수 있도록 호스를 준비하여야 합니다

화재감시인을 배치하여 주변을 감시하게 하거나 유사시 소화기․마른모래․

소방시설 등을 활용할 수 있도록 사전 교육을 하여야 합니다

작업장의 시설주, 안전관리자에게 미리 이야기 하고 주변 사람들에게도

용접 사실을 널리 알려야 합니다.

작업 중에는

실내의 다른 작업과 동시에 실시하는 것은 매우 위험하니 주변의 모든

작업을 중단해야 합니다.

옆으로 튀는 불꽃을 확인하여 다른 장소에 떨어지거나 불이 나는 일이

없도록 각별히 유의해야 합니다.

가스 용기는 용접작업장과 먼 곳에 넘어지지 않도록 세워서 보관하고

수시로 확인하여야 합니다

작업장내에는 통풍․환기가 잘 되도록 하여야 합니다

작업 후에는

작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인하고 옷에 묻은 먼지를     털기 위해 산소를 사용해서는 안됩니다.