붙임		공동주택 세대점검 안내문 (세대 배부용 /앞면)

	공동주택 세대점검 실시 안내문

※ 위 QR코드를 통해 점검방법 동영상을 시청할 수 있습니다. ⇑

□ 공동주택 세대 점검 세부사항

관련근거	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 [별표 3] 제6호
점검기간	2022. 12. 1. 이후 공동주택별 점검일자 기준 2년 이내
점검대상	공동주택 내 모든 세대
점검방법	① 관리사무소(점검업체)를 통해 점검 ② 아파트 관리 앱 (아파트 아이 등) 모바일 점검 ③ 배포한 ‘소방시설 외관점검표’ 작성 중 택 1
안내사항	① 각 세대별로 배포한 ‘소방시설 외관점검표’를 통해 점검을 실시한 입주민께서는 완료한 점검표를 아파트 관리사무소로 제출해 주시기 바랍니다. ② 자체점검이 어려우신 세대는 아파트 관리사무소로 연락주시면 순차적으로 방문하여 점검해 드릴 예정입니다. ③ 정당한 사유 없이 기간 내에 점검을 완료 못 할 경우 해당 세대에도 과태료가 부과될 수 있습니다. ④ 그밖에 문의 사항은 관리사무소 또는 고양소방서 자체점검 담당자 (☎ 931-0365, 0366)에게 연락 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.

고 양 소 방 서 장

붙임		공동주택 세대점검 안내문 (세대 배부용 / 뒷면)

■ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제36호서식]

소방시설 외관점검표(세대 점검용)

※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

대상명		OO아파트		점검자	□입주자 □소방안전관리자 (인)
동호수		동 호
점검일		년 월 일		전화번호
점 검 항 목					점 검 내 용
소화 설비	소화기		손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치 여부		□ 정 상 □ 불 량
			용기 변형ㆍ손상ㆍ부식 여부		□ 정 상 □ 불 량
			안전핀 체결 여부		□ 정 상 □ 불 량
			지시압력계의 정상 여부		□ 정 상 □ 불 량
			수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부		□ 정 상 □ 불 량
	자동확산 소화기		설치상태 및 외형의 변형ㆍ손상ㆍ부식 여부		□ 정 상 □ 불 량
			지시압력계의 정상 여부		□ 정 상 □ 불 량
	주거용 주방자동 소화장치		소화약제용기 지시압력계의 정상 여부		□ 정 상 □ 불 량
			수신부의 전원표시등 정상 점등 여부		□ 정 상 □ 불 량
	스프링클러		헤드 변형ㆍ손상ㆍ부식 유무		□ 정 상 □ 불 량
경보설비	자동화재 탐지설비		감지기 변형ㆍ손상ㆍ탈락 여부		□ 정 상 □ 불 량
	가스누설 경보기		전원표시등 정상 점등 여부		□ 정 상 □ 불 량
피난설비	완강기		피난기구 위치 적정성 여부		□ 정 상 □ 불 량
			완강기 외형의 변형ㆍ손상ㆍ부식 여부		□ 정 상 □ 불 량
			설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부		□ 정 상 □ 불 량
	피난구용 내림식 사다리		피난기구 위치 표지 및 사용방법 표지 유무		□ 정 상 □ 불 량
			설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부		□ 정 상 □ 불 량
기타설비	대피공간		방화문(방화구획)의 적정 여부		□ 정 상 □ 불 량
			적치물(쌓아놓은 물건)로 인한 피난 장애 여부		□ 정 상 □ 불 량
	경량칸막이		정보를 포함한 표지 부착 여부		□ 정 상 □ 불 량
			적치물(쌓아놓은 물건)로 인한 피난 장애 여부		□ 정 상 □ 불 량
비 고			비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]