붙임 1		고체 연료 정보

□ 용도

○ 겨울철 콘크리트 양생, 난방, 야외 활동 시 사용

□ 종류

종 류	사 진	성분	위험물 종류	설명
고형 알콜		메틸알콜	제2류 위험물 (가연성 고체)	✓ 유백색의 완전 고체 ✓ 용기가 넘어져도 흘러나오지 않아 화재 확산 어려움 ✓ 첨가물에 의해 불꽃이 붉은색을 띄어 식별이 쉬움 ✓ 지정수량 1톤 ✓ 제조원가가 겔형보다 높고 사용 뒤 재가 더 많이 남음. ✓ 액체나 겔형 보다 30-40% 오래 탐.
겔 형 알콜 (겔 연료) ※ 정확히는 고체라고 할 수 없는 겔 상임		메틸알콜	제4류 알콜류	✓ 유청색 또는 투명, 약간 반투명 ✓ 메틸알콜 단순 증점하여 액체상태에 가까움 ✓ 용기가 넘어지면 내용물이 흘러나옴. ✓ 푸른 빛 불꽃 연소 ✓ 지정수량 400리터

붙임 2		용접작업 등 공사장 화재안전수칙

□ 용접작업의 위험성

□ 용접 작업 전     * 우레탄 폼 등 유증기 발생 작업 동시 시행 금지

- 용접․용단 작업시 화재예방 기술지침( : F-2-1999)

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 건축물내 관계인 공지

- 작업 장소의 해당 부서장과 안전관리자에게 사전 통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

- 물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접 불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접 작업 중

○ 가연성․폭발성, 유독가스 존재 및 산소결핍 여부 지속적으로 검사

○ 용접 가스 실린더나 전기동력원 등은 밀폐 공간 외부의 안전한 곳에 배치

○ 작업자는 무전기 등 관리자와 비상연락수단 확보 및 개인보호장비 착용

□ 용접 작업 후

○ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.