2021. 02. 18.(목)

대응전략팀

☏  931-0410

고층 건축물 소방훈련 계획

□ 추진 배경

□ 고층건축물 증가 및 대형화 추세에 따라 실질적인 대응 전략 ․ 전술 마련 필요

□ 건축물내 연결송수관 등 소화활동설비 및 소방차를 활용한 수관 전개 훈련 필요

□ 훈련 개요

□ 훈련 대상 및 일시

대 상	소 재 지	주용도	층수	훈련 팀	일 자
동산마을22단지	세솔로 25	공동주택	30/2층	1팀	’21.02.26.(금) 09:30
동원로얄듀크비스타아파트	권율대로 690	복합	36/3	2팀	’21.03.02.(화) 09:30
삼송역현대헤리엇	삼송로 222	복합	41/4층	3팀	’21.02.25.(목) 09:30

□ 도상 훈련 : 훈련 전일  / 화상 회의 활용 도상훈련 실시

□ 훈련 인원 : 현장대응단, 각 센터 및 구조대 ※ 비번일 훈련

□ 훈련 차량 : 원당화학(10,000ℓ), 화전2탱크(6,000ℓ)

□ 훈련 내용

훈련 종류	내 용	비 고
수관 연장	□옥외(옥내) 수관 전개 훈련	-
연결송수관	□연결송수관 송수구(방수구) 활용 방수 훈련	-
기타 훈련	□비상용승강기, 무선통신보조설비 활용 훈련	-

□ 훈련 방법

대 상	내 용	비 고
동산마을 22단지	① 지상에서 30층까지 옥내 수관 전개 후 방수 ② 연결송수관 연결 → 옥상 방수(방수압 / 시간 측정)	옥외 수관 전개 불가
동원로얄듀크비스타아파트	① 지상에서 32층까지 옥내 수관 전개 후 방수 ② 연결송수관 연결 → 옥상 방수(방수압 / 시간 측정)	40mm수관
삼송역 현대헤리엇	① 지상에서 22층(피난층)까지 옥내 수관 전개 후 방수 ② 연결송수관 연결 → 옥상 방수(방수압 / 시간 측정)	-