군포소방서 현장지휘역량센터 내진보강공사

건 축

일반시방서, 특기시방서 -

2021.11

군포소방서

목           차

제  1 장  :  총             칙   ․․․․․․․․․․․․․․․    3

제  2 장  :  가   설   공   사   ․․․․․․․․․․․․․․․   10

제  3 장  :  목      공      사   ․․․․․․․․․․․․․․․   15

제  4 장  :  금   속   공   사   ․․․․․․․․․․․․․․․   19

제  5 장  :  도   장   공   사   ․․․․․․․․․․․․․․․   23

제  6 장  :  수   장   공   사   ․․․․․․․․․․․․․․․   26

제  7 장  :  철   거   공   사   ․․․․․․․․․․․․․․․   29

제  8 장  :  특   기  시 방 서   ․․․․․․․․․․․․․․․   32

제  1  장     총      칙

1. 1  일  반  사  항

1. 1. 1  적용범위

가.  건축공사는 특기사항을 제외하고, 모두 이 건축공사 표준시방에 따른다.

다만, 당해 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다.

나.  각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 기재                    사항을 준용한다.

1. 1. 2  담당원과 그의 책무

가.  이 시방서에서 담당원이라 함은 감독자 및 감독보조원을 말한다.

담당원이라 함은 건축주가 지정한 감독책임기술자로서 당해 공사의 공사관리, 기술관리 등을                    하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 담당원의 대리 또는 담당원의위임을 받아감독업무를                   보조하는 자를 말한다.

나.  시공자에 대한 담당원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임으로 간주                  한다.  이 경우 담당원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.

다.  담당원은 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록                 협력하여야 한다.

1. 1. 3  시공자와 그의 책무

가.  이 시방서에서 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급업자 포함)또는                 그의 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인 시공기사 등을 말한다.

나.  시공자는 공사계약서 및 설계도서 등에 따라 충실히 시공하되, 담당원의 검사 승인 또는                   협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.

다.  시공자은 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록                 협력하여야 한다.

1. 1. 4  공법 등의 결정

설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고, 가설. 공법 등 공사를 완성함에 필요한 수단 방법에             대하여는 시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의 하여 결정한다.

1. 1. 5  의     의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 통지하고 그 처리방법에 대하여           협의하여 결정한다.  다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다            고 할지라도, 설계자와 협의된 경우에는 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

가.  설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나.  설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다.  예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 보인 조건을 만족시킬 수 없는 경우

1. 1. 6  경미한 변경

도급금액의 증감을 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다.

1. 1. 7  관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자            부담으로 한다.

1. 1. 8.  관련 및 별도공사

계약 이외의 관계공사에 대하여는, 공정, 구조, 상세 시공구분 등에 관하여 당해공사관계자와 협           의하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

1. 2  공 사 현 장 관 리

1. 2. 1  일반사항

공사현장관리는, 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

1. 2. 2  관계법규의 준수

공사현장의 관리는, 건축법, 건설업법, 근로기준법, 산업안전보건법, 소방법, 도로교통법 , 전기사           업법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 시행한다.

1. 2. 3  정리 정비 청소

공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리 정돈,점검정비,청소 등           을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.

1. 2. 4  사고 재해 및 공해의 방지

공사시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여, 시공자는 책임지고, 관계법령등에 따라 다음            사항을 시행한다.

가. 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 한다.

나. 공사현장내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.

다. 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 기타에 대하여 적절한 조치를 하여 공해가 일어나지 않도록한다.

1. 2. 5  사고 등 긴급시의 조치

사고 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우는, 신속히 적절           한 조치를 하고, 그 경위를 즉히 담당원에게 보고한다.

그 조치 에 대하여 담당원의 지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.

1. 2. 6  건물 등의 보양

가. 기존부분 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은,적절한               방법으로 보양한다.

나.  손상을 받은 부분은, 신속히 원형으로 복구한다.

1. 2. 7  발생재 등의 처치

가. 지붕 매설물, 토사 등 공사중의 발상재 가운데, 특기시방에 의하여 담당원에게 인도하도록 정               해진 것은 필요에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 담당원에게 인도한다. 인도를 요하지           아니하는 것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

나. 공사 시공중에 매장 문화재 등이 발견되는 경우에는, 즉시 작업을 일시 중지하고, 그 취급에               대하여 담당원과 협의한다.

다. 공사 시공상 지장이 되는 장해물의 처리는, 담당원과 협의한다.

라. 산업폐기물은 관계법규 등에 준하여 담당원과 협의하여 적절히 처분한다.

1. 2. 8  협력업자에의 지도 연락

설계도서 및 담당원의 지시, 승인, 협의 등에 의하여 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련이 있는           사항은, 협력업자(시공자와의 계약에 의하여, 그 공사수행에 협력하는자)및 작업원에 철저히주지           시킨다.

1. 3  재    료

1. 3. 1  일반사항

가.  재료일반

1) 재료는 가설공사용 재료와 특히 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진                    신품으로 한다.

2) 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격 증명서 첨부된 것을                   사용한다.  다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고담당원                   과 협의하여 정한다.

나.  배     합

배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 담당원에게 제출하여 승인을받는다.

다.  견  본  품

색깔, 무늬, 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여, 담당원의 지시를 받아  선정한다.

라.  검      사

재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다.

다만 한국산업규격 표시품은 검사를 생략할 수 있다.

1. 3. 2  재료의 반입

가. 재료의 반입마다, 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료               를 첨부하여 담당원에게 문서로 보고한다.

다만, 경미한 재료에 대하여는, 담당원의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

나. 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

1. 3. 3  재료시험 및 재료검사

가. 재료시험일반

1) 특기시방에서 정한 재료시험용 공사체는 담당원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을                    받고 담당원이 승인하는 시험소에서 시험을 하고, 그 성적결과 보고서를 제출하여 승                     인을 받는다.

2) 도면 또는 특기시방에서 정한 것 이외의 재료에 대하여서도 담당원이 필요하다고 인정                    할 때에는 시험을 할 수 있다.

3) 품질관리 또는 검사를 위하여 담당원이 필요하다고 인정하여 지정하거나 특기시방에                      서 정하는 것에 대하여는 현장에서 품질관리시험을 하여야 한다.

나. 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국표준규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방                의 해당 각항 또는 담당원의 지시에 따른다.

다. 검사 및 재료시험 후의 처치

1.3.2를 준용한다.  이 경우 신속히 합격품을 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

라. 사용시의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정할 때는이를                사용하지 아니한다.

1. 3. 4  시험 또는 검사 후의 조치

시험 또는 검사 종료후, 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

불합격된 재료는 장외에 반출하고, 신속히 대체품을 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

1. 3. 5  지급재료

가. 지급재료의 종류 수량 인도장소, 기타 조건은 특기시방에 따른다.

나. 지급재료는 담당원의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.

다. 지급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

라. 지급재료는 사용할 대 마다 사용개소, 사용수량의 잔량을 담당원에게 보고한다.

마. 지급재료가 설계도서에 보인 품질에 적합하지 아니하는 경우에는 그 뜻을 문서로 보고하고                담당원의 지시를 받는다.

1. 4  시     공

1. 4. 1  시공일반

시공은, 설계도서, 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표, 원칙도, 시공도 등에 따라 시행한다.

1. 4. 2  공  정  표

가. 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하며, 담당원의 승인을 받는다.

나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 작성하고, 담당원의 승인을 받는다.

다. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

1. 4. 3  시공계획서

가. 공사실시에 앞서, 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출한다.

나. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

1. 4. 4  원척도 시공도 견본

시공자가 작성한 원척도, 시공도, 견본 등 중, 설계도서에 지정된 것 및 담당원이 필요하다고 인           정하여 지시한 것에 대하여는, 지체없이 담당원에게 제출하여 승인을 받는다.

1. 4. 5  공사보고

공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후 등 중, 담당원이 필요하다고 인정하여 지시한 사           항에 대하여는, 그의 상황 결과를 보인 보고서를 담당원에게 제출한다. 공사보고의 서식 제출방법 시            기 등에 대하여는 담당원과 협의한다.

1. 4. 6  시공검사

가. 시공의 검사는 원칙적으로 시공자가 시행한다.

나. 담당원의 검사는 다음 경우에 시행한다.

1) 특기가 있는 경우

2)  담당원이 지시한 공정에 달한 경우

1. 4. 7  시공의 입회

시공중이면 검사가 불가능 또는 곤란한 공사 중 설계도서에 지정된 공사 및 담당원이 지시한 공           사는, 그 시고에 있어 담당원의 입회(立會)하에 진행한다.

1. 4. 8  시공검사에 수반하는 시험

가. 시공의 검사에 수반하는 시험은 특기시방에 따른다.

나. 시험을 실시하는 시험소는 특기시방에 따른다.

특기시방에 규정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 정한다.

1. 4. 9  완성검사

공사를 완료한 때에는, 시공자가 검사하고, 설계도서와 대조하여, 그 적합성을 확인한 후, 담당원에            게 통보하여 검사를 받는다.

1. 4. 10  부분완성 또는 부분사용

공사가 완성되기 전에 공사의 종료한 부분을 부분적으로 사용하는 경우에는, 계약도서에 의하는           외에, 담당원과 협의하여 그 조건을 분명히 한다.

1. 5  기    록

1. 5. 1  공사시공 상세도면

가. 시공자는 골조공사 및 마감공사전에 설계도면에 미비된 내용 및설계도면에 표시 되었더라도               상세가 요구되는 부분의 도면을 작성하고 시공계획서 및 sample재료를 첨부 승인을 득한후               시공한다.

나. 부위별 도면의 매수는 시공자가 판단하여 상세가 요구되는곳 또는 감독원의 승인이 있는 경               우로 하되 다음매수 이상이어야 한다.

1) 가설공사 ------------------------  5 매

2) 기초 및 기둥공사 -----------------  3 매

3) 각층슬라브 및 보 배근시 ----------- 15 매

4) 조적공사 및 창호공사 -------------- 10 매

5) 타 일 공 사 ----------------------  7 매

6) 천 정 공 사 ----------------------  7 매

7) 잡 철물공사 ---------------------- 10 매

8) 기타 시공자가 필요한 도면등

계                                  57 매

1. 5. 2  기    록

가. 승인 또는 협의를 하여야 하는 사항에 대하여는, 그 경과 내용과 기록을 작성하고 쌍방이 확               인 서명하여 담당원에게 제출한다.

나. 시험 또는 검사에 대하여는, 설계도서에 보인 조건에 대한 적합성 여부를 증명함에필요한 자               료를 첨부하여 기록을 작성.정리하여 둔다. 담당원의 지시가 있는 경우에는,이 기록 또는 사               본을 신속히 제출한다.

다. 담당원이 지시사항 및 확인내용에 대하여는 나항에 따른다.

1. 5. 3  공사사진

공사사진.완성사진 등에 대하여는  특기시방에 따라 촬영하에 제출한다.

1. 5. 4  완성도서

공사가 완성된 때에는 특기시방에 따라 작성.정리하여 담당원에게 제출한다.

1. 6  인     도

1. 6. 1  인     도

공사를 완성하여 발주자에게 인도하는 경우, 시공자는 담당원의 입회하여 담당원의 지시에 따라            정리하여 다음에 보인 서류.물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도하고,그 후발주자가 건           축물.설비를 적절하게 운용 운영할 수 있도록 협력한다.

가. 완성보고서 및 인도서

나. 열쇠인도서 및 열쇠함

다. 공구인도서 및 공구함

라. 특기시방에 의한 예비재료 및 물품(설비용의 예비부품을 포함한다.)

마. 건축물 신용 설명서

바. 담당원이 지시하는 시공도 기타의 자료, 재료, 기구류

제  2  장   가  설  공  사

2. 1  대지측량

가. 경계측량

공사 착수전에 경계측량을 실시하여 인접도로 및 대지와의 경계를 명시한다.

나. 현황측량

대지의 고저 및 지상물의 형상 등을 나타내는 현황측량을 실시하여야 하며 측량방법은 담당원의           지시에 따른다.

다. 현황 및 경계측량 성과품은 시청에 서면으로 제출한다.

2. 2  현장사무소

가. 현장사무소는 면적 150㎡ 의 사무실을 지정한 장소에 가설하고 책상, 의자, 제도판, 삼각자,흑판            기타 감독상 필요한 비품, 소모품 등을 계약자 부담으로 비치하며 재료시험을 위한 시험실면적            80㎡ 를 설치한다.

2. 3  현장재료창고

가. 현장재료 창고는 면적 60㎡ 의 창고를 지정한 장소에 재료의 종별, 용도, 수량등을 감안하여 건            설하되 특히 화기에 위험성이 있는 것은 지붕간격 등을 내화질로 피복하고 방습을 요하는 시멘            트 등은 습기에 접하지 않도록 정한다.

2. 4  공사용설비

가. 급수, 배수, 전등, 동력 기타 각종 설비는 필요에 따라 담당원과 협의하여 시설하되, 임시전력수           전은 계약자가 한전과 협의하여 계약자부담으로 사용한다.

2. 5  가설울타리

가. 공사장 주위에는 공사기간 중 가설울타리를 설치하고 공사장 출입이 편리한 곳에 출입문을설치            할 것이며 재료의 구조, 외관 등은 담당원의 지시에 따른다.

2. 6  규준틀 기준점

가. 우선 감독원 입회하여 대지내에 건축물의 줄쳐보기를 한 다음 건축물의 모서리 기타 요소에 규            준틀을 견고히 설치하여 건축물의 위치 및 수평의 수준을 명확히 표시하고 담당원의 검사를 받            는다.

나. 공사시공시 규준틀의 위치가 변동될 우려가 많으므로 담당원의 지시에 따라 이동될 염려가없는            곳을 선정하여 기준점을 표시한다.  필요에 따라 보조기준점을 1～2개소 설치하며 기준점은 이            동 변동 등의 유무를 수시 확인하다.

2. 7  비계 및 발판

2. 7. 1  비계 및 발판의 설치

가. 시공과 감독이 편리하고 또 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소 및 공기구 등에 따라 적당한 재               료 및 방법으로써 견고하게 설치하고 그 유지보수에 항상 주의한다.

나. 재료 및 구조 기타 이 절에 해당하는 사항 이외에 건축법 및 근로안전관리규정 기타관계법규               에 따른다.

다. 비계는 공사규모, 작업내용 및 중량물 취급에 따라 담당원의 승인을 받아 설치한다.

2. 7. 2  통나무비계

가. 통나무 눈키(나무밑둥에서 1.5m되는 높이)에서의 지름 10㎝이상이고 썩음갈램 및 굽지아니한               것을 사용하여 지름 4.5㎝미만의 부분은 유효길이로 간주하지 아니한다.

나. 결속재는 4.2㎜(＃8) 내지 3.4㎜(＃10) 의 달구어누그린 철선 또는 ＃16 내지 ＃18의아연도금              철선(철선길이 1개소 5m이상)을 사용하며, 결속재는 모두 새것을 사용하고재 사용은 하지않는               다. 다만, 사용기간이 3개월이내로서 장마철을 거치지 아니할 때 또는 경미한 공사로서우로에               맞지 아니한는 곳에는 감독원의 승인을 받아 새끼 등을 사용할 수 있다.

다. 비계기둥은 발판의 규모에 따라 밑판을 깔아 충분한 내력이 있도록 한다.

하부를 고정할 때에는 밑둥묻음 60㎝이상으로 하거나 밑둥잡이로써 고정 시킨다.

라. 비계장선의 간사이가 150㎝를 넘을 때에는 비계장선의 굵기 및 그 간격을고려하여 설치한다.

마. 비계목의 이음은 이음부분에서 1.0m상 겹쳐대고 2개소이상 결속한다.

바. 비계발판은 수직방향 5.5m 이하 및 수평방향 7.5m이하의 간격으로 건축물의 구조체에견고하게               연결하거나 이에 대신하는 견고한 부축기둥을 설치하여 지지한다.

사. 가새는 수평간격 14m 내의, 각도 45°로 결쳐대어 비계기둥 및 띠장에 결속한다. 이 때 모든               비계기둥은 가새와 결속되도록 한다.

2. 7. 3  강관비계

가. 재     료

부재 및 부속철물은 KS F 8002(강관비계)에 합격한 것을 사용한다. 이 규정 이외의 것을 사               용할 때는 담당원의 승인을 받는다.

나. 강관비계의 구성

(1) 비계기둥

간격은 도리(띠장)방향 1.5～1.8m간사이 방향 0.9～1.5m로 하고,비계기둥의 최고부에서 부터                  측정하여 31m까지의 밑부분은 2본의 강관으로  묶어 세운다.

(2) 띠     장

간격은 1.5m 내외로 한다.  지상 제 1 띠장은 지상에서 2m이하의 위치에 설치한다.

(3) 비계장선

간격은 1.5m내외로 한다.비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하고 그 중간                   부분에서는 띠장에 결속한다.

(4) 가     세

수평간격 약 15m 내와, 각도 45° 로 결쳐 대고 비계기둥 및 띠장에 결속한다.이 때 가                   새는 모든 비계기둥과 결속되도록 한다. 수평가새는 필요에 따라 설치한다.

(5) 구조체와의 연결 및 부축기둥

수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결하거나 이외 대신하는                   견고한 부축기둥을 설치한다.

(6) 밑받침(Base)

비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하고 인접하는 비계기둥과 밑둥잡이로연결한다.                  연약지반에서는 소요폭의 깔판을 비계기둥에 3본이상 연결 되도록 깔아댄다

다만, 이 깔판에 밑받침 철물을 고정했을 때 에는 밑둥잡이를 생략할  수 있다.

(7) 부속철물

특수한 부속철물을 사용할 때에는 그 부위에 발생하는 응력에 충분히 견딜 수 있는 것을                  사용한다.

다. 하중의 한도

띠장은 비계기둥의 간격이 1.8m일 때에는 비계기둥 상이의 하중은 400㎏을 한도로 하고 비                계기둥의 간격이 1.8m 미만일 때에는 그 역비율로 하중의 한도를 증가할 수 있다.

라. 특수한 경우

중량물을 비계발판에 놓아 두는 경우와 같이 특수한 용도일 때 또는 출입구 및 개구부 등은 각               각의 경우에 따라 강도계산을 하여 안전하도록 한다.

2. 7. 4  강관 틀 비계

가. 부재 및 부속철물을 KS F 8003(강관 틀 비계)에 합격한 것을 사용한다.

이 규정 이외의 것을 사용할 때는 담당원의 승인을 받는다.

나. 강관 틀 비계의 부성은 아래와 같다.

(1)  기     초

기둥관의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용한다. 밑받침에 고저차가 있을 때는 필요에 따라                   조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 틀비계를 항상 수평 수직이 되도록 한다.  연약                   지반에서는 밑받침 철물의 하부에 적당한 접지면적을 확보할 수 있도록 깔판을 깔아낸다.

(2)  가새, 띠장틀 및 수평재

가리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에 준하는 것을 설치하고 최상층 및 5층                   이내마다 띠장틀 등의 수평재를 설치한다.가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고 진동                   기타에 의해 헐거워지지 않도록 한다. 작업조건으로 부득이 하게 소부분의 가새를 제거                   할 때는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

(3)  구조체와의 연결

세로틀은 수직방향 6m, 수평방향 8m 내외의 건격으로 건축물의 구조체에 견고하게긴결한다.

(4)  부  축  틀

도리방향으로 길이 4m이하이고 높이 10m를 초과할 때는 높이 10m이내 마다 도리방향                    으로 유효한 부축틀을 설치한다.

(5)  높      이

높이는 원칙적으로 45m를 초과할 수 없다. 높이 20m를 초과할 때와 중량작업을 할 때                    에는 내력상 중요한 틀의 높이를 2m이하로 하고 그틀의 간격을 1.8m이내로 한다.

다만,비계다리 및 출입구 개구부 등에서 내력상 충분히 안전한 틀을 사용할 때는 틀의                    높이 및 간격을 전술한 규정보다 크게 할 수 있다.

(6)  보틀 및 내민틀

보틀 및 내민(켄틸레버)틀은수평가새 등으로 옆 흔들림을 방지할 수 있도록 보강해 주                    어야 한다.

다.  하중의 한도

틀의 간격이 1.8m일 때는 틀사이의 하중의 한도를 400㎏으로 하고 틀의 간격이 1.8m이내일                때는 그 역비율로 하중의 한도를 증가할 수 있다. 틀의 기둥관 1개당의 수직하중의 한도는                틀을 두꺼운 콘크리트판 등의 견고한 기초위에 설치하게 될 때에는 2,500㎏으로 한다.

다만, 깔판이 우그러 들거나 침하의 우려가 있을 때 또는 특수한 구조일 때는 규정에 따라                이 값을 낮추어야 한다.

2. 7. 5  달  비  계

가. 달비계의 발판은 전면을 틈새없이 깐다. 바닥 쪽에는 나비 1.5m인 널판을 설치하고 바닥에서               높이 75㎝이상의 높이로 손스침을 설치한다.

나. 위에서 낙하물이 떨어질 위험이 있을 때는 머리위를 보호할 수 있도록 달비계에 유효한천장               을 설치한다.

다. 원치에는 감김통과 일체가 된 톱니바퀴를 설치하고 톱니바퀴에는 톱니누름장치를 하여역회전을               자동적으로 방지할 수 있도록 한다.

라. 와어어로프는 그것에 가해지는 인장하중의 10배의 강도의 것을 사용하고 또한 본 달비계의               와이어로프는 아연도금을 한 지름 12㎜이상,간이 달비계는 아연도금을 한지름 9㎜이상의 것              을 사용한다.

마. 외이어로프는 아래에 해당하는 것을 사용할 수 없다.

(1) 와이어로프는 한가닥에서 소선이 10％이상 절단된것

(2) 지름이 공칭지름의 7％이상 감소된 것

(3) 몹시 변형되었거나 부식된 것

바. 외이어로프를 걸어 댈 때에는 와이어로프용 부속철물을 사용한다.

2. 7. 6  특수비계

이동식 비계, 돌출비계 및 특별한 중량물을 취급하는 등의 특수비계는 이동시의 전도 및 구조계           산에 의한 작업중의 안전성을 확인한 후 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2. 7. 7  비계다리

가. 나비 90㎝이상, 물매 4/10을 표준으로 하고 각층마다(층의 구분이 없을 때 7m이내마다) 되돌               림 또는 다리참을 두고 여기에서 각 층으로 출입할 수 있도록 연결한다.

나. 발판널은 내밀리지 않도록 깔고 이음 부분은 될 수 있는한 겹침이음을 피하고비계장선 등에               완전히 고정시킨다.발판널에는 1.5㎝×3㎝ 정도의 미끄럼막이를 30㎝ 내외의 간격으로 고정한다.

2. 7. 8  계     단

가. 계단의 철판높이는 24㎝이하 디딤판의 나비는 22㎝ 이상으로 하고 미끄럼막이를 설치한다.

2. 7. 9  낙하물에 대한 위험방지

가. 공사현장에서 낙하물에 의한 공사현장 주변에 위험이 발생할 우려가 있을 때에는 아래와 같              은 방호철망 또는 방호 시이트 및 방호선반을 설치할거나 이와 동등이상의 효과가 있는방법으               로 위험방지책을 강구한다.

나. 방호철망

(1) 철망호칭 ＃13 내지 ＃16의 것을 사용한다.

(2) 아연도금한 철선으로 철선지름 0.9㎜ 이상의 것을 사용한다.

(3) 15㎝이상 겹쳐대고 60㎝이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록  한다.

다. 방호 시이트

(1) 재료의 인장강도와 신율의 곱이 500㎏.㎜이상의 것을 사용한다.

(2) 방호시이트 둘레 및 네 모서리와 잡아메는 구멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보                   강한다.

(3) 난연처리를 한 것이어야 한다.

(4) 구조체에 45㎝이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시이트 상호간에도 틈새가 없도                  록 겹친다.

라. 방호선반

(1) 시공하는 부분의 높이가 20m이하의 높이일 때에는 1단 이상,20m이상 일때는 2단 이상을                  설치한다.

(2) 방호선반의 내민길이는 비계발판의 외측에서 2m이상으로 하고 수평면과 선반이 이루는                    각도는 20° 내지 30° 로 한다.

(3) 선반널은 두께 1.5㎝이상의 나무판자 또는 이와 동등이상의 효과가 있는 것을 사용한다.

제  3  장     목   공   사

6. 1  일  반  사  항

6. 1. 1  적용범위

목공사에 사용되는 목재는 충분히 건조한 것을 사용하여, 옹이, 썩음,갈램등 결점이 없는 함수율           20％이하의 것을 사용하고 도면에 기입된 치수는 특기한 것 이외에는 제재치수로 한다.

6. 2  목재보양

공사중에 오염, 손상의 우려가 있는 부분에 대하여는 담당원의 지시에 따라 널대기,기타의 방법으로        보양한다. 가공재는 습기, 일광을 직접 받지 않도록 하고 항시 건조상태로 유지한다.

6. 3  철     물

가. 반드시 900㎜ 간격 이하로 물틀고정 철물을 박아 고정시키고 시공이 불가능 한 곳은 담당원의             지시에 의한다.

나. 목부가 콘크리트 및 벽돌에 접하는 곳은 담당원의 승인한 방부제를 칠한다.

다. 증기건조목 사용시 증기건조목 여부를 확인할 수 았는 증명을 제시하여 담당원의 승인을얻어야한다.

6. 4  창  호  틀

가. 반드시 900㎜ 간격 이하로 문틀고정 철물을 박아 고정시키고 시공이 불가능한 곳은담당원의 지            시에 의한다.

나. 목부가 콘크리트 및 벽돌에 접하는 곳은 담당원이 승인한 방부제를 칠한다.

다. 증기 건조목 사용시 증기 건조목 여부를 확인할 수 있는 증명을 제시하여 담당원의 승인을 얻             어야 한다.

명 칭	항 목	공 법
		A. B 종	C 종
반 자 속 검 사 구 덮개울거미	대 기	귀는 보임을 연귀 내닫이 장부로 하여 벌림 쐐기치고 틀에 걸쳐댄다	B와 같다. 다만, 귀는 짧은 장부 못박기
반 자 속 검 사 구 덮개띠장	대 기	띠장은 덮개 울거미의 가는홈 윗면에 간격 300㎜ 내외로 나누어 짧은 장부맞춤 못박기, 울거미 되물림 으로 하여 댄다.	덮개 울거미의 윗면에 걸쳐 대고 못박기
반 자 속 검 사 구 덮 개 널	대 기	덮개 울거미의 가는 홈에 끼우거나 널홈에 끼워대고, 띠장맞이에 쭈그린 못박기	B와 같다. 다만, 정첩은 철제로 한다.
반 자 속 검 사 구 덮개띠장	대 기	틀에 90㎜(3 1/2 × 3 1/2 ) 황동제 정첩 2개를 달고, 또는 되물림으로 끼워댄다.	B와 같다. 다만, 정첩은 철제로 한다.

6. 4  바름벽 바탕 및 내외벽 수장

6. 4. 1  재     료

특기시방에서 정하는 바가 없을 때에 수종은 소나무, 삼송, 낙엽송, 미송, 라왕 등으로 하고 치수           는 표에 따른다.

벽 바탕재 및 내.외벽 수장재의 치수 (㎜)

명 칭	A 종	B 종	C 종
띠 장	45 × 60	45 × 45	36 × 36
꿜 대	21 × 120	18 × 100	15 × 90
졸 라	9 × 36	7 × 36	7 × 36
라 스 바 탕 널	두께 15	두께 12	두께 9
덧 토 대	24 × 120	18 × 100	15 × 90 ～ 100
비 맛 이 대	24 × 100	18 × 100	90 × 150
끝막이내, 누름대	45 × 60	45 × 45	36 × 36
비 늘 널	두께 24	두께 18	두께 12
비 늘 상	--	36 × 36	30 × 36
걸 레 받 이	30 × 150	24 × 120	18 × 90 ～ 100
두 겁 대	50 × 45	36 × 45	36 × 36
양 판 널	두께 15	두께 12	----
장 두 리 널	두께 18	두께 15	두께 12
재 혀 마 루 널	두께 24	두께 18	두께 12

6. 4. 2  공     법

가. 공법은 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 표에 따른다.

나. 접착제를 써서 붙일 때에 바탕의 공법은 특기시방에 따른다.

명 칭	항 목	공 법
		A. B 종	C 종
띠 장	간 격	450㎜ 정도로 한다. 다만, 바닥면부터의 높이 900㎜ 정도까지는 360㎜정도로 한다.	B 와 같다.
	이 음	받은재심에서 맞댄 이음	B 와 같다.
	대 기	① 띠장은 기둥 모서리에 파넣고, 샛기둥은 따놓고, 또는 기둥, 샛기둥에 옆대고 못박기, 띠장을 기둥, 샛기둥에 옆때에는 띠장 두께와 같은 두께의 끼움쪽을 띠장을 기둥샛기둥에 옆댈 때에 는끼움쪽을 끼우지 않는다. ② 콘크리트조, 벽돌조의 나무 벽돌에 옆대고 못박기 ③ (구석일 때) 한편의 띠장은 귓기둥에 파넣거나 또는 옆대고 못박기 다른편의 띠장은 받이재를 그 귀에 대고 못박기	B 와 같다.
세로꿸대	위 치	기둥과 기둥, 또는 기둥과 달동자 기둥과의 간격이 2m이상 일때에는 그 중간에 세로로 댄다.	B 와 같다.
	바심질	한편 빗깍아 자귀자국을 돋힌다.	B 와 같다.
	대 기	상부는 도리, 보통의 꿸대구멍에 끼우고 못 2개박기, 하부는 내려뜨리기고 하고 내닫이 꿸대맞이 옆대고 못 2개 박기	B 와 같다.
졸 대	이 음	A. 받이재심에서 6㎜ 내외로 떨어져 있고, 졸대 6개 이내마다 이음자리를 엇갈림으로 하고, 창문등의 개구부 (문꼴)모서리, 구석등의 주위 240㎜ 이내에는 졸대의 이음을 두지 않는다. B. A와 같다. 다만, 졸대의 이음은 12 이내마다 엇갈림으로 한다.	B 와 같다. 다만 졸대의 이음은 20개 이내마다 엇갈림 으로 한다.
	대 기	① 졸대의 방향은 받이재에 대하여 직각으로 또한 수평으로 줄바르게 대고 7㎜ 내외의 떼기(틈)로 하여 받이재맞이 졸대 나비의 방향으로 못 2개 박기 ② 개구부(문꼴)또는 스위치 복스 (Swith box)등으 잘라 내기에 있어서는 졸대가 받이재에서 50㎜ 이상 내밀어지지 않게 미리 받이재를 댄다. ③ 평벽의 구석에 있어서는, 한편의 졸대를 기둥에 못박아 대고, 그 위에 받이재를 덧대어 다른편의 졸대를 그 받이재에 못박기로 한다.	B 와 같다.
		(보 기타에 졸대 대기) : 보 기타에 받이재를 간격 450㎜ 내외로 대고 그 위에 졸대를 댄다. 졸대대기는 전항에 따른다.	6 와 같다.

항 목	공 법
	A . B 종	C 종
바심질	널은 12-㎜ 내외의 깊이로 겹칠수 있는 반턱개탕, 모서리의 덧기둥(그림쇠기둥)은 누름대 비늘판벽의 누름대의 항의공법 에 따른다. 구석의 덧기둥은 비닐떡 따기
이 음	이음위치는 엇갈림으로 하고, 받이재심에서 반턱이음.
대 기	널나비를 일정히 하고, 겹치기는 20㎜ 내외로 하며 받이재맞이에 줄바르게 대고 쭈그린 못 박기	B 와 같다. 다만 받이재심에서 맞댄 이음
	모서리는 연귀, 또는 교대로 끼워 맞추고 쭈그린 못박기	B 와 같다. 다만, 쭈그린 못은 보통못으로 한다.
	구석은 한편 기둥에 옆대고 못박기 다른 비닐널 위에 받이재를 덧대고 쭈그린 못박기	한편 잘라대고 못 박기
	(모서리, 구석에 덧기둥이 있을때) 모서리 덧기둥은 연귀 또는 한편에서 가는 홈파넣기, 간격 300㎜ 내외로 받아 재맞이에 쭈그린 못박기 구석의 덧기둥은 한편에서 가는 홈 파넣고, 상, 하 맞대어 받이재맞이에 쭈그린 못박기
대 기	B. A 와 같다. 구석은 읗면 연귀로 하여 턱솔넣기 모서리는 보임면 연귀맞춤	쐐기치고 쭈그린 못박기
	② (콘크리트벽, 조적벽에 붙여댈 때) 간격 600㎜ 내외로 묻어둔 나무벽돌에 붙여대고 숨은 못 박기	B 와 같다.
	③ (창문선 기타와의 접합) 턱솔넣고, 숨은 못 박기	(창문선 및 붙임기둥 기타와의 접합) 맞대기, 필요에 따라 받이재고 쭈그린 못박기
바심질	상. 하면 가는 홈파기 또는 벽옆 쌤홈파기	상. 하면 널홈파기
이 음	① 기둥 또는 나무벽돌 심에서 숨은 턱솔이음 웃면 갖추임에서 꺾쇠치기	기둥 또는 나무벽돌 심에서 맞댄이음
	② (두겁대의 크기가 보임면 60㎜, 옆면 45㎜ 이상일때) : 기둥심애서 숨은 턱솔이음, 작은 양사나 볼트 조이기
대 기	구석은 연귀로 하고 숨은 턱솔 넣고 받이재맞이 숨은 못박기	구석은 연귀맞춤 받이재맞이 못박기
	① (두겁대의 크기가 보임면 60㎜, 옆면 45㎜ 이상일때) A. 받이재맞이 숨은 못박기, 모서리 및 구석의 웃면 에는 감추임에서 꺾쇠를 귀잡이형으로 파넣기, 또는 벌림쐐치기, 모서리의 보임면은 연귀맞춤

제  4  장     금  속  공  사

8. 1  총     칙

8. 1. 1  적용범위

이 시방은 철, 비철금속 및 이들의 2차적 재품을 주재료로 하여 제조된 기성 철물이나 도면또는           특기시방에 따라 제작하는 철물로서, 주로 자식, 손상방지, 도난방지 등의 목적으로 위하여 다른           부분에 고정하는 공사 및 도금처리에 적용한다.

8. 1. 2  재    료

가. 금속재료

이 공사에 사용하는 철,비철금속 및 그 2차적 제품은 소재(素材), 제품 모두 한국공업규격에               규정되어 있는 것은 그에 따르고,기타에 대하여는 도면 또는 특기시방수에 의하거나 승인을               받는다.

나. 설치용 준비재

1) 나무벽돌은 소나무, 삼송 또는 납엽송재로 방부처리를 한 것을 사용한다.

다만, 마무리에 지장이 될 때에는 담당원의 승인을 받아 방부처리를 생략할 수 있다.

2) 인서어트(Insert), 앵커볼트(ANCHOR Bolt),앵커 스크류(Anchor Screw), 슬라이브(Sleebe) 및                  드라이브 핀(Drive pin)등은 도면 또는 특기시방에 정해진 경우를 제외하고는 그 사용 목                  적에 적합한 모양, 치수로 하고 미리 견본품을 제출하여 재질이나 지지력등에 대하여 담                  당원의 승인을 받는다.

8. 1. 3  제품의 설치

가. 금속공사에 사용되는 제품들은 수직, 수평이 맞고 또한 관련공사에 맞추에 도면에 따라 위치               바르게 설치하여야 한다.

나. 가능한 곳에는 감춤 앵커리지를 사용하며, 철판을 보호하고 튼튼한 이음을 하기 위해 필요한               곳에 나사에 맞는 납이나 황동으로 된 왓셔를 사용한다.

다. 노출된 이음부위는 상호가 정확히 맞도록 설치하고 눈에 보이는 곳이나 개구부에는실랜트와               죠인트 충진재를 사용한다.

라. 콘크리트나 석재 또는 다른 금속이 두꺼운 역청 페인트로 코팅된 표면에 닿는 경우에 부식               이나 전기분해작용 등으로 부터 표면이 보호되도록 한다.

마. 공장맞춤 또는 죠인팅에 필요한 절단, 용접,납땜, 그라인딩의 과정에서 손상된 마감들 보수하               고 교정한 자국이 남지 않도록 마감이나 페인트의 초벌피막을 보수하여야 한다.

바. 현장에서 재마감할 수 없는 것은 전체를 재마감하거나 새로운 거승로 교체토록 한다.

사. 양질의 설치물을 만드릭 위해 작업진행 과정에서 숨김가스켓,비틀림, 씰렌트, 충진재, 단열재               등을 설치한다.

8. 1. 4  견본품, 기타

가. 기성철물은 미리 견본품을 제출하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도 및 구조기능 등에                대해 담당원의 승인을 받는다.

나. 기성철물 이외의 것은 모두 원척도를 제가하고 그 제작 방법과 필요에 따라 견본품 또는 모               형을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

8. 1. 5  녹막이 처리

가. 강철재 금속제품의 녹막이 처리는 도면 또는 특기시방에서 정하는 것과 도금처리를 하는 외               에은 모두 녹막이 도료를 2회 칠한다.

나. 비철금속 제품으로 이에 접하는 다른 재료에 의하여, 부식을 받을 우려가 있을 때에는 도면                또는 특기시방서에서 정하는 바에 따라 방식처리를 한다.

다. 현장 반입후, 녹막이칠의 손상부분 또는 박리부분은 곧 보수한다.

8. 1. 5  보양 및 청소

가. 제품의 설치 완료후는 파손이나 오염의 우려가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 종이, 헝겊                또는 목재 등으로 보양한다.

나. 공사완료후에는 보양재를 제거하고 청소한다. 또한 필요에 따라 왁스 등을 써서 닦는다.

8. 2  금속 제작품

8. 2 .1  계단 난간

가. 재    료

난간의 재질, 모양 및 치수 등은 도면 또는 특기시방에 따른다.

나. 공    법

1) 두겁대는 도면의 모양대로 만들되, 곡절부는 통재로 제작함을 원칙으로한다.

이음을 둘 때는 용접하거나 뒷면에덫판이나 슬리브(Sleeve)등을 써서 볼트 등으로조인다.

2) 난간동자는 도면에 따라 간격을 나누어 맞추고,두겁대 및 연결재 마디마다용접하거나 나                  사틀어 맞춘다.  다만, 연결재가 없을 대는 바탕구조체에 담당원이 승인하는 방법으로 고                  정한다. 연결재는 주요 난간동자 마디에 용접하거나 뒷면에 보강철물을 대고 동일재료의                  나사, 볼트를 사용하여 고정한다.

3) 각 용접부분은 녹물이 새지 않도록 완전히 밀봉된 용접을 하여야 하고 치장이 되는 곳은                  그라인더, 줄, 연마지 또는 벞(Buff)문지르기 등으로 평활하게 마무리 한다.

4) 온도의 영향을 받는 난간 등은 담당원의 지시를 받아 신축에 필요한 조치를 강구한다.

다. 설   치

1) 콘크리트 구조물

경관 슬리이브(Sleeve)를 콘크리트속에 정착시켜 난간을 설치한다.계단의 난간동자를 강관                 슬리이브에 삽입하여 수직,수평으로 방향을 잡고 열을 맞춘 다음 강관 슬리이브와 난간동                 자 사이의 빈틈은 납을 녹여 붓거나 유황 또는 급결 수성페인트로 충전한다. 난간의 끝부                 분은 고정용 철물을 사용하여 콘크리트에 정착시켜 견고하게 한다.

2) 조적조 또는 목조

난간 고정용 철물을 목구조에 긴결하거나 조적조에 고정시켜 난간을 설치한다.난간의 끝                  부분은 고정용 철물로 벽의 뒷판에 고정시키거나 샛기둥에 긴결한다.

3) 철 구 조

구조체에 베이스 플레이트를 볼트 접합하여 난간을 설치한다.

8. 2. 2  철사다리

가. 재   료

1) 철사다리의 디딤살은 둥근강 19㎜이상, 간격은 30㎝이내로 좌우, 세로 뼈대 꿰뚫어 넣고 조인다.                   세로뼈대의 이음은 한죽을 구부려 겹치고 리뱃치기 또는 덧판을 써서 맞대고 용접한다.

2) 설치, 공정 및 다리철물은 평강(平鋼)으로 하고,그 배치간격은 도면 또는 특기시방에서 정                  하는 바가 없을 때에는 양쪽 끝에서 2개 내외로고정시킬뿐 아니라 중간에도 1.8m를 넘지                  않게 고정시킨다.  콘크리트를 조일 때에는 구조체에 60㎜이상 묻어 넣고, 끝은 두갈래로                  쪼개어 구부려 부근의 철근에 용접근의 철근에 용접하거나 아연 도금된 철물 등을 사용                   연결한다. 철골조 일때는 철골에 볼트조임 또는 용접 등으로 설치 고정한다.

3) 다리철물의 뼈대와의 접합은 볼트조임이나 용접으로 한다.

8. 3  금석기성제품

8. 3. 1  코오너 비드(Comer Bead)

가. 재   료

코오너 비드는 황동제, 아연도금 철재, 스테인레스 스틸로 하고, 그 치수, 종별 및 형상은 도               면 또는 특기시방에서 정한 바에 따르고, 정한바가 없을 때에는 아연도금철재로서 길이는                  1,800㎜로 한다.

나. 공   법

1) 코오너 비드 표면의 중심위치를 정확히 정하고 다림추를 사용하여 이것을 기준으로하며,                  그 상, 하 양끝을 줄바르게 잡고 고정다리가 벌어지거가 틀어지지 않게 똑바로 설치한다.

2) 부   착

가) 콘크리트, 속빈 시멘트를 블록 및 벽돌 등에 고정할 때에는 고정 위치마다 일정간격                       철물(철근, 철판)을 매입후 철물에 용접 고정하고 시멘트1:모래 2의 된비빔모르터를                      눌러 발라 설치한다.

나) 라스면에 고정할 때는,라스초벌바름이 건조한 후, 도니비빔 모르터로 눌러 붙여댄다.

다) 목부면에 붙여댈때는 못이나 스테이플(Staple)로 고정한다.

8. 3. 2  레지스터(resister) (통풍금속물)

가. 재   료

1) 재질, 모양, 치수,마무리 및 제조업자의 지정은 특기시방에 따르고 특기시방에서 정한 바                  가 없을때는, 면부, 동체부, 모두 두께 1㎜의 냉간압연강판으로 하고 치장면부분은합성수                  지도료로 칠하고 마무리 한다.

2) 개폐 조작의 기구, 형식 및 부속철물은 미리 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 공   법

공법 및 설치는 제14장(창호공사)에 따른다.

8. 3. 3  조이너 (joiner)

가. 재    료

조이너(joiner)및 고정용 못의 재질모양 치수 및 마무리는 도면 또는 특기시방에 따른다.

나. 공    법

1) 이   음

이음은 겹이음 또는 T자형, I자형 이음을 사요하고 각 마구리는 들뜨지 않게 눌러 맞춘                   후 고정한다.

2) 고    정

고정하는 간격은 담당원의 지시에 따르되 고정구멍은 미리 드릴 등으로 뚫어 둔다.

조이너는 줄 바르고 위치, 간격을 정확이 대고 손상하지 아니하게 고정한다.

제  5  장     도  장   공   사

9. 1  목재창호

9. 1.  재     료

가. 재    료

페인트는 K.S 제품으로 시중 최상품이어야 한다.

나. 반    입

페인트 반입시에는 상표를 완전히 보지하고 개봉되지 않은채로 현장에 반입하여 즉시담당원의             확인을 받아야 한다.

다. 저    장

반입되어 확인되 도료는 현장외로 반출하지 못하며 습기 또는 화기의 위험성이 없는 곳에저장             하여야 한다.

라. 재료의 배합

조합은 동일회사의 동종도료를 혼합하여 사용하고 견본을 제시하여 담당원의 승인을 받아야한다.

9. 2  바탕처리

가. 목부바탕

목부바탕은 다음표의 공정에 의하여 시공하여야 한다.

공 정	면 처 리
오염, 부착물제거	오염 및 부착물을 제거한다.
송 진 의 처 리	송진은 긁어내기, 인두지짐 또는 휘발유로 닦는다.
연 마 지 닦 기	대패자국, 엇거스름, 찍김등은 연마지로 닦는다.
옹 이 땜	옹이 및 그 주위는 셀락스니스로 2회 솔칠한다.
구 덩 땜	갈램, 구멍, 틈서리, 우묵한 곳은 퍼티로 땜칠한다.

나. 플라스터, 모르터 및 콘크리트 바탕

플라스터, 모르터 및 콘크리트면의 바탕처리는 다음표의 공정에 의하여 시공하여야 한다.

공 정	면 처 리
건 조	방치하여 충분히 건조 시킨다.
오염, 부착물제거	오염 및 부착물을 제거한다.
구 멍 땜	균열, 구멍등은 석고료 땜질한다.
연 마 지 닦 기	연마지로 닦는다.

단, 바탕의 균열, 구멍등의 주위는 물축임을 한 다음 석고료 땜질하고 건조후 연마지로 평활하게 닦는다.

다. 철부바탕

철부바탕은 다음표의 공정에 의하여 시공하여야 한다.

공 정	면 처 리
오염, 부착물제거	오염 및 부착물을 와이어 브러쉬 등으로 제거한다.
유 류 제 거	휘발유로 닦는다.
녹 떨 기	연마지 또는 와이어 브러쉬 등으로 떨어낸다.

각회의 뿜칠방향은 전회의 방항에 직각으로 하며 3회 뿜기를 원칙으로 한다.

9. 3  공    법

가. 바르기는 도료의 성질과 바르는 장소에 따라 적합한 로울러 또는 솔을 사용하고 얼룩이 없이              흘러내리지 않도록 바를 것이며,기포 또는 반점등이 생기지 않도록 주의한다.바르기의 회수는             3회질을 원칙으로 하되 특기시방에 따라 2회칠을 할 수 있다. 단, 녹막이 페인트는 2회칠을 원             칙으로 하고 녹막이 페인트를 바른후 48시간 이상 건조시간을 두어야 한다.

나. 뿜칠거리는 300㎜를 표준으로 하고 항상 평행 이동하면서 뿜칠나비의 1/3정도로 겹쳐 뿜는다.

9. 4  페인트의조색

가. 정벌칠에 사용하는 페인트는 전문제조업자가 소요의 색과 광택으로 조합함을 원칙으로 한다.

단, 도장업자가 조색할 때에는 담당원의 승인을 얻어 가색을 혼합한다.

나. 정벌칠에 사용하는 페인트는 담당원이 지정하는 색으로 조합하여야 한다.

9. 5  에폭시본타일

가. 바탕처리

바탕면에 부착된 물, 먼지, 녹, 기름등의 불순물은 와어어브러시, 솔, 용제 등으로 제거하고 요             철 및 균열부분은 모르터등으로 부수하여 표면을 평탄하게 처리하여야 한다.

나. 공    법

공법은 다음표의 공정을 기준으로 하여 시공하여야 한다.

공 정	시공회수	재 질	소요량(㎡)	사용기구	도장간격	비 고
프라이머	1 회	에폭시 수지제품	0.3 ㎏	솔,로울러	8시간이상	희석재는 에폭시 신나를 1㎡당 0.3㎏ 정도 사용, 중도후 지촉경화직전에 로울러를 눌러 사용
중 도	1 회	수성에폭시 수지를 함유한 점토성 타일	1.5 ㎏	분무기	24시간이상
중 상 도	1 회		0.3 ㎏	솔,로울러	24시간이상
상 도	2 회		0.4 ㎏		3시간이상

다. 주의사항

1) 바탕면이 완전히 건조된 후 시공한다.

2) 가연성 물질이므로 화기에 접근하지 않도록 주의해야 한다.

3) 경화제는 자극성이 있으므로 피부에 묻었을 경우에는 비누로 닦아내여야 한다.

4) 시공도중 공사를 중지해야 할 경우에는 뿜칠 열룩이 생기지 않도록 구석이나 줄눈부분에서                중지해야 한다.

5) 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 받은후 시공하여야 한다.

6) 시공시의 온도는 5℃이상, 습도는 85％이하이어야 하며 강풍시에는 시공을 중단하여야한다.

9. 6  인   코   트

가. 바탕처리

바탕면에 부착된 물, 먼지, 녹, 기름등의 불순물은 와이어브러시, 솔, 용제등으로제거하고 요철             및 균열 부분은 모르터 등으로 부수하여 표면을 평탄하게 처리하여야 한다.

나. 양    생

시공시 타 부재에 오염되지 않도록 시공이외의 부분을 비닐과 테이프로 보호한다.

다. 공    법

법은 다음표의 공정을 기준으로 하여 시공하여야 한다.

공 정	시공회수	재 질	소요량(㎡)	사용기구	도장간격	비 고
프라이머	1 회	수성본드 50％	0.3 ㎏	솔,로울러	8시간이상	희석재는 에폭시 신나를 1㎡당 0.41 정도 사용, 중도후 연마지 성형
중 도	1 회	·광물성 분말을 수성본드등에 혼합한 점토성 도료	1.5 ㎏	분무기	24시간이상
상 도	2 회	아 크 릴	0.4 ㎏	솔,로울러	3시간이상

라. 양생제거

1) 마감도장이 완전히 건조된 후 테이프로 제거한다.

2) 테이프 제거시 이음부분이 같이 일어나 조잡할 우려가 있으므로 각별히 유의하여야 한다.

마. 보    수

양생제거후 시공부분을 점검하여 이상유무를 확인하고 불안전한 부분과 파손부분을 보수한다.

바. 주의사항

1) 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

2) 바탕면이 완전히 건조된 후 시공한다.

제   6  장     수   장   공   사

10. 1  일반사항

천정판 재료의 형상 및 치수는 도면 및 특기시방에 따르되 견본의 크기는 가로 세로가 50㎝가되도         록 하고 노출되는 반자를 받이와 반자틀의 견본은 각각 가로 및 세로가 30㎝의 크기로 하여야하며         견본은 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

10. 2  경량 철골 천정틀

경량 철골 천정틀은 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

10. 3  바닥공사

가. 재    료

각각의 재료를 KS 규격품, Q마크를 획득한 제품이상의 품질을 지닌 것을 사용하여야 하며, 견             본품을 제시하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 바탕처리

바탕면은 물씻기 기타의 방법으로 청소하고결합부의 흠집등은 흙손자국이 없도록 평탄하고 미             끈하게 보수하여 완전히 건조시킨다.

다. 나누기

도면 또는 담당원의 지시에 따라 각 재료의 치수대로 나누기를 하여 정확하게 줄바르게 빨리              붙일 수 있게 준비한다.

라. 붙이기

1) 이음새 등의 위치는 도면 또는 담당원의 지시에 따르고 줄바르게 붙인다.

2) 벽, 기둥등의 모서리 각진 부분의 갓둘레는 흠이나지 아니하게 잘 맞추어 잘라 대기를한다.

3) 붙이기에 사용할 접착제는 사용전 담당원의 승인을 득한다.

4) 붙일때는 소정의 접착제를 바탕면에 일매지게 고루 도포하고 필요할때는 각 타일면의 뒷면                에 도포한다.

5) 접착제의 도포는 온통함을 원칙으로 하며 특히 턱지거나 요철이 생기지 않도록 한다.

6) 붙인 후에는 표면에 내민 여분의 접착제를 훔쳐낸다.

7) 붙인면은 로울러 등으로 전압하는 등의 적당한 방법으로 압착시킨다.

8) 기온이 붙이기에 지장이 있을 대에는 적당한 보양을 하여야 한다.

마. 표면마무리

붙이기를 한 다음 접착제의 굳기를 살펴 전면을 청소한후 왁스를 도포하여 광내기를 한다.

10. 4  암막(暗幕)

가. 천 및 부속품의 품질은 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 가로당김 암막

1) 천은 끌어올림 암막에 준하고, 천의 나비는 개구폭의 1.5배 이상으로 한다.양쪽당김의 경우                에는 중앙의 마중 여밈을 300㎜ 이상으로 한다.  막의 길이는 창대 밑으로 450㎜이상 내료                오게 하고, 출입구는 바닥 윗면까지로 한다.

2) 양쪽당김인 경우에는 막의 벽 옆 끝부분에는 창문선 또는 적당한 개소에 검정색 페인트를                 칠한 테두리 누름선을 못으로 고정한다.  기타는 모두 24.6.2 라. 항에 따른다.

3) 한쪽당김인 경우에는 안쪽은 세로박스로 설치하고, 다른 쪽의 벽 옆 끝부분은 위에 따른다.

10. 5  도배공사

10. 5. 1  적용범위

이 절은 종이, 천, 플라스틱재를 벽, 천장, 바닥 및 창호 등에 풀 또는 접착제를 써서 붙이는도배           공사에 적용한다.

10. 5. 2  재    료

가. 초배지(初背紙), 재배지(再背紙)

1) 초벌바름에 쓰이는 종이는 한지(韓紙 : 참지, 백지, 피지)또는 양지(洋紙 :갱지, 모조지, 마                 분지)등은 담당원이 승인하는 것으로 한다.초배지는 질기며 풀을 발라 붙이기가용이한 것                 으로 하고, 담당원의 승인을 받아 헌종이를 쓸수 있다.

2) 재벌바름에 사용하는 종이는 초배지와 같은 것을 쓰거나, 담당원이 승인하는 갱지, 신문지                 기타 양지를 쓸 수 있다.

3) 정벌의 밑붙임으로 하는 재배용 밑붙임지는 담당원이 승인하는재질, 크기의 청지(淸紙)를 쓴다.

4) 헝겊 등을 재배지에 쓸 때에는 도면 또는 특기시방에 따르고 또는 담당원이 승인하는것으                 로 한다.

나. 정배지의 천 및 플라스틱재

정벌붙임에 쓰이는 종이에 종류, 품질 및 치수는 특기시방에서 정한 바에 따르고 색깔, 무늬               등은 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

1) 정배지(正背紙)

(가) 반자지 크기의 종별은 필반지지, 전지(全紙) 또는 반절지(半折紙)로 하고 그지정은 특                      기시방에 따른다.

(나) 벽지, 굽도리 크기의 종별은 필벽지(匹壁紙)또는 반절지로 하고 그 지정은특기시방에                       따른다.

(다) 도듬지의 크기는 나비 90㎜, 길이 1,800㎜또는 그 반절지로 한다.

(라) 선지(線紙), 화지(畵紙)등은 특기시방에 따른다.

2) 갈포지(葛布紙)

갈포지의 종류, 품질 및 치수는 특기시방에 따르고 색깔, 무늬 등은 견본을 제출하여 담당                 원의 승인을 받는다.

3) 천

정배용 천의 종류, 품질은 특기시방에 따르고, 색깔, 무늬 등은 견본을 체출하여 담당원의                 승인을 받는다.

4) 플라스틱재

정벌용 플라스틱재는 그 종류, 형상 및 치수는 특기시방에 따르고, 색깔, 무늬 등은견본을                 제출하여 담당원의 승인을 받느다.

다. 장판지(壯版紙)

장판지는 질기고 두꺼운 참지로 하되, 그 종류,품질 및 치수 등은 도면 또는 특기시방에 따르              고, 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 공사의 정도에 따라 담당원이 승인한 것으로 한다.

장판지는 기름을 고르게 충분히 먹이고, 완전히 마른 거승로 한다.

라. 창호지(窓戶紙)

창호지는 섬유가 치밀하고 질기며 균일한 두께의 투명한 무색지로 하고 보풀지 않게 밀압된               것으로 한다.

마. 풀 및 접착제

1) 종이, 천 붙임용의 풀은 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 밀가루 풀 또는 쌀가루풀로                 한다. 풀은 된풀로 한 다음 물을 섞어 적당한 묽기로 하여 체에 걸려 쓴다.  정벌붙임, 정                 벌밑붙임 또는 창호지에 쓰는 풀은 백색, 맑은 풀로 한다.  풀은 필요할 때 방부제를 넣어                 썩지 않게 하고, 얼은 풀은 쓰지 아니한다.

2) 합성수지 기타 접착제를 쓸 때에는 특기시방 또는 담당원이 승인하는 것으로 한다.플라스                 틱재에는 이에 적합한 것을 쓰고 기타의 재료일 때는 담당원이 승인한 것으로 한다.

바. 누름선, 끈선 및 줄선

1) 끈선의 재질, 색깔, 모양 등은 특기시방에 따라 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 인조견사로 꼬아 만든 것으로 하며, 굵기는 지름 6㎜                내외로 한다

제   7  장     철 거 공 사

11.1 공사범위

1) 본 시방서는 철거공사시 발생되는 재해 방지를 위하여 사용되는 기계 공구 및 공법에 따른 안전지침 및 시방을 규정한다.

2) 시공자는 아래 관련법규 그리고 건설부 제정 시방서 및 기준에 의거, 시공을 시행하여야 하며, 특히 환경과 안전에 관련된 사항에 대하여 유의하여 공사에 임하여여 한다.

가. 대기 환경 보전법

나. 소음, 진동 규제법

다. 폐기물 관리법

라. 건설 안전 실무 지침

마. 일반 시방서

3) 적용범위

본 부지 범위내에 위치하는 기존건물, 담장, 가시설물 지상돌출시설물 등 지장물철거 및 기타 폐기물 처리

11.2 사전조사

1) 시공자는 공사 착수전 철거대상 건물 주변의 현장 여건, 지장물 등 본 철거공사와 관련되는 제반사항을 철저히 조사하여 시공과정에 발생될 것으로 우려되는 각종 문제점에 대하여 철저한 예방대책을 강구한 시공계획서를 감독자에게 제출 승인을 득한 후 공사에 임하여야 한다.

2) 사전조사와 관련된 항목은 다음과 같다. (시공계획서에 첨부될 사항)

가. 주변 시설물 확인 조사

나. 진동 및 소음발생시 기계류 사용에 대한 성능 검토 및 적절한 대책 제시

다. 세륜세차시설의 적정위치

라. 환경오염 방지대책 조사

마. 작업장 안전관리계획 조사

바. 기타 시공과 관련된 각종사항 조사

11.3 주변 지하/지상 시설물 보호대책

1) 대상 철거 건물들 주변의 지상/지하 시설물에 대한 위치 확인이 선행되어야 한다.

2) 각 시설물에 대한 조사 책임자는 공용시설물의 위치를 감독자가 확인할 수 있도록 현황도에 추가 조사 기록물을 첨가하여 도면의 보관과 공사 중 수시로 보호조치가 될 수 있도록 현장에 비치하도록 하여야 한다.

11.4  철거공사 계획 수립

1) 철거대상 건물 조사

가. 구조형식

나. 평면구성 상태, 폭, 층고, 벽 배치 상태

다. 부재별 치수, 사용재료물, 취약구조부분

라. 내, 외장재

마. 설비기구, 전기 배선, 배관 설비 계통

2) 부지 상황 조사

가. 부지내 공지유무, 철거용 기계장비 설치 위치, 발생재 처리장소

나. 철거전 보호 시설물 유무

다. 주변 지형과의 조화

11.5 안전 보건 관리 계획

1) 안전 보건 관리 계획

공정에 따라 안전 보건 목표를 정하여 계획표를 작성하고 그 계획표에 따라서 세부계획, 실시방법을 감독자과 협의하여 안전․보건관리를 진행한다.

2) 안전 보건 관리.규정의 작성, 시행

현장내 안전․보건을 유지하기 위하여 다음과 같은 내용을 포함한 규정을 작성 시행한다.

가. 안전․보건 관리조직과 그 직무

나. 안전 보건 교육

다. 작업장 안전 보건 관리

라. 사고 조사 및 대책수립

11.6 주변 정리

1) 단지내 쓰레기, 돌 부스러기, 기타 폐기물등을 완전히 제거하여야하며 처리 비용은 시공자의 부담으로 한다.

2) 철거지역의 표면은 감독자가 지시한 조건에 일치하도록 말끔히 정리 및 정돈되어야 한다.

11.7 공법의 적용

건물철거는 건설장비로 하되 진동, 소음, 분진을 최소화하며 철거 개시전, 방범, 장비, 인원등 철거 계획서를 감독자에게 제출하여 승인을 득한후 시공에 임하여야 한다.

11.8 보호막 설치 및 방음시설

1) 보호막

학교내에서 이루어지는 공사이므로 수업에 지장이 없도록 감독관의 승인을 득한 후 설치한다.

2) 방음시설

가. 학교부지 내의 현장임을 감안 현장에는 소음측정기 등을 항상 비치하여 건물등의 철거시 소음을 수시 측정하여 관계규정에 의거 적절한 대책을 취하여야 한다.

나. 방음처리를 위해 보호막 내측으로 성능이 우수한 감독자가 승인하는 흡음 재를 설치하여야 하며, 또한 철거에 따른 분진을 막기위한 방진막등을 설치하여야 한다.

제 8  장     특 기 시 방 서

	하이브리드 감쇠장치 설치공사

특 기 시 방 서

하이브리드 감쇠장치 설치공사

2021.11

메 트 로 T&C (주)

서울특별시 송파구 법원로11길7, 현대지식산업지식센터 C동1016호

TEL:02-2008-1420, www.metrotnc.co.kr

하이브리드 감쇠장치 설치공사

1. 일반사항

1.1 이 시방서는 하이브리드 감쇠장치(특허 제10-1670177호)를 포함한 연결부재의 제작 및 시공에 대하여 적용한다.

1.2 하이브리드 감쇠장치는 강재 슬릿의 항복에 의하여 큰 진동에너지를 소산하는 강재 이력형 감쇠장치와, 높은 초기강성으로 작은 변위에도 마찰재의 마찰에 의한 에너지소산이 발생하는 회전 마찰형 감쇠장치를 병렬로 연결한 제진장치이다.

1.3 공사시방서에서 정하는 바와 이 시방서의 기준이 상충되거나 모호할 경우에는 이 시방서를 따른다.

1.4 특허보유권자가 설계 강도를 위해 감쇠장치의 납품 및 설치 시공을 하여야한다.

1.5 시공시 발생하는 하자 및 예상치 못한 상황에 대처하고 시공후 하자 및 유지관리를 한다

1.6 하이브리드 감쇠장치를 시공한 담당자는 내진보강 공사완료 후 지진안전표시제와 관련된 실무업무를 성실히 수행하여야 한다.

2. 재 료

본 공사에 사용되는 모든 자재는 시공품질이나 시공성이 저하되지 않도록 설계도서 및 본 시방서에 따른다. 다만 공사 시방서에 정한바가 없을 경우에는 감독관의 승인을 받는다.

2.1 하이브리드 감쇠장치

사용하는 강재는 일반 구조용 압연 강재 SS275를 사용하며, KS D 3503에 적합한 재료 강도의 강재를 사용한다. 단 새로운 성능 및 재료 강도를 필요로 할 시에는 구조전문가의 판단하에 상기된 강재 이외의 것을 사용할 수 있다.

명 칭	규 격	재 질
감쇠장치	PLATE – 9T, 15T	일반 구조용 압연 강재 SS275
연결요소	H-148×100×6×9	일반 구조용 압연 강재 SS275

2.1.1 구조용 강재의 KS규격

규 격	명 칭	강 종
KS D 3503	일반 구조용 압연 강재	SS275
KS D 3515	용접 구조용 압연 강재	SM275A, B, C, D, -TMC SM355A, B, C, D, -TMC SM420A, B, C, D, -TMC SM460B, C, -TMC
KS D 3529	용접 구조용 내후성 열간 압연 강재	SMA275AW, AP, BW, BP, CW, CP SMA355AW, AP, BW, BP, CW, CP
KS D 3861	건축구조용 압연 강재	SN275A, B, C SN355B, C
KS D 3866	건축구조용 열간 압연 형강	SHN275, SHN355
KS D 5994	건축구조용 고성능 압연강재	HSA650
* 국토교통부 고시 제2017-890호(2017.12.28.)

2.1.2 구조용 강재의 재료강도

강도	강재기호 판 두께	SS275	SM275 SMA275	SM355 SMA355	SM420	SM460	SN275	SN355	SHN275	SHN355
[eqn: F _{y}]	16mm 이하	275	275	355	420	460	275	355	275	355
	16mm 초과 40mm 이하	265	265	345	410	450
	40mm 초과 75mm이하	245	255	335	400	430	255	335
	75mm 초과 100mm 이하		245	325	390	420			-	-
[eqn: F _{u}]	75mm 이하	410	410	490	520	570	410	490	410	490
	75mm 초과 100mm 이하								-	-
* 국토교통부 고시 제2017-890호(2017.12.28.)

2.2 고장력볼트

사용하는 고장력볼트는 2종 마찰접합용 고장력 6각볼트를 사용하며, KS B 1010에 적합한 인장강도의 볼트를 사용한다.

2.2.1 고장력볼트 KS규격

규 격	명 칭	강 종
KS B 1002	6각 볼트	4.6
KS B 1010	마찰 접합용 고장력 6각 볼트, 6각 너트, 평 와셔의 세트	1종(F8T/F10/F35) 2종(F10T/F10/F35) 4종(F13T/F13/F35)
KS B 1012	6각 너트	4.6
KS B 1016	기초 볼트	모양: L형, J형, LA형, JA형 강도등급구분: 4.6, 6.8, 8.8
KS B 1324	스프링 와셔	-
KS B 1326	평 와셔	-
KS F 4512 KS F 4513	건축용 턴버클 볼트 건축용 턴버클 몸체	S, E, D ST, PT
KS F 4521	건축용 턴버클	-
* 국토교통부 고시 제2017-890호(2017.12.28.)

2.2.2 고장력볼트의 최소인장강도

볼트등급 최소강도	F8T	F10T	F13T
[eqn: Fy](MPa)	640	900	1170
[eqn: Fu](MPa)	800	1000	1300
* 국토교통부 고시 제2017-890호(2017.12.28.)

2.3 정착용 케미컬 앵커

정착용 케미컬 앵커는 아래에 명시한 규격으로 사용한다.

2.3.1 케미컬앵커의 규격

명 칭	규 격
케미컬주입제	고강도 앵커링 및 철근정착용 하이브리드 몰탈
앵커볼트	M16 x 190 앵커볼트 (강도 8.8)

2.3.2 케미컬앵커의 재료적 특성

시험항목	단 위	설계저항	비 고
인장하중(인발)	[eqn: kN]	33.6	M16, 8.8강이상의 앵커볼트 (강도 8.8)
전단강도	[eqn: kN]	84.0
공칭인장강도 [eqn: F _{y}]	[eqn: N/mm ^{2}]	800
항복강도 [eqn: F _{u}]	[eqn: N/mm ^{2}]	640

2.3.3 케미컬앵커의 작업시간, 경화시간

모재온도	위치조정 가능 작업시간	하중재하가 가능한 경화시간
-10℃ ~ -5℃	3 hour	20 hour
-4℃ ~ 0℃	2 hour	8 hour
1℃ ~ 5℃	1 hour	4 hour
6℃ ~ 10℃	40 min	2.5 hour
11℃ ~ 20℃	15 min	1.5 hour
21℃ ~ 30℃	9 min	1 hour
31℃ ~ 40℃	6 min	1hour

2.4 밀봉용 에폭시 수지

밀봉용 에폭시는 페이스트 성상의 것을 사용하며, 아래에 명시한 규격 이상으로 사용한다.

2.4.1 밀봉용 에폭시의 재료적 특성

시험항목	단위	심험치	시험방법
인장강도	[eqn: N/mm ^{2}]	40 이상	KS F 4923:2005
압축강도	[eqn: N/mm ^{2}]	60 이상	KS F 4923:2005
접착강도	[eqn: N/mm ^{2}]	7 이상	KS F 4923:2005

2.5 주입접착용 에폭시 수지

주입접착용 에폭시는 고압 주입기를 이용하여 주입작업에 적합하도록 유동성이 있고, 수축이 거의 없는 것을 사용하며, 아래에 명시한 규격 이상으로 사용한다.

2.5.1 주입접착용 에폭시의 재료적 특성

시험항목	단위	심험치	시험방법
인장강도	[eqn: N/mm ^{2}]	40 이상	KS F 4923:2005
압축강도	[eqn: N/mm ^{2}]	65 이상	KS F 4923:2005
접착강도	[eqn: N/mm ^{2}]	7 이상	KS F 4923:2005

2.6 고강도 모르타르

1) 고강도 모르타르(수경성 시멘트 무수축 그라우트제)는 공극에 채워질 수 있는 충분한 유동성을 가지고 있어야 함.

2) 안정된 팽창제가 사용되어 블리딩 및 침하현상이 발생되지 않는 안정된 무수축 성능을 발휘해야 함.

3) 조기강도가 우수하며 장기적으로 안정된 강도가 발휘되어야 함.

4) 건습 반복작용, 중성화, 동결융해 등 기타환경에서 오랜시간이 지나더라도 안정된 내구성이 발휘되어야 함

2.6.1 고강도 모르타르의 재료적 특성

시험항목		단위	시험치	시험방법
압축강도	1일	[eqn: N/mm ^{2}]	20 이상	KS F 4044
	3일		40 이상
	7일		50 이상
	28일		60 이상
팽창율	1일	%	0.00 이상
	3일		0.01 이상
	7일		0.01 이상
	28일		0.01 이상
응결시간	초결	시간 : 분	5시간 이상
	종결		7시간 이상
흐름		mm	300 이상

3. 시공

3.1 일반사항

3.1.1 시공자는 하이브리드 감쇠장치의 제작을 발주할 때 설계도서나 특기시방서에 규정된 적합한 품질이 확보되도록 제작자와 충분한 협의를 갖고 제작관리를 실시한다.

3.1.2 시공자는 시공 또는 보관 중 충격, 열 및 화학물질에 의해 성능이 저하하는 일이 없이 충분히 안전하도록 관리하여야 한다.

3.1.3 시공자는 3-3의 시공순서에 따라 하이브리드 감쇠장치를 시공하며 공정이 지연되지 않도록 사전 준비하여야 한다.

3.1.4 하이브리드 감쇠장치가 설치되는 층은 소요 정밀도와 품질을 확보할 수 있도록 시공자는 각 공정의 시공방법과 유의점 등을 사전에 검토하여 시공하여야 한다.

3.1.5 타워크레인 등의 인양장비로 하이브리드 감쇠장치를 시공위치로 인양할 경우에는 중량물 취급 작업계획서에 따라 안전하게 인양하여야 한다.

3.2 반입 및 보관

3.2.1 시공자는 하이브리드 감쇠장치 제작을 발주할 때 설계도서나 특기시방서에 규정된 적합한 품질을 확인하여야 한다.

3.2.2 시공자는 반입된 하이브리드 감쇠장치의 유해한 결함, 휨 및 녹 등의 이상 유무를 확인하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3.2.3. 반입검사 후 현장보관을 위해 야적할 경우 뒤틀림 등의 변형이 발생하지 않도록 받침목이나 또는 지지목을 설치하여 보관해야 하며, 비·먼지 등이 부착되지 않도록 온도변화가 적은 장소에 보관하여 적절한 보양조취를 한다.

3.2.5. 반입검사 항목

검사대상	검사항목	검사방법	판정기준	부적합품 관리
강재	휨, 비틀림, 변형, 흠 등의 결함	육안, 계측	설치에 지장이 없을 것	보수․재가공
	제작자명, 제조번호 등의 식별표시	육안	식별이 가능한 것	공장 확인 후 식별표시
도장	흠, 박리, 오염	육안	제품 성능에 이상이 없을 것	현장보수
볼트류	외관, 종류, 등급, 지름, 길이, 나사산의 손상	육안	제품 성능에 이상이 없을 것	장외반출 및 교환

3.3 시공

3.3.1 면정리 및 실측

1) 하이브리드 감쇠장치를 설치할 장소에 미장 또는 도장마감이 있을시 먹매김을 실시 한 후 바탕면의 정리를 실시한다.

2) 바닥 및 천정면은 평활한 수평도를 유지할 수 있도록 기타 이물질을 제거한다.

3) 그라인더를 이용하여 구조체의 레이턴스 및 기타 이물질을 제거한다.

3.3.2 정착용 케미컬앵커볼트 설치

1) 앵커 설치 위치의 철근간섭 여부를 철근탐상기를 이용하여 확인한다.

2) 하이브리드 감쇠장치의 연결장치가 설치될 곳에 정확하게 마킹을 실시한다.

3) 전동 드릴을 사용하여 정착용 앵커홀은 수직을 유지하며 설계 깊이 만큼 천공한다.

4) 천공된 앵커 홀 내부의 먼지 및 기타 이물질은 완벽히 제거한다.

5) 앵커홀 천공시 철근 간섭 등으로 수직으로 앵커설치가 불가한 경우 사선으로 시공을 하되, 기울기의 각도는 [eqn: 10 ^{ㅇ}]이하로 시공하며, 인발시험을 시행하여 인발력을 확인한다.

6) 연결장치 설치를 위하여 너트를 제외한 볼트만 설치한다.

7) 정착용 케미컬볼트 설치 후 경화시간은 2.3.3항의 기준으로 설치한다.

3.3.3 연결장치 설치

1) 천공된 홀에 맞게 정확하게 연결장치를 세우며 수평도 조절을 위하여 가조립의 형태로 설치한다.

2) 앵커볼트의 너트의 조임은 1차 가조임 상태로 한다.

3.3.4 감쇠장치 연결

1) 세워진 연결장치에 맞추어 감쇠장치를 설치하고 볼트로 가조임한다.

2) 연결요소와 감쇠장치의 수평도를 유지하며 수평도는 1/100 이하를 유지하도록한다.

3) 수평도를 확인 후 감쇠장치 및 연결요소의 접합부의 볼트를 토크값에 준하여 본조임하여 완전고정한다.

4) 하이브리드 감쇠장치 토크값 기준

위 치	고 정 홀	유 동 홀	연 결 요 소
토크값	480 ± 20 N․m	80 ± 10 N․m	고장력볼트

3.3.5 밀봉용 에폭시 수지 도포

1) 구조체의 표면과 연결장치의 공극은 3~5mm를 유지한다.

2) 연결장치의 상․하부 철판과 콘크리트 구조체가 만나는 부분의 테두리는 양쪽 끝에 주입구를 각각 설치하고,밀봉용 에폭시 수지를 이용하여 밀봉작업을 실시한다.

3) 정착용 케미컬앵커의 너트 부위는 볼트캡을 설치하여 주입접착용 에폭시 수지가 유실되지않도록 밀실하게 밀봉하여야 한다.

3.3.6 주입접착용 에폭시 수지 주입

1) 주입접착용 에폭시 수지 주입시 새는 곳이 없는지 주의깊게 관찰하고 한쪽 주입구에서 주입하여 반대쪽 주입구에서 나올때까지 주입하여 밀실하게 채워지도록 한다.

2) 주입시 앵커 홀 및 콘크리트면에 스며드는 주입재 손실을 고려하여 1,2차에 나누어 주입을 실시한다.

3) 하부연결장치는 기존구조체의 간격이 20mm를 기준으로 이하는 에폭시 주입, 이상은 무수축몰탈 타설을 실시한다.

4) 2차 주입 또는 무수축타설 후 양생시간을 준수하여야 하며 기타 충격을 가하지 말아야한다.

4. 내화도장 (필요시)

4.1 일반사항

하이브리드 감쇠장치는 수직하중 및 수평하중을 지지하는 주요구조물이 아니므로 내화성능을 확보하지 않아도 되지만, 지진재해를 예방하는 목적으로 설치되는 주요구조부로 인식하며 고열로부터 보호하기 위해 내화도장을 실시한다.

4.2 재료

1) 내화도료는 한국산업표준 또는 공인실험기관에서 인정한 공법에서 사용된 재료와 동일한것이어야한다.

2) 하이브리드 감쇠장치의 내화도장은 칸막이벽식 구조물로써 내화구조의 성능기준에 따라 내화도장을 실시한다.

3) 내화구조의 성능기준 (단위 : 시간)

구성 부재 용 도				벽						보 · 기둥	바닥	지붕틀
				외벽			내벽
				내력벽	비내력		내력벽	비내력
용도구분 (1)		용도규모(2) 층수／최고높이(m)			연소우려가 있는부분 (가)	연소우려가 없는부분 (나)		칸막이벽 (다)	샤프트실 구획벽 (라)
일반 시설	업무시설, 판매 및 영업시설, 공공용시설 중 군사시설·방송국·발전소·전신전화국·촬영소 기타 이와 유사한 것, 통신용시설, 관광휴게시설, 운동시설, 문화 및 집회시설, 제1종 및 제2종근린생활시설,위락시설, 묘지관련시설 중 화장장, 교육연구 및 복지시설, 자동차관련시설(정비공장 제외)	12/50	초과	3	1	0.5	3	2	2	3	2	1
			이하	2	1	0.5	2	1.5	1.5	2	2	0.5
		4／20 이하		1	1	0.5	1	1	1	1	1	0.5
주거 시설	단독주택 중 다중주택·다가구주택·공관, 공동주택, 숙박시설, 의료시설	12/50	초과	2	1	0.5	2	2	2	3	2	1
			이하	2	1	0.5	2	1	1	2	2	0.5
		4／20 이하		1	1	0.5	1	1	1	1	1	0.5
산업 시설	공장, 창고시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설, 자동차 관련시설 중 정비공장, 위험물저장 및 처리시설	12/50	초과	2	1.5	0.5	2	1.5	1.5	3	2	1
			이하	2	1	0.5	2	1	1	2	2	0.5
		4／20 이하		1	1	0.5	1	1	1	1	1	0.5
* 국토교통부령 제548호제3조 제8호 (2018.10.18.)

4.3 시공

1) 하이브리드 감쇠장치의 내화도장은 국토교통부 건축공사표준시방서 내화도장공사에 의거하여 감쇠장치 연결부위와 콘크리트 접합부를 제외한 나머지 부재는 공장에서 도장하여야 한다.

2) 연결부위는 설치가 끝난 후 부분 터치업으로 강재의 노출이 없도록 시공하여야 한다.

5. 품질관리

5.1 일반사항

공사현장 시공의 품질관리는 현장대리인으로 하여금 각 공정별로 검사하도록 하고, 또한 그 결과를 작성하여 유지하도록 한다.

5.2 시공상태 확인

1) 앵커볼트 검사 : 천공깊이, 앵커간격, 인발시험(M16 근입깊이 125mm 시험값:33.5kN)

2) 고장력볼트 조임 검사 : 고정홀, 유동홀 - 공장검수 시 감독관의 입회하에 토크압 확인

연결장치 - TS볼트 육안확인

3) 용접부 비파괴검사 : 철골 연결장치에 대하여 MT-TEST실시(가공공장 실시)

4) 도막상태 검사 : 시공 후 육안으로 검사

5.3 검증방법

1) 특허보유권자는 특허기술 적용시 해당건물의 내진성능 만족여부 결과가 포함된 내진설계보고서를 발주처에 제출하여야 한다.

2) 내진보강설계를 진행한 구조기술사는 내진설계보고서와 현장에 시공된 상태를 확인하여 공사완료 후 내진성능 확인서를 발주처에 제출하여야 한다.

5.4 유지관리

1) 목적 : 장래에 제진장치가 그 기능을 지장없이 발휘하여 지진이나 재해발생 후에도 건물의 안전성을 유지할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

2) 시기 : 일상점검 - 건물관리자가 필요하다고 판단 시 점검구를 통하여 확인.

정기점검 - 점검구를 통한 이상유무 확인, 마감상태 확인 (3년 1 )

정밀점검 - 건물의 진동특성에 대응하여 설계자가 정하는 대표적인 층으로 하여 전수 5% 이상 또는 3개소 이상으로 한다. (지진발생시 - 진도 ⅳ 이상의 지진)

5.5 체크리스트

1) 공장검수 검측체크리스트

2) 인발시험 검측체크리스트

3) 시공 검측체크리스트

1) 공장검수 검측체크리스트

검측체크리스트

현장명		검측일자	0000년 00월 00일
공종		검측장소
검측항목	감쇠기 조립	검측량

검사항목	검사기준	검측결과		조치사항
		시공자	감리자
1. 슬릿 플레이트 규격은 동일한가?	700*500 (15 ±0.2mm)
2. 스틸바 규격은 동일한가?	436*120,72 (9 ±0.2mm)
3. 고강도 열처리 와샤의 규격은 동일한가?	75mm (3 ±0.2mm)
4. 한면 테프론 코팅 와샤의 규격은 동일한가?	75mm (2 ±0.2mm)
5. 비석면 마찰패드의 규격은 동일한가?	아라미드섬유, 100mm (4 ±0.2mm)
6. 마찰분산패드의 규격은 동일한가?	70mm (30 ±0.5mm)
7. 감쇠장치 조립부품 수량은 동일한가?	육안확인
8. 고정홀 토크값은 적절한가?	Torque 480 ± 20 N.m
9. 유동홀 토크값은 적절한가?	Torque 80 ± 10 N.m
10. 조립된 감쇠장치의 외관상태는 양호한가?	이물질 확인
* 매몰부분은 사진첨부 도면 (A4 크기)에 위치 표시하며 첨부

	현장대리인	:		(인)
	담당감독관	:		(인)

2) 인발시험 검측체크리스트

검측체크리스트

현장명		검측일자	0000년 00월 00일
공종		검측장소
검측항목	앙카인발시험	검측량

검사항목	검사기준	검측결과		조치사항
		시공자	감리자
1. 천공홀 위치는 설계도면과 일치하는가?	상세도 확인
2. 천공홀 깊이는 충분한가?	탐침자 근입
3. 천공홀은 깨끗이 청소하였는가?	육안확인
4. 케미칼 약액은 충분히 주입하였는가?	육안확인
5. 앙카는 수직으로 시공되었는가?	육안확인
6. 인발시험 시험장비는 제대로 작동하는가?	육안확인
7. 유압기 교정성적서는 확인하였는가?	교정성적서
8. 인발값은 설계 하중값 이상인가?	깊이 125mm 이상 : 33.5kN
9. 시험량은 충분히 하였는가?	현장별 2개소
* 매몰부분은 사진첨부 도면 (A4 크기)에 위치 표시하며 첨부

	현장대리인	:		(인)
	담당감독관	:		(인)

3) 시공 검측체크리스트

검측체크리스트

공종 CODE NO.		검측일자	0000년 00월 00일
공종		위치 및 부위
세부공종	하이브리드 감쇠장치	시공량

검사항목	검사기준	검측결과		조치사항
		시공자	감리자
1. 감쇠장치의 보강위치는 확인하였는가?	도면확인
2. 보강위치 철근배근은 확인하였는가?	철근 탐상기 확인
3. 앙카 천공시 충분한 깊이로 천공하였는가?	125mm 이상
4. 감쇠장치 설치시 바닥과 수평이 되도록 설치하였는가?	육안확인
5. 충분한 양의 케미칼을 주입하여 앙카를 설치하였는가?	육안확인
6. 마감 도장상태는 양호한가	육안확인
7. 구조체와 감쇠장치의 연결부는 에폭시 or 무수축몰탈로 충진하였는가?	육안확인
* 매몰부분은 사진첨부 도면 (A4 크기)에 위치 표시하며 첨부

	현장대리인	:		(인)
	담당감독관	:		(인)