「위험물시설 정전기 화재 예방 안내문」

최근 위험물 취급작업 중 정전기로 인한 폭발‧화재사고*가 발생하였고, 여름에는 온도 상승으로 유증기가 증가하는 등 사고 우려가 높아지고 있습니다.

* ’24. 3. 강원 삼척 주유소,  * ’24. 6. 경기 시흥 00업체 부상자 2명

유사 사고의 재발 방지를 위한 안전 수칙을 다음과 같이 알려드립니다.

첫째, 위험물 취급설비‧운반용기, 작업자 등의 정전기를 작업 전 제거 조치*하여야 합니다.

* (설비, 용기 등) 정전기 제거 방법 / 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 4

① 접지(grounding) 및 본딩(bonding), ② 공기 상대습도 70% 이상 유지, ③ 공기 이온화   (인체) 제전복, 제전 안전화 및 제전용구 사용 등

둘째, 유증기를 함부로 발생시켜 폭발분위기를 형성하지 않아야 합니다.

셋쨰, 위험물 취급작업 중 해당 위험물안전관리자가 현장에서 안전 감독을 하여야 합니다.

(위반시) 안전관리자 및 업체 대표에게 각각 벌금 1천만원 이하

※ 위험물안전관리법 제37조제1호 및 제38조제2항

넷쨰, 현장 작업자에게 정전기 제거 방법 등의 안전 수칙을 작업 전 교육하여 숙지시켜야 합니다.

2024.   .   .

○○소방서장

참 고		주유소 정전기 화재 예방 방법

□ 일반주유소 주유원 안전수칙

○ 주유 전

1) 주유호스의 접지설비 손상방지 및 체결상태 확인

2) 정전기 방지 패드 이상유무 확인

3) 주유차량을 손으로 접촉하여 차량 정전기 제거

4) 주유 전 정전기방지 패드 맨손 접촉

○ 주유 중

1) 자리 이동 등 불필요한 행동 금지

2) 운전자 및 주유기 접근금지

3) 작업복 탈의 금지

○ 주유 후

1) 정전기방지 패드 이상유무 확인

2) 노즐의 접지 손상방지 및 체결상태 확인

3) 사무실 및 대기실 상대습도 70%이상 유지

□ 셀프주유소 운전자 안전수칙

○ 주유 전 엔진정지 및 차량 금속부와 접촉 후 정전기 제거

○ 정전기 방지 패드에 손바닥 접촉

○ 연료주입구에 노즐 투입 전 한쪽 손에는 노즐을 잡고 다른 한 손은 차량 금속부와 접촉

○ 주유 중 불필요한 행동 자제

○ 주유 중 화재가 발생하면 주유기 노즐을 제거하지 말고 대피 후 직원에게 일리고 119 신고