		보 도 자 료
보도일시	2024.11.15.(금) 배포 즉시			사진	1	자료	x	매수	1
담당부서	과천소방서 화재예방과 (예방대책팀)		팀 장	안성열 (02-331-4310)
			담당자	권은미 (02-331-4316)
｢기고문｣ 따뜻하고 안전한 화목보일러 사용법

겨울철은 계절적 특성에 따라 화기 및 난방의 필요성이 늘면서 화재 위험성이 다른 때보다 매우 높은 시기 입니다.

특히 우리 과천관내에는 주거용 비닐하우스가 있어 쌀쌀한 늦가을과 추운 겨울철 난방비를 절감하기 위해 화목보일러를 사용하는 곳이 있어 주의가 필요합니다.

화목보일러는 땔감을 사용하거나 유류를 혼용하도록 제작되어 고유가 시대난방비 절감에 효과를 볼수 있으나 연통 과열 또는 불티 날림등 관리상의 부주의가 겨울철 건조한 공기와 만나 화재의 원인이 되기 때문에 화재 사전예방 조치와 사용자의 안전관리가 절실히 요구 됩니다.

따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 몇가지 안전수칙을 당부드리고자 합니다.

첫째, 화목보일러는 열을 직접 내기 때문에 벽이나 가연성 물질과의 안전거리가 반드시 필요합니다. 최소 1m이상 떨어뜨려 설치해야 하며, 주변에는 인화성 물질을 두지 말아야 합니다. 또한, 보일러 주변에는 소화기를 배치해 만일의 상황에 대비하는 것이 좋습니다.

둘째, 화목보일러의 연통은 주기적으로 청소하여 그을음이나 재가 쌓아지 않도록 해야 합니다. 특히, 연통이 파손되거나 구멍이 뚫리면 열기가 외부로 새어나가 화재가 발생할 수 있으므로, 겨울철 사용 전 반드시 점검하고 필요한 경우 교체해야 합니다.

셋째, 화목보일러는 과열되지 않도록 주의해야 하며, 불이 과하지 타지 않도록 조절해야 합니다. 과도한 나무나 연료를 한꺼번에 넣는 것은 화재 위험을 크게 높입니다. 나무는 건조한 것을 사용하되 한꺼번에 많은 양을 넣지 말고, 일정한 양을 넣어 태우는 것이 좋습니다.

넷째. 화목보일러 사용 후 남은 불씨나 재는 반드시 안전하게 처리해야 합니다. 보일러를 꺼둔 상태에서 남은 재는 별도의 금속 용기에 보관하며, 재가 완전히 식었는지 확인하고 처리해야 합니다.

마지막으로, 화목보일러의 정기적인 안점점검실시와 주택용소방시설(단독경보형감지기, 소화기)를 가까운곳에 비치하여 화재 발생 시 초기에 대처 할 수 있어야 합니다.

겨울철의 화목보일러는 따뜻함을 선사하지만, 잘못된 사용이나 관리소홀로 인해 위험요소가 될 수 있습니다. 안전 수칙을 철저히 준수하고, 소방 안전 장비를 구비하여 화재를 예방해야 합니다.

따뜻한 겨울, 안전한 화목보일러 사용으로 시작합니다. 모두의 안전을 위해 작은 실천부터 함께해주세요.

과천소방서 화재예방과 화재예방과장 소방령 김현희