참고 1		옥상 출입문 설치실태 조사 서식 및 안내자료

옥상 출입문 설치실태 조사 서식

대상명 (연락처)				주소						전체동수			전체라인수
옥상 피난시설 설치 현황
구분			자동개폐장치				출입문 안내표지		출입문 피난유도선				피난경로 이탈방지펜스
동별	설치동수
	미 설치 동수
라인별	설치수
	미 설치수

※ 주의점 : 동 라인별 1곳이라도 설치한 경우 설치 동수에 포함

조사일자 : 2024.   .     .

작성자 : 직위                    성명              (인)

※ 『옥상 출입문 표지』  『피난유도선』  『피난경로 이탈방지 펜스』 설치

❶ (출입문 표시) 옥상 출입문 표지판 제작 · 부착하여 대피위치 확인

		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm (실정에 맞게 변경 가능) ㅇ (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시 인성이 확보되고, 스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것

❷ (피난유도선) 최상층 입구부터 옥상 출입문(임시대피공간) 방향으로 안내표시

		ㅇ (내 용) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인 성이 확보되어 피난 출입문 까지 표시될 것

❸ (출입금지 펜스) 옥상층 상부 권상기(기계)실 등 계단 출입금지 펜스

		ㅇ (내 용) 로프 또는 쇠사슬(잠금장치) 등으로 관계자 외 출입이 불가능하게 할 것 ㅇ (안내문 부착) 피난방법 및 화재 시 출입가능 여부