오피스텔 등 화재 예방을 위한 당부 말씀

평소 소방행정과 화재예방에 많은 관심을 기울여 주시고, 아낌없는 협조와 격려에 대하여 깊이 감사드립니다. 광명소방서는 다양한 화재예방 대책을 추진하여 시민의 안전을 지켜드리고자 더욱 노력하고 있습니다.

최근 연이은 대형화재 및 안전사고로 인한 인명 및 재산피해가 급증하고 있으며, 이러한 화재들은 부주의 또는 전기적 요인이 주요한 요인으로 분석되고 있습니다.

따라서 아래의 사항을 안내하여 드리오니, 내용을 참고하시어 오피스텔 등공동주택의 화재안전을 위해 힘써주시길 바랍니다.

	< 알 림 사 항 >
○ 옥상출입문 자동개폐장치 등 설치 및 대피방법 입주민 안내 - 옥상출입문 자동개폐장치 및 피난유도선 자체 설치 등 시설보강 - 옥상출입문 홍보 멘트(안) 제공 및 입주민 대상 정기 안내방송 - 공동주택 화재안전 메뉴얼 제공 및 게시판 등 활용 입주민 홍보 ※ 광명소방서 홈페이지 ⇨ 알림미당 ⇨ 최신소식 ⇨ 98번 및 104번 등록자료 참조 ※ 소방 · 피난시설 사용법 안내 : 광명소방서 홈페이지 알림마당 ⇨ 고시공고 165, 166번 ○ 「우리집 점검의 날」 추진 안내 : 광명소방서 홈페이지 알림마당 ⇨ 최신소식 107번 - 매월 1회 (둘째 주 수요일) 공동주택 안내방송을 통한 실시 안내 - 전열기구, 문어발식 콘센트 등 자율점검 오피스텔 등 자체 제작 입주민 배부

또한, 6월 중 광명시 관내 오피스텔 관리소장님(관계인)들을 대상으로 옥상출입문 실태조사를 추진할 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다.

	< 옥상출입문 실태조사>
- 기간/대상 : 22.06.07. ~ 06.30. / 오피스텔 등 공동주택 - 방 법 : 옥상출입문 설치실태 조사부 관계인 작성 후 소방서 회신 ※ 소방서 팩스 031-280-8680 또는 담당자 이메일 kjh0630@gg.go.kr

기타 궁금하신 사항에 대하여는 광명소방서 재난예방과(02-2610-3312)로 연락주시면 친절하게 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

2022. 6.

광 명 소 방 서

오피스텔 등 옥상 피난시설 설치현황 사전파악

옥상 출입문 설치실태 조사부

대상명			건축허가일			사용승인일
주 소						전체 동수
조 사 내 용
지붕 구조		□ 박공지붕 □ 콘크리트슬라브지붕 □ 기타지붕( )
옥상 출입문 설치여부		□ 설치 □ 미설치		옥상출입문 위치		□ 최상층
						□ 최상층의 아래층
						□ 기타(내용기재)
옥상 출입문 재질		□ 방화문		옥상출입문 개방관리		□ 항시 개방
		□ 불연재료
						□ 자동개폐장치 설치
		□ 기타(내용기재)
						□ 열쇠나 번호키로 개방
옥상 출입문 유도등 설치여부		□ 설치 □ 미설치		옥상 유도등 점등상태		□ 점등 □ 미점등
				자동개패장치 작동상태		□ 작동 □ 미작동
옥상 대피공간		□ 있다 □ 없다		대피공간내 난간설치				대피공간 면적			㎡
				□ 설치 □ 미설치
옥상출입문을 통해 옥상 대피공간으로 나갈 때 장애요인				옥상 피난시설 설치 현황
				항 목			설치동수		미설치 동수	동 라인별
										설치수		미설치 수
				자동개폐장치
□ 있다 □ 없다
				출입문 안내표지
◻ 있다면 내용기재
				출입문 피난안내선
				피난경로 이탈방지 펜스

조사일자 : 2022.   .     .

작성자 : 직위                    성명              (인)

공동주택 옥상 출입문 안전관리 방안 안내

□ 협조내용

○ “자동개폐장치” “옥상출입문 안내표시” “피난안내선” “피난경로 이탈방지 펜스”

❶ (자동개폐장치) 옥상출입문 자동개폐장치 설치하여 유사시 옥상개방 피난실시

		ㅇ (규 정) 옥상 출입눈 자동개폐장치 설치 의무화 - 주택건설기준 등에 관한 규정 제16조의2(출입문) *2016.02.29. 이후 신규 주택건설 사업 대상부터 적용 ㅇ (형 식) 화재 등 지상시 자동개폐되는 KFI 인증 비상문 자동개폐장치 설치

❷ (출입문 표시) 옥상출입문 안내표지 제작 · 부착하여 대피위치 확인

		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm (실정에 맞게 변경 가능) ㅇ (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보되고, 스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것 ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작 또는 기성품 부착

❸ (피난안내선) 최상층 입구부터 옥상 출입문(임시대피공간) 방향으로 안내표시

		ㅇ (내 용) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보되어 피난 출입문 까지 표시될 것 ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작 또는 기성품 부착

❹ (피난경로 이탈방지 펜스) 옥상층 상부 권상기(기계)실 등 계단 출입금지 펜스

※ 건물구조상 최상층이 권상기(기계)실, 최상층 아래층이 옥상층인 경우만 설치

		ㅇ (내용) 로프 또는 쇠사슬(잠금장치) 등으로 관계자 외 출입이 불가능하게 할 것 ㅇ (안내문 부착) 피난방법 및 화재 시 출입가능 여부ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작 또는 기성품 부착

○ 피난 안내문구 예)

【출입금지 안내】 이 곳은 승강기 기계실로 옥상 비상구는 아래층으로 이동하여 대피

【승강기 내 안내】 이 오피스텔은 화재 시 옥상 출입문으로 대피할 수 있는 곳이 없음

【박공지붕 대피공간이 있는 곳 안내】 이 오피스텔은 박공지붕으로 화재 등 긴급

시에만 대피공간으로 활용하고 평상시에는 출입을 금함