붙임 2		화재시 승강기를 이용한 대피의 위험성

아파트 화재시 승강기 탑승은 죽음으로 가는 길

승강기는 수직 공간에 설치되어 건물 내부의 수직이동 공간인 승강로로 구획되어 있음

화재시 승강기는 굴뚝역활을 할 수 있으며 정전으로 인한 승강기 멈춤으로 질식사고가 발생 할 수 있음

승강기 각 층의 승강장에는 승강장문과 층 버튼이 설치되어 있는데 화재 시 열(화염)로 인하여 버튼에 설치된 전선이 합선되어 화재발생 층에 정지하여 문이 열리거나, 승강기안에 갇혀 질식사고의 위험이 있음

따라서 화재가 발생할 경우 승강기를 이용하지 말고, 비상계단을 이용하여 대피하는 것이 중요함

<인명피해 사례>

◦ `01년 3월 서울 소재 호텔에서 화재발생 종업원이 승강기로 대피하던 중 화재로 전원이 차단되어 승강기가 멈춰 탑승자 질식함

◦ `11년 4월 경기 아파트에서 화재발생되었으나 승강기를 타고 위층으로 올라가다 2명 질식함

승강기 수직통로 연기확산 경로	승강기 내부 연기유입(질식)