옥상출입문 안전관리 강화 가이드라인

❶  “옥상 출입문” 안내 표지판 제작□부착

- (안내표지판) 옥상 출입문에 부착하여 입주민 대상 옥상 출입문 위치 안내

		• (크 기) 420㎜ × 600㎜ • (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서 시인성이 확보되고, 스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것

❷ “비상구” 피난유도선 및 피난통로 안내표시(픽토그램) 추가 설치

- (피난유도선) 최상층 입구부터 옥상 출입문(임시대피공간) 방향으로 안내표시

피난유도선 위치	피난유도선	바닥안내표시(픽토그램)
• (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보될 것 • (부착방법) 자체 제작 및 기성품 부착

❸ “피난경로 이탈방지 펜스” 설치

- 옥상층 상부 기계실(권상기실)로 올라가는 계단 출입금지 펜스

		• (형 식) 로프 또는 쇠사슬(잠금장치) 등으로 관계자 외 출입이 불가능하게 할 것 • (부착방법) 자체제작 및 기성품 부착

□ 시판제품 (예시)

❶ 옥상 출입문 안내표지 / 제작 및 시판제품 활용

❷ 피난유도선(벽면, 바닥)

❸ 피난경로 이탈방지 펜스

□ 적용사례

옥상출입문 안내표지	피난유도선	피난경로 이탈방지 펜스