물탱크 설계변경 적법여부 질의

법적으로 확보하여야 할 소화용수가 29㎥인 경우

옆의 물탱크 그림과 같이

소방동의시 제출한 설계도서의 소화용수확보량은

A부분 + B부분 = 30㎥ + 30㎥ = 60㎥ 인데

현장여건상 부득히하여

실제 시공가능한 소화용수확보량이

A부분 +B 부분 = 25㎥ + 25㎥ = 50㎥

라면 적법한지의 여부(첨부 질의회신 참조)를 질의합니다.