국민신문고

신청번호:  1AA-1706-118224

접수일시:  2017-06-14 14:34:21

제   목:  소화용수 유효수량 산출에 관한 질의

물소화설비가 확보하여야 할 법적의무 유효수량에 관련된 질의입니다.

일정규모이상의 건축물에는 생활용수(음용수, 위생용수), 소화용수 등을 안정적으로 공급하기 위하여 물탱크를 설치하고

정기적으로 물탱크를 청소하는 도중이라도 용수를 계속 공급하기 위하여

그림과 같이 겉으로 보기에는 하나의 물탱크이지만 내용적으로는 2개의 물탱크 역할을 하기 위하여 A부분과 B부분으로 격리하여 순차적으로 청소를 시행하고 있습니다.

즉, 물탱크를 청소하는 도중에는 필연적으로 둘 중 하나의 물탱크는 반드시 비게 됩니다.

이 때, A부분의 확보수량(그림의 입면도에서 옥색부분을 말함. 이하 같음)이 B부분의 확보수량보다 적을 경우에

아래 세 가지의 보기 중에 어느 것이 ‘법적 유효수량’으로 인정될 수 있는지를 알려주시기 바랍니다.

[보기1]  A부분의 확보수량

[보기2]  B부분의 확보수량

[보기3]  A부분의 확보수량과 B부분의 확보수량을 합한 것