팔탄119안전센터 설계공모 질의·답변

순번

질의

답변

1

설계공모 개요와 세부시설계획(안)의 연면적 990㎡이하 내용이 상이한 내용

(연면적 ±1% 범위내에서 조정가능)

-연면적 ±1% 범위내에서 조정가능

1,000㎡ 미만으로 설계하되 연면적 990㎡에 근접하여 설계

2

제출도서 중요사항 색을 이용하여 표현에 있어 허용범위는 ?

지침서 5~6page [예시] 참조, 투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

3

감점사항, 실격처리대상 부지경계 임의조작 설계에 대하여 부지경계 및 지형 레벨을 알 수 있는 수치지형도 제공 가능여부 ?

부지경계측량 결과보고서 접수 이메일로 송부 그 외 자료 없음, 실현이 불가능한 설계 시 실격처리 대상

4

중요사항은 색을 이용하여 표현할 수 있음은 평면도, 입면도, 단면도 등 전체페이지에 색상표현이 가능함을 의미하는지 ?

지침서 5page 투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

5

설계도면 내용구성의 내용 및 순서를 반드시 지켜야하는지 아니면 설계자가 자유롭게 변경하여 작성 할 수 있는지 ?

지침서 5page 내용구성에 맞게 작성 해야하며 설계지침서를 토대로 심사위원회에서 심사

6

설계공모지침서 상 서식16의 설계도면 속지는 제출도서 작성방법에 명기되어 있지 않은데 전체도서에 적용하는것인지 아니면 배치도,평면도,입면도,단면도의 도면에만 적용하는 것인지 ?

지침서 42page [서식16] 설계도면 속지는 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 속지로 적용

건축개요, 법규검토서, 예정공사비 개략내역서 서식활용

기타 내용구성에 필요한 목차, 토목 조경계획, 구조, 설비계획, 실내외 재료 마감표는 별도 서식없이 내용구성 가능

순번

질의

답변

7

신축부지 남측 도시계획도로인 중로(현재2차선) 왕복4차선도로 보고 계획할 수 있는지 여부와 남측도로 확장시기를 제시

남측도로 확장시기 미정이며, 소방차량 주출동로는 現 왕복4차선으로 향할 것(15page), 청사 내의 출입구 사무실 대기실의 조망은 남측방향 가능(15page)

8

세부시설물 계획안 주안점의 내용중 (2)1~2층 창고계획, 8)주차계획의 주안점 중 소방차고의 최소면적은 230㎡이상 확보, 전기/발전기실 등 세부시설계획 상 면적과 상이하거나 산정되지 않은 부분은 연면적 990㎡내에서 설계자가 자유롭게 설계가 가능한 것인지 아니면 기준면적 충족 후 추가적으로 확보해야하는지?

세부시설계획(안) (16page) 실별 계획 면적 규모는 예시이므로 필요시 조정가능

1층·2층 창고계획, 소방차고 면적, 전기/발전기실 990㎡ 내에서 설계자 자유롭게 설계 가능 단, 실현 불가능하는 계획 감점

9

주차계획의 주안점 중 소방차량 4대에 대한 제원을 제시

	구급차	펌프차	물탱크	고가차
길이	5185	7430	9445	9750
넓이	1920	2395	2495	2495
높이	2460	2880	3300	3850

(단위, mm)

10

옥외시설물 계획안 주안점의 내용   퍼갈러 형태의 바닥에 대한 자료 제시

퍼걸러, 파고라, 정자로 휴식공간 바닥은 잔디, 보도블럭 등

11

제출도서 항목중 CD-ROM 기재의 설계설명서가 무엇인지

설계도면에 대한 설계설명서

심사위원회의 평가에 있어 설계도면의 이해를 돕기 위한 설명서

(A4형식의 20page 이내 설명서)

12

일반사항에서 중요사항에는 색이 가능한데 편집방법의 투시도 제외한 모든 내용은 흑백으로 상이함

지침서 5~6page [예시] 참조, 투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

순번

질의

답변

13

실제적용 가능한 건폐율과 용적률

건폐율 26%, 용적율 100%

(성장관리방안수립)

14

계획부지 인근에 조성될(생태싸지 공원조성공사) 공원의 계획안에 대한 자료가 제공이 가능하지?

미반영 가능(감점 미적용)

15

요구되는 별도의 소방차량 진출입구가 있는지?

인접도로 4차선으로 차량 진출입 2차선도로 진출입 불가

16

주출입구 앞 전봇대, 가로수 등 이설 여부

4차선 앞 전봇대 및 가로수 이설 착공시 이설 요청 예정

17

팔탄면사무소와는 이격되어 있어 연계성이 모호함

미반영 가능(감점 미적용)

18

소방차량 4대외 차량 차고 유무

- 구급차량이나 기타차량

9번 질의와 상동

19

팔탄면사무소와 동선연계 유무(부지가 인접하지 않음)

미반영 가능(감점 미적용)

20

공원과의 동선연계 유무

미반영 가능(감점 미적용)

21

지침서와 가이드라인 상이할 경우 적용

지침서 적용

순번

질의

답변

22

제로에너지, 녹색인증 등 법적 사항 외 추가 적용 유무

성장관리방안수립지역으로 운용지침 및 체크리스트 확인 후 건폐율, 연면적 적용(최대 26%, 100%)

23

가이드라인 위배 경우 감점사항은?

감점사항은 지침서의 내용을 준용하며 가이드라인 참고자료로 감점 등에 대한 사항은 심사위원회에서 별도 정할 수 있음

24

작품 제출 설명서 및 도면 부수 어떻게 되는지?

설계도면 7부(원본1부, 사본6부)

설계설명서 7부(원본1부, 사본6부)

CD 또는 USB(설계도면, 설계설명서 PDF형식) ※ 사본 무기명

25

지침서 세부시설계획(안) 1층 남녀 공용화장실 분리여부

1층, 2층 남자화장실, 여자화장실 분리하여 설계

26

일일 남·여 근무 인원 수

3조 2교대 근무형태로 1조(9명)

남7명, 여1명, 센터장 1명 별도

27

주차장 관련 주차대 수

옥외 주차장 일반차량 10대

(민원인 1대, 직원 9개) 장애인주차

공간 포함

28

소방차량 청사 후면 진입가능 시 부지 남측으로 진입가능 여부 및 청사 후면에도 셔터를 설치 계획하는지?

남측 출입은 소방차량 등 진입 불가하며 청사 전면 셔터 2개, 후면 1개셔터 계획 권장

29

차고 사무실 공간 분리하여 설계하되 발주처의 권장 동선이 있는지?

현장활동 후 귀소하여 차고내에서 개인장비 세척,탈의,샤워,환복 후 사무실, 대기실 이동 가능한 동선으로하되 오염구역과, 비오염구역을 구획할수 있는 동선 권장