남양119안전센터 설계공모 질의·답변

순번	질의	답변
1 (현장)	- 지상 3층으로 설계 가능여부	- 지상 2층으로 설계
2 (현장)	- 옥외훈련장 로프훈련장 반영 여부	옥외훈련장은 예산문제로 설계공모 (안) 제외, 단 추후공사분으로 반영 가능(도면표기)
3 (현장)	- 구급차량 2대 배치시 횡·종 배치시 동시 출동 가능하도록 횡으로 배치해야 되는지 ?	구급차량 1대 추가 배치를 위하여 횡· 종 배치 가능여부는 진출입구간을 확인하여 설계
4 (현장)	- 구급차량 인원 2명의 증원을 반영하여 대기실 배치 기준이 변경되는지?	대기실(여) 1실 -> 2명 대기실(남) 4실 -> 8명 휴게실의 연면적을 대기실로 변경하여 근무당인원 11명으로 반영하여 설계
5 (현장)	청사 차고 앞 공간의 규모 기준이 있 는지?	부지경계선을 기준으로 차고 앞 15m 공간 필요
6	토지이용계획 대지면적은 1,829.9㎡ 지침서에는 1,829로 상이함 적용대상은?	사업부지 면적은 1,829.9㎡ 적용
7	고가차 13m와 지침서 9,750mm의 제원이 상이함 고가차의 정확한 제원요청	길이 12,980mm 높이 3,950mm 전폭 2,500mm
8	남양뉴타운 지구단위계획 시행지침 자료 제공 요청	LH 한국토지주택공사 -> LH청양센터 (https://apply.lh.or.kr/LH/index.html#MN::CLCC_MN_0010:) 분양·임대정보 -> 자료실 토지에서 남양뉴타운 검색