화성동부소방서 신축 설계공모 질의·답변

순번	질의내용	질의답변
1	○ 설계공모지침서(서식9) 설계공모참여제출서 구비 서류중 4번 심사용설계 도판 4개제출 및 설계공 모지침서 6p 4 제출도서 항목에는 포함되어 있지 않음. ○ 도판규격이 명시되어 있지 않음 ○ 설계도면 내용 구성에 투시도 1컷(칼라) 외에 설계 의도 이미지 구현을 위해 설계투시도나 외부 투시 도를 추가할 수 있는지 여부	○ 설계심사용 도판 1매 제출 - 규격 : A2사이즈(가로 59.4㎝ × 세로 42㎝) - 내용 : 투시도 1컷(설계도면에 삽입된 메인컷) - 폼보드 10T에 부착해서 테두리 없이 내용이 보 이지 않게 포장하여 제출 ○ 설계도면 : 설계의도 구현을 위한 부분투시도(흑 백, 랜더링 및 리터치 금지) 추가 허용
2	○ 설계공모지침서7p 3번 설계도면 11부(원본1부, 부본 10부) 표기와 설계공모지침서 44p구비서류 설계도 면부수가 서로 상이함	○ 설계도면 10부제출(원본 1부, 부본 9부) - 심사위원용 9부, 발주처 1부
3	○ 설계공모지침서(서식9) 설계공모참여제출서 구비서 류 중 설계설명서 10부가 별도로 기재되어 있는 상태로 실질적으로 설계도면에 모든 설계내용이 표 현 및 설명 가능한 상태로 설계설명서 제출이 필요 한지 여부	○ 구비서류 수정 - 설계도면 10부제출(원본1부-업체명 표기, 부본9부-업체명 미표기) - 설계설명서 미제출 - USB 제출 : 설계도면(PDF), 투시도 - 심사용 설계도판(A2) 1매 제출 ※ 설계도면 작성 시 설계내용이 설명되도록 작성
4	○ 지하 주차장 계획 가능여부	○ 지하 주차장 설치 불가(공사비 증액 요소) - 경기도 예산부서 추가예산 증액 불가통보
5	○ 소방차고에 10대의 차량이 주차가 가능 하도록 명시되 어있으나 차량별 제원이 다르므로 차량대수에 따라 소 방차고의 크기가 달라질 수밖에 없음 ○ 소방차량별 제원별 필요대수 요청	○ 차고의 길이 기준(모든차고 10개 주차공간 적용) - 70m굴절차량 주차기준으로 차고길이 18m적용 - 차고주차구역 1칸에 2대 주차 차량 (지휘, 조사)(구급차2대)(구조공작, 장비운반) ○ 차고내 차량 배치현황 - 지휘차1, 화재조사차1, 펌프차2대, 물탱크차1, 화학차1, 굴절차1, 고가차1, 고성능화학차1, 구 조공작차1, 장비운반1, 구급차 2대
6	○ 소방호스 길이 및 소방호스 건조대 필요여부	○ 소방호스는 65㎜ 및 40㎜로 길이는 15m로 되어 있으며 소방호스 건조대 활용시 절반7.5m 로 접어 수관건조대에 건조 ○ 소방호스건조대는 반드시 설치
7	○ 설계공모지침서 8p 설계도면 4번 투시도 및 기타 칼라 사용 여부 확인	○ 설계공모지침서 8p 4번 투시도만 칼라사용 나머지 항목 흑백사용
8	○ HY견고딕 사용여부	○ HY견고딕에 대한 경기도 및 건설본부 자문의뢰 한바 HY견고딕 사용 자제 사항으로 HY견고딕과 가장 비슷한 돋움체 사용하여 제출
9	○ 건물배치시 준수사항	○ 소방차량 출동출입구는 왕복8차선대로 방향으로할것 - 소방차량 출입구 앞 안전지대는 길이 15m기준 적용 - 차고앞 공지는 경사가 심하지 않도록 할 것 ○ 지구단위 계획에 따른 교차로부터 30m 진출입 불가지역

순번	질의내용	질의답변
10	○ 공공건축 기획안 제공여부 ○ 표준가이드라인 정보 제공 여부 ○ 지구단위계획 결정도 자료요청 ○ 지적도 제공요청 ○ 현황측량도 및 하천범면과 대지와의 레벨관련자료 요청	※ 설계시 참고자료로 활용(1.25일한 이메일 별도송부) ○ 안전센터 가이드라인 참고용 자료 이메일 송부 ○ 경기도 공공건축 심의 의견서 이메일 송부 ○ 경기도 소방건축물 표준설계가이드 라인 이메일 송부 ○ 동탄신도시 지구단위계획 이메일 송부 ○ 지적도 이메일 송부 ○ 현황측량도 및 레벨관련 자료 이메일 송부
11	○ 다목적 훈련장을 필요시 지역사회 주민에게 개방할 수 있는 공간 시설로 활용여부	○ 다목적훈련장은 3층대회의실로 사용하며 동절기 및 기상악화 등으로 인한 소방대원 야외훈련 불가시 활용할 수 있도록 배치 ○ 지역사회 주민에게 개방할수 있는 장소로도 활용
12	○ 사업부지내에 존재하는 컨테이너 등 기존건물의 존 치 및 철거여부	○ 사업부지내에 존치하는 영천출동대 가설건축물은 설계종료후 공사 착공시 발주처에서 철거예정
13	○ 사업규모에 지하1층/ 지상3층으로 층수가 지정되 어 있는바 지하1층/지상3층의 규모를 준수해야 하 는지 여부 또는 설계자의 의도에 따라 변경가능한 지여부	○ 사업규모는 지하1층/지상3층을 준수(변경불가) - 연면적 4,950㎡(±5%) ○ 층별 용도 변경 불가
14	○ 설계공모지침서 P21 다목적훈련장 2층 설치권장 ○ 3층 다목적훈련장(대회의실)의 면적 및 1층 체력단 련장 면적이 적음	○ 대회의실(다목적훈련장 겸용)은 3층에 설치하고, 층고 7m이상은 강제사항이 아닌 권장사항임 ○ 1층체력단련장은 진압대, 구조대, 구급대 체력단 련장으로 활용예정으로 면적은 적당
15	○ 설계공모지침서 P19 세부시설 계획안중 각 층별 사무실 배치 여부	○ 각 층별 사무실 배치(내부 집기류 도면 점선 표시) - 1층 : 안전센터, 구조대, 구급대 (센터장,구조대장,구급대장실 및 내실 포함) (센터, 구조대, 구급대 팀장실) - 2층 : 서장실(부속실), 행정과, 재난예방과, 재난 대응과, 민원실 (서장실, 과장실 내실 포함) - 3층 : 특별점검단(단장실 및 내실포함) 현장지휘단(단장실 및 내실포함) 현장지휘, 조사, 정보통신 사무실(대기실포함)
16	○ 설계공모지침서 P18 배치계획 주안점중 1일 근무 인원 현황 여부	○ 각 층별 일일 근무인원 (※외근부서(진안, 구조, 구급): 일일근무인원 ×3교대) - 1층 : 진압대 15, 구조대 8, 구급대 11 - 2층 : 행정과17, 예방과 21, 대응과 11 - 3층 : 점검단 21, 현장지휘단 8 - 기타 : 공무직포함 10
17	○ 주차대수는 법정대수 50대로 추가 설치여부	○ 법정 주차대수는 50대이나 일일근무인원 대비 주차공간 부족하므로 100대 이상으로 변경 - 일일근무인원 : 110명 이상
18	○ 설계공모지침서 P8 설계도면 구성내용중 6번 평면도 3쪽 이내로 되어있어 변경여부 ○ 설계공모지침서 p7 설계도면 총매수 17쪽 변경	○ 평면도는 지하1층/ 지상3층으로 5쪽 이내로 수정 (지하, 1층, 2층, 3층, 옥상) ○ 전체쪽수는 17쪽에서 19쪽으로 변경