□ 기본사항                                                            경기도 화성소방서

1. 품목 및 수량 : 공기호흡기 충전기 1대, 안전충전함 1대

2. 품목별 규격 및 성능사양 : 붙임

3. 납품장소 : 경기도 화성소방서 팔탄119안전센터(수요기관 별도 지정)

4. 계약 및 납품조건

가. 납품기한 : 계약체결일로부터 60일

나. 하자에 대한 책임 및 납품시 유의사항

1) 하자보증 및 책임

가) 하자보증은 2년으로 하고 제조물 책임법을 준용한다.

제조물에 제조상의 결함, 설계상의 결함, 표시상의 결함 해당하는 결함이나  기타 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 생명·신체 또는 재산에 손해(당해 제조물에 대해서만 발생한 손해를 제외한다)를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 한다.

나) 수요기관이 납품검사한 후 장비의 사용중 하자가 발생한 경우에 그 책임이 수요기관의 귀책사유에 해당하지 않고 계약자에 있다고 판단되는 경우 계약자는 수요기관의 요청에 따라 즉시 무상교환 또는 A/S를 하여야 한다.

2) 납품유의 사항

가) 품목별 세부 규격과 규정을 명확히 숙지하고 계약물품 납품시 인증, 허가, 신고, 형식승인, 검정, 성능시험 등을 거쳐야할 품목은 적법절차에 의한 과정이 완료된 제품을 납품하여야 한다.

나) 수요기관의 품목별 세부사양에서 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품은 반드시 포함 납품하여야 한다.

다) 규격의 내용중 납품검사시 직접 확인이 불가능한 사항은 국내․외 공인기관의 시험성적서, 인증서 등을 납품시 제출하여야 한다.

라) 납품되는 제품은 6개월 이내의 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.

마) 제출되는 서류가 한글이 아닐 경우 원본과 함께 한글번역본을  첨부하여야 한다.

바) 납품 시 정부물품분류번호 및 식별번호를 제출하여야 한다.

【품목별 구입 수량】

구분	장 비 명	단위	수량	배정예산(원)	납품기한
계	2종		2		규격 : 붙임참조
1	공기호흡기 충전기	대	1		계약일로부터 60일
2	공기호흡기 용기 안전충전함	대	1

※ 배정예산 : 물품대금, 제세공과금 포함 / 조달수수료 미포함

공기충전기 규격서

장 비 명	공기충전기
용 도	일반공기를 고압으로 압축하여 소방활동에 필요한 공기호흡기 용기나 수난구조 작업시 필요한 스쿠버용기에 호흡용 공기를 충전시켜주는 장비
주요제원 및 성 능	【주요규격】 □ 토출량 : 400 ℓ/min 이상 □ 압축단수 : 4단 이상 □ 동력 : 10HP이상, 380V 3상 60㎐ □ 충전시간 : 6.8ℓ(300㍴) 1개당 충전시간은 5분(±10%) 이내 □ 충전/사용압력 : 200/300㍴ 선택스위치 설치되어야 한다. □ 크기 : 900㎜(가로) X 1,480㎜(세로) X 1,750㎜(높이) 이하(±10%) □ 무게 : 650㎏ 이하 □ 충전구 : 4구 이상 □ 압축진행상황(각 실린더 압력 표시 등)이 표시 되어야 한다. □ 설정압력 충전 후 자동차단 구조이며, 긴급정지 스위치가 설치 되어야 한다. □ 역류방지 장치가 설치되어(초기 충전시 실린더 공기 역류 방지) 한다. □ 공기충전기 전용오일양이 육안으로 확인 가능하여야 한다. □ 동파예방 및 이물질 제거를 위해 자동 배수장치가 설치되어야 한다. □ 공기충전기 부품 및 필터는 교환이 가능한 구조이어야 한다.
구 성 품	□ 공기충전기 본체(각종필터 및 오일 포함), 공기충전기 소모품 교체 1회분(공기정화필터, 오일필터, 흡입필터, 전용오일), 한글사용설명서(도면포함), 보호장비(보호안경, 헬멧, 청력보호장비, 안전장갑 1세트), 표준압력시험계 1개
납품조건	□ 한국소방산업기술원의 형식승인을 받은 제품으로 KFI인정서 제출 □ 각종 인허가 서류등록 및 검사를 계약자(납품자)가 처리하며, 그 비용도 계약자(납품자)가 부담하고 최종적으로 완성검사 필증을 제출할 것 - 관계 행정시 : 변경신고서 - 한국가스안전공사 : 기술검토서에 준하는 시설기준 및 기술기준, 중간검사, 완성검사 등 관련 서류 일체 및 등록 - 상기 명시된 인허가 관련 서류 이외에도 고압가스안전관리법상 필요 서류는 계약자 (납품자)가 처리할 것 □ 수요기관 지정장소 현장 설치하여야 하며, 설치 시 필요한 설치비용은 계약자(납품자)가 부담한다. □ 현장 설치 후 사용자 교육 및 관리·운용방법 등을 실시한다. □ 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함해서 납품 □ 납품 후 2년간 품질보증 조건 납품 - 자체결함으로 인한 경증의 하자(고장) 시 무상 수리, 중증의 하자(고장) 시 신품으로 즉시교체 - 하자담보책임기간 내 동일 유형의 하자(고장) 3회 발생 시 신품으로 즉시교체 □ 최종 납품완료는 한국가스안전공사 안전관리규정 심의 완료(적합) 시 적용 함 □ 제작년도 6개월 미만(납품일 기준) 일 것 □ 원활한 납품을 위하여 설치장소에 10일전 통보하여야 한다.

공기호흡기용 용기 안전충전함 규격서

품 명	공기호흡기 용기 안전충전함
용 도	고압의 호흡용 압축공기를 실린더에 충전 시 발생 할 수 있는 연결주입구의 돌출 위험이나 부분파열, 고압파열로부터 작업자를 보호하며 안전하게 충전하기 위한 장비
주요제원 및 성 능	【주요규격】 가. 제원 1) 크기 : 850mm(가로) x 1000mm(세로) x 1800mm(높이) 이하(±10%) 2) 충전 용기 수량 : 4개 3) 충전구 : 4개 (소방용) 4) 충전 압력 : 200bar / 300bar 소방용 겸용 또는 300bar 소방용 5) 충전 가능 용기 : 9ℓ 이하의 300bar 복합용기 및 11.1ℓ 이하의 200bar 알루미늄 용기 (용기함 직경 Ø220mm) 6) 밸브 : 충전(차단) 밸브 4개 (각 충전구 마다 1개씩), 벤트 밸브 4개 (각 충전구 마다 1개씩) 충전함 개방 없이 판넬에서 용기의 압력을 배출 시킬 수 있어야 함 7) 안전밸브 : 310bar용 안전밸브 1개 (KGS 검사품) 나. 특징 1) 한손으로 여닫이가 가능한 도어 손잡이 2) 폭파 시 충격을 잡아줄 수 있는 원통형 실린더룸 3) 충전함 문이 열려있을 시 충전 불가
구 성 품	• 4구형 본체 (안전충전함), 사용설명서, KGS성능확인서.
납품조건	1. KGS(한국가스안전공사) 의 성능확인을 받은 제품일 것 2. 계약상대자는 제품을 지정 장소에 납품 완료후 충전기와 충전함 사이의 고압 배관을 설치 해야함(가스 시설 시공 제1종 보유 업체가 시공) 3. 고압배관 상용압력은 32MPa 이상일 것(내압시험, 기밀시험 포함) 4. 한국 가스안전 공사에 기술검토 및 완성검사 완료 해야함 5. 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품(감압기, 충전압력게이지 등)은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함해서 납품 6. 계약상대자는 본 장치 설치 완료 후 운용요원이 정상적으로 운용할 수 있도록 교육을 실 시 하여야 함.