공동주택 화재대응 안전관리 안내문

□ 안전관리 내용

○ “옥상출입문 표시”  “피난유도선”  “출입금지 펜스”  “실외기 개방”

❶ (출입문 표시) 옥상출입문 표지판 제작 · 부착하여 대피위치 확인

		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm (실정에 맞게 변경 가능) ㅇ (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시 인성이 확보되고, 스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것 ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작·기성품 부착

❷ (피난유도선) 최상층 입구부터 옥상 출입문(임시대피공간) 방향으로 안내표시

		ㅇ (내 용) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인성이 확보되어 피난 출입문 까지 표시될 것 ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작·기성품 부착

❸ (펜스 설치) 옥상층 상부 권상기(기계)실 등 계단 출입금지 펜스

		ㅇ (내용) 로프 또는 쇠사슬(잠금장치) 등으로 관계자 외 출입이 불가능하도록 조치 할 것 ㅇ (안내문 부착) 화재시 피난방법 및 피난경로 안내 ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작·기성품 부착

❹ (실외기실 개방) 각 동별 실외기 가림막 개방을 게시판 및 승강기 안내홍보

실외기실 개방 전		실외기실 개방 후

□ 협조사항

○ 관계자께서는 피난 대피로 확인 및 장애요소 입주민에게 지속적 안내

○ 옥상출입문 표지판, 피난안내선, 안전펜스 아파트 실정에 맞게 설치

○ 피난시설(경량칸막이,대피공간,하향식피난기구,완강기) 대피방법 입주민 교육 및 안전관리 당부

2023. 3.

화성소방서장