공동주택 화재대응 안전시설 설치 협조문

[2023년 3월 6일] 수원 소재 15층 아파트의 1층 화재로 계단을 따라 위로

올라간 연기를 피하려던 10층에 거주하는 60대 주민, 15층 계단에서 심정지

상태로 발견 끝내 숨짐 , 화재 사고 수사 중

출처 -SBS뉴스-

□ 필 요 성

○ 기존 공동주택 옥상 출입문 자동개폐장치 설치를 통한 피난로 확보

※ 옥상출입문 자동개폐장치 설치 의무화(‘16.2.29, 주택건설기준 등에 관한 규정)

○ 공동주택 옥상 출입문 폐쇄로 인한 상층부 거주 입주민 불안감 해소

○ 경찰(범죄 예방) 폐쇄 및 소방(화재대피) 개방 입장에 따른 상호 절충 방안

□ 안전관리 내용

1. 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 권고(‘16.2.29. 이전 대상)

☞ 평상시 닫혀 있다가 화재 시 소방시설과 연동돼 자동 개방되는 구조

☞ 화재 등 비상시에는 화재감지기를 통해 화재 사실이 확인되면 수신기

등의 신호를 받아 문을 개방시켜 주는 소방안전 시스템

2. 옥상 대피를 위한 피난유도선 등 설치

☞ 옥상층 상부 권상기(기계)실 등 계단 출입금지 펜스 설치

☞ 옥상 출입문 또는 인근에 출입문 개방 사용법 표지판 부착

☞ 야간 신속한 피난 확보를 위한 비상구 피난유도등(중형) 설치 권장

☞ 옥상 계단 및 바닥에 형광 피난안내선, 옥상문 겉둘레 형광테이프 부착

출입문 개방 안내 표지판(문구)		옥상 출입금지 구조물 옥상 출입문 안내표지	계단·바닥 피난안내선

□ 참고자료

1. 비상문 자동개폐장치 작동 개요

2. 각종 표지판 및 야광 표지 제작(안)

○ 옥상대피 출입구 스티커

옥상대피 출입구 표지판(예시)-좌측	옥상대피 출입구 표지판(예시)-우측

○ 옥상대피 출입구 스티커

축광 런닝맨

축광 복합형