				자원순환시설 화재 안전관리 당부 안내문

안녕하십니까?

어려운 경제환경 속에서도 항상 화재 안전관리에 헌신하여 주시는 귀 사업장에 감사의 말씀을 드립니다.

화성시 소재 공장 및 재활용 업체등의 화재가 잦아지고 있고, 재산피해가 많이 발생하는 등 사고가 지속적으로 발생하고 있습니다.

최근 5년간 자원순환 관련 시설 화재는 59건, 인명피해는 6명(사망2, 부상4) 발생하였고, 186억원의 재산피해가 발생하였습니다. 상기 화재는 대형화재로 이어지기 쉬운 특성을 가지고 있으며, 화재의 화세가 강하여 화재진압 활동 등 소방활동 시 어려움이 많은 화재입니다. 재활용 업체등은 가연물등이 많아 화재 시 초기 소화 실패는 소방관들의 장시간 화재진압의 여려움이 있습니다.

특히 화재예방법 제17조에는 화재예방을 위한 특수가연물의 정의 및 예방조치 등이 있습니다.

◇ 「화재예방법」

제17조(화재의 예방조치 등) ① ~ ④ (생략)

⑤ 화재가 발생하는 경우 불길이 빠르게 번지는 고무류ㆍ플라스틱류ㆍ석탄 및 목탄 등 대통령령으로 정하는 특수가연물의 저장 및 취급 기준은 대통령령으로 정한다.

◇ 「화재예방법 시행령」

제19조(화재의 확대가 빠른 특수가연물) ① 법 제17조제5항에서 “고무류ㆍ플라스틱류ㆍ석탄 및 목탄 등 대통령령으로 정하는 특수가연물이란 별표 2에서 정하는 품명별 수량 이상의 가연물을 말한다.

◇ 저장·취급 기준

• 살수설비 등 설치 시

∙ 높이 15m 이하, 바닥면적 200㎡ 이하(석탄, 목탄은 300㎡ 이하)

• 그 밖의 경우

∙ 높이 10m 이하, 바닥면적 50㎡ 이하(석탄, 목탄은 200㎡ 이하)

아울러, 화성소방서에서는 재활용 시설에 대한 불시점검, 소방안전조사 등 안전관리를 위한 활동을 지속하여 실시할 예정이니 사전에 안전관리를 철저히 하시어 불이익이 발생 되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

귀 사업장의 임직원 여러분의 안전한 생활을 기원 드리며, 다시 한번 화재 안전사고 예방에 철저를 기하여 주실 것을 당부드립니다. 감사합니다.

2024. 10.

화 성 소 방 서 장