❖		비상방송설비 자동 안내방송 표준(안)

○ 송출설비 : 비상방송설비

○ 송출대상 : 아파트 세대

○ 송출내용

▷ 우리 아파트에서 화재가 발생하였습니다.

▷ 화재가 발생한 세대에서 대피할 때는 출입문을 닫고 엘리베이터를 타지 않습니다.

▷ 창문으로 연기가 들어오는 세대는 안전한 장소로 대피하고, 엘리베이터를 타지 않습니다.

▷ 창문으로 연기가 들어오지 않는 경우 세대 내에 대기하며, 119에 신고합니다.

※ 협조사항

- 【참고 1】비상방송설비 음원 교체방법을 참조하여, 교체를 추진하고 자체점검 결과 소방서 제출 시 관련서류 첨부

- 【음원】아파트 비상방송설비 음원(mp3) 파일은 일산소방서 홈페이지에서 다운가능(홈페이지 → 알림마당 → 최신소식)

참고 1		비상방송설비 음원 교체방법

□ 음원 저장방식 : 통상 5가지 유형

저장방식	수정방법	관련사진
음원장비 내 mp3 Board	• 하드웨어 내부의 mp3Board와 PC를 USB로 연결하여 음원 수정
음원장비 내 음원 Board	• 하드웨어 내부의 메모리 Board를 구형 → 신형(mp3)으로 교체
음원장비 내 음원 IC	• 하드웨어에 장착된 음원 IC교체
음원장비의 SD카드 mp3파일	• 음원장비 후면 등에 삽입된 SD 카드의 음원 수정
네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일	• 방송제어프로그램을 통하여 mp3 파일 Upload (네트워크로 장비와 연결하여 mp3 수정)

※ 제조사, 제품, 제조일자 등에 따라서 교체방법 다를 수 있음