붙임1		공기안전매트 관리실태 전수조사 체크리스트

□ 조사 자료(작성예시)

아파트명	두산위브데스테이트					전화번호			031-244-5201
주소지	부천시 신흥로 190(중동)
건축물 현황	(층수) 25 / 4 (동수) 18 (연면적) 141.578.36㎡
아파트 준공연도 (세대수)	2006. 12. 11 (1,100 세대)					아파트 사용승인일			2007. 12. 10.
공기안전매트 관리 현황	보유수량	사용층수					제작년도			보조장비
	1	15					2005			전기팬 1 전선릴 1
	관리상태 (내용)			보관장소					에어 공급방식
	불량 / 양호 (곰팡이등 오염 심함)			지하 3층 발전기실					전기팬식
조치결과	공기안전매트
	불량조치				이동장비			보관장소
	외관 오염 제거 (사용가능)				카트			1층 (관리사무소)

□ 조사 자료

아파트명						전화번호
주소지
건축물 현황	(층수) (동수) (연면적)
아파트 준공연도 (세대수)	( 세대)					아파트 사용승인일
공기안전매트 관리 현황	보유수량	사용층수					제작년도			보조장비
	관리상태 (내용)			보관장소					에어 공급방식
조치결과	공기안전매트
	불량조치				이동장비			보관장소

증빙 사진(작성예시)

전	공기안전매트 관리상태	후	공기안전매트 관리상태
전	공기안전매트 보관장소	후	공기안전매트 보관장소 ※ 보조장비와 함께 비치된 사진
구분	공기안전매트 이동장비	구분	공기안전매트 이동장비 카트 등 이동장비

※ 사진촬영 : 오염제거 전·후, 보관장소 전·후, 이동장비 전·후

증빙 사진

전	공기안전매트 관리상태	후	공기안전매트 관리상태
전	공기안전매트 보관장소	후	공기안전매트 보관장소 ※ 보조장비와 함께 비치된 사진
구분	공기안전매트 이동장비	구분	공기안전매트 이동장비 카트 등 이동장비

※ 사진촬영 : 오염제거 전·후, 보관장소 전·후, 이동장비 전·후

붙임2		관련 법령 (공기안전매트 설치기준))

❐ 공동주택의 화재안전성능기준(NFPC 608)

[시행 2024. 1. 1.] [소방청고시 제2023-40호, 2023. 10. 13., 제정]

제13조(피난기구) ① 피난기구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 아파트등의 경우 각 세대마다 설치할 것

2. 피난장애가 발생하지 않도록 하기 위하여 피난기구를 설치하는 개구부는 동일 직선상이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 수직 피난방향으로 동일 직선상인 세대별 개구부에 피난기구를 엇갈리게 설치하여 피난 장애가 발생하지 않는 경우에는 그렇지 않다.

3. 「공동주택관리법」 제2조제1항제2호(마목은 제외함)에 따른 "의무관리대상 공동주택"의 경우에는 하나의 관리주체가 관리하는 공동주택 구역마다 공기안전매트 1개 이상을 추가로 설치할 것. 다만, 옥상으로 피난이 가능하거나 수평 또는 수직 방향의 인접세대로 피난할 수 있는 구조인 경우에는 추가로 설치하지 않을 수 있다.

② 갓복도식 공동주택 또는 「건축법 시행령」 제46조제5항에 해당하는 구조 또는 시설을 설치하여 수평

또는 수직 방향의 인접세대로 피난할 수 있는 아파트는 피난기구를 설치하지 않을 수 있다.

③ 승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림식 사다리가 「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한

규칙」 제14조에 따라 방화구획된 장소(세대 내부)에 설치될 경우에는 해당 방화구획된 장소를 대피실로

간주하고, 대피실의 면적규정과 외기에 접하는 구조로 대피실을 설치하는 규정을 적용하지 않을 수 있다.

❐ 공동주택관리법 화재안전성능기준(NFPC 608)

[시행 2024. 10. 25.] [법률 제19764호, 2023. 10. 24., 일부개정]

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공동주택”이란 다음 각 목의 주택 및 시설을 말한다. 이 경우 일반인에게 분양되는 복리시설은 제외한다.

가. 「주택법」 제2조 제3호에 따른 공동주택

나. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축물

다. 「주택법」 제2조 제13호에 따른 부대시설 및 같은 조 제14호에 따른 복리시설

2. “의무관리대상 공동주택”이란 해당 공동주택을 전문적으로 관리하는 자를 두고 자치 의결기구를

의무적으로 구성하여야 하는 등 일정한 의무가 부과되는 공동주택으로서, 다음 각 목 중 어느 하나에

해당하는 공동주택을 말한다.

가. 300세대 이상의 공동주택

나. 150세대 이상으로서 승강기가 설치된 공동주택

다. 150세대 이상으로서 중앙집중식 난방방식(지역난방방식을 포함한다)의 공동주택

라. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한

건축물로서 주택이 150세대 이상인 건축물

마. 가목부터 라목까지에 해당하지 아니하는 공동주택 중 입주자등이 대통령령으로 정하는 기준에

따라 동의하여 정하는 공동주택

붙임3		공기안전매트 관리 당부 서한문(안)

안녕하십니까? 남양주소방서장입니다.

항상 소방행정 발전에 관심을 기울여 주시고, 화재예방에 적극 협조해

주시는 도민 여러분께 깊은 감사를 드리며 귀 대상의 무궁한 발전을

기원합니다.

부천시 호텔 화재 참사로 우리 도민의 가슴에 슬픔이 아직 가시지     않습니다. 향후 이런 참사에 따른 인명피해를 방지하고자, 다음과 같이   공기안전매트 사용·관리 방법에 대해 안내 안내드립니다.

	< 공기안전매트 사용 방법>				< 공기안전매트 관리 방법 >
				이동이 쉽고 통풍이 잘되는 곳에 보관
				상시 사용이 가능한 상태로 보관
				보관장소에 식별이 가능토록 표시
				반드시 부속품과 함께 보관 조치

마지막으로, 공기안전매트는 고층 화재, 인명구조 상황에서 추락 시 완충 역할을 하는 구조장비로 인명피해를 줄일 수 있는 최후의 수단으로써 공기안전매트를 보유한 공동주택 관계자들께 다시 한번 철저한 관리를 당부드립니다.

앞으로도 남양주소방서는 화재를 효과적 예방하고 신속하게 대응하여 도민의 생명과 재산 보호를 최우선으로 삼아 도민이 믿고 의지할 수 있도록 전력하겠습니다.

2024년 11월 11일

남양주소방서장