		야영장(캠핑장) 자율안전점검표

야영장(캠핑장) 자율안전전검표
업체명				대표자
주 소				점검일
구분		소속	성명			분야
점검책임자
점검참여자
점검사항				점검결과				조치내용
				이상없음	개선 필요		세부내용	조치 완료	추후 확인
화재 예방기준	ㅇ야영용 천막 내 화기용품 사용금지 및 600와트 이하 전기용품만 사용
	ㅇ야영용 천막 2개소 또는 100제곱미터당 1개 이상의 소화기 비치
	ㅇ글램핑 및 트레일러의 경우 안전설비* 구비 * 소화기, 단독경보형 연기감지기, 일산화탄소경보기, 전용 누전차단기, 비상 손전등
	ㅇ글램핑 천막 방염 제품 사용 여부 및 천막 출입구가 비상시 출입이 용이한지
	ㅇ글램핑 및 트레일러 간 3m 이격거리 확보
	ㅇ글램핑 및 트레일러 내에 화목 난로와 펠릿 난로 설치 금지
	ㅇ숯 및 잔불 처리 시설은 별도 공간에 마련. 방화사(또는 방화수) 비치
	ㅇ폭죽, 풍등의 사용 및 판매 금지
전기 사용기준	ㅇ안전인증 또는 안전확인 받은 전기용품 사용
	ㅇ야외에 설치되는 누전차단기는 침수 예방을 위해 적정 높이의 방수형 단자함에 설치
	ㅇ옥외용 전선 적정 설치(적정 깊이 매설 또는 적정 높이 설치, 피복 손상 여부 등)
가스 사용기준	ㅇ관련 법령에 따른 가스시설 설치, 검사에 합격한 가스용품 및 용기 사용
	ㅇ이용객이 액화석유가스 용기를 반입할 경우13kg 이하만 허용하고 안전 사용 안내
대피 관련 기준	ㅇ긴급방송시설 또는 메가폰(엠프 최대출력 10와트, 가청거리 250m 이상) 1대 이상 구비
	ㅇ야영장 진입로에 적치물, 방해물 비치 금지
	ㅇ야간에도 확인 가능한 정보 게시판(시설배치도, 대피소·대피로 및 소화기, 구급상자 위치도, 야영장 이용방법, 이용객 안전수칙 등)설치
	ㅇ자연재난 대비 대피계획 수립(이용객 안전 우려 시 야영장 이용 제한 및 대피)
	ㅇ구급약품, 구호설비 및 환자 긴급 후송대책 수립
	ㅇ정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리 비치, 비상 손전등 구비
질서 유지 및 안전사고 예방기준	ㅇ재해 위험이 있는 경우 위험구역 안내표지 설치, 접근 제한 및 안전거리 확보 조치
	ㅇ낙석, 붕괴, 추락, 낙상 발생이 우려되는 경우 방지시설 및 위험 안내표지 설치
	ㅇ야영용 천막 간 보행에 불편이 없도록 이격거리 확보(천막 줄에 의한 안전사고 예방)
	ㅇ야영장 입구 포함 주요 지점에 조명시설 및 CCTV 설치하고 이용객에 고지(설치 불가능할 경우 관리요원이 야간 순찰 실시)
	ㅇ매월 1회 이상 야영장 시설물 대상 자체 안전점검 실시 및 점검결과 2년 이상 보관
	ㅇ각종 비상상황 대비 관리요원 상주
	ㅇ체육시설, 놀이터 등 부대시설 안전기준 준수
위생 기준	ㅇ지하수를 식수로 사용 시 ‘먹는물 관리법’에 따른 수질검사 연 1회 실시
	ㅇ취사장, 화장실 등 공동사용시설의 청소·소독 등 위생관리 상태
	ㅇ‘공중화장실’ 법에 따른 화장실 설치
	ㅇ이용객에게 제공되는 침구(요, 이불, 베개 등)의 홑청과 수건을 이용객이 바뀔 때마다 세탁하는지, 일광 소독 및 수시 건조 여부
	ㅇ환기 및 조명 등 전반적인 위생관리 상태
합 계 (건수)
※ 특이사항
상기와 같이 야영장 안전 점검을 실시하였습니다. 점검일 : 2024년 월 일 점검자 : (서명)