물품 규격서 목록

순번	장비명	수량	비고
계	16종 31점
1	절연저항 측정기(고압용)	1	아날로그
2	절연저항 측정기(저압용)	1	디지털
3	클램프메타	1
4	접지저항 측정기	1
5	멀티 테스터기	1
6	비접촉식 적외선 온도계	1
7	특고압 검전기	1
8	저압 검전기	1
9	특고압 COS 조작봉	4	2m, 4m, 6m, 10m
10	고압 절연장갑	4
11	절연장화	4
12	절연안전모	4
13	열화상카메라	1
14	공구세트	1	공구함 포함
15	전동공구	3	충전식 햄머드릴, 충전식 그라인더 충전식 소형드라이버
16	이동형 라지이터	2

물 품 규 격 서
물품명	절연저항 측정기
용 도	전기설비 안전관리를 위한 고압 절연저항 측정용
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 표기 : 아날로그 방식 ⭕ 정격 측정 전압(DC) : 1000V ⭕ 유효 최대 표시값 : 2000㏁ ⭕ 중앙 눈금값 : 50㏁ ⭕ 제1유효 측정 범위 허용치 : 2㏁ ~ 100㏁ (표시값의 ±5%) ⭕ 제1유효 측정 범위 허용치 - 1㏁ ~ 2㏁ (표시값의 ±5%) - 1000㏁ ~ 2000㏁ (표시값의 ±10%) ⭕ 정격 측정 전압을 유지 가능한 하한 측정 저항치 : 1㏁ ⭕ 외부 인가 전압 보호 : AC1200V(10초간) ⭕ 기능 - 전지전압체크, 활선경고, 방전기능, 오토 파워세이브, 전지 과방전 방지 ⭕ 연속사용시간 : 15시간 이상 ⭕ 측정가능횟수 : 1000회
세부내역	본체 1, 테스트 리드1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	절연저항 측정기
용 도	전기설비 안전관리를 위한 절연저항 측정용
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 표기 : 디지털 방식 ⭕ 기능 - 3¾ digit, 4000 count - 막대(바) 그래프 - 과전압 보호회로 - 자동전원 잠금기능(10 분) - 자동 레인지 - 데이터 홀드 - 도통시험 (부저) - ACV 측정(600V 이상 경보음) ⭕ 정격 측정전압 - 250V : 4/40/400㏁±3%+8dgtT4000㏁±5%+8dgt - 500V : 4/40/400㏁±3%+8dgtT4000㏁±5%+8dgt - 1000V : 4/40/400㏁±3%+8dgtT4000㏁±5%+8dgt ⭕ ACV : 400.0/600v±2%+4dgt ⭕ CONTINUITY : 40Ω or less ⭕ 전원 : DC 12V R6 'AA' 1.5V×8pcs
세부내역	본체 1, 테스트 리드1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	클램프메타
용 도	전기설비 안전관리를 위한 전류 측정 클램프메타
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 손잡이 : 케이블 그립 방식 ⭕ 측정 파라미터 자동 검지 ⭕ 정보창 : LCD 2라인 ⭕ TRUE RMS 기능 지원 / 돌입 전류 측정 / ㎂의 전류 측정 ⭕ 측정 기능 / 블루투스 기능 / 전력측정 기능 ⭕ 다이오드 테스트 기능 / 지속측정 기능 / 측정값 고정 기능 / 전력측정기능 ⭕ DC 전압 - 측정범위 : 1.0 ~ 6000.0V / 분해능 : 최대 1mV ⭕ AC 전압 - 측정범위 : 1.0 mV ~ 600.0V ⭕ DC 전류 - 측정범위 : 0.1 ~600.0A(클램프) / 0.1 ~ 600.0㎂(측정 케이블) - 분해능 : 0.1(클램프, 측정 케이블) ⭕ AC 전류 - 측정범위 : 0.1 ~600.0A(클램프) / 0.1 ~ 600.0㎂(측정 케이블) - 분해능 : 0.1A(클램프) / 0.1㎂(측정 케이블) ⭕ 저항 - 분해능 : 0.01Ohm / 측정범위 : 0.01 ~ 60.0MOhm ⭕ 정전용량 - 분해능 : 최대0.01nF / 측정범위 : 2nF ~ 60.00mF ⭕ 주파수 - 분해능 : 0.1Hz / 측정범위 : 0.01Hz ~ 9999kHz ⭕ 유효전력 - 측정범위 : 0.1W ~ 600kW / 분해능 01.W ⭕ 무효전력 - 측정범위 : 0.1 ~ 600.0kvar / 분해능 0.1var ⭕ 작동 온도 : -10 ~ +50℃
세부내역	본체1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	접지저항 측정기
용 도	전기설비 안전관리를 위한 접지저항 측정기
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 표기 : 디지털 방식(LCD) ⭕ 접지크기 : 65mm × 32mm ⭕ 저항측정범위 : 0.01~1200Ω ⭕ 전류측정범위 : 0.00mA~20.0A ⭕ 메모리기능 : 99개 ⭕ 경보기능 있을 것 ⭕ 최대저항측정 분해능 : 0.001Ω ⭕ 측정전류 주파수 : 50Hz/60Hz ⭕ 저항 경보 임계치 범위 : 1Ω-199Ω ⭕ 전류 경보 임계치 범위 : 1mA –499mA ⭕ 측정시간 : 0.5 second ⭕ 레인지 전환 : 자동 ⭕ 환경(온도,상대습도) : 동작 : -10°C~55°C, 10%RH-90%RH : 저장 : -20°C ~60°C, below 70%RH ⭕ 집게의 지름 : 28 mm / 크기 : 65mm×32mm ⭕ 계측기 절연 : 이중절연 ⭕ 구조특징 : 집게 방식 ⭕ 사용온도 : (20 ± 3)℃ ⭕ 상대습도 : 50% RH ± 10% ⭕ 사용전원 : 6V ± 0.5V (4 ×1.5V alkaline LR6 AA 배터리) ⭕ 외부 자기장 : <40A/m ⭕ 외부 전기장 : <1V/m ⭕ 과전압 범주 : CAT III 150V to ground, Max 20A
세부내역	본체1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	멀티테스터기
용 도	전기설비 안전관리를 위한 전류, 전압, 저항 측정용 멀티테스터기
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 범위 : 광역측정 ⭕ 채널 : 26ch ⭕ 캐패시턴스 측정 : 50㎊ ~ 2000㎌ ⭕ 높은 입력 임피던스 50㏀ / V (DC3 ~ 300V 범위) ⭕ 대역폭 : 40㎐ ~ 30㎑ (3V 및 12V), 40㎐ ~ 10㎑ (30V 범위) ⭕ DCV - 120m (4㏀) / 3 / 12 / 30 / 120 - 300 (50㏀/V) / 1000V (15㏀) ⭕ ACV : 3 / 12 / 30 / 120 / 300 / 750V (815㏀/V) ⭕ DCA : 30µ / 0.3m / 3m / 30m / 0.3A ⭕ 자항(Resistance) : 5k / 50k / 500k / 5M / 50㏁ ⭕ 정전용량(Capacitance) - C1 : 50p ~ 0.2㎌ / C2 : 0.01µ ~ 20㎌ / C3 : 1 ~ 2000㎌
세부내역	본체 1, 테스트리드 1, 클립 리드 1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	비접촉식 적외선 온도계
용 도	전기설비 안전관리를 위한 비접촉시 적외선 온도계
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 표시 : 화씨, 섭씨 온도 표시 ⭕ 기능 - 측정치 홀드표시 - 베터리 전압부족 및 레이저 광선 표시 - 연속측정 기능 - 백라이트 기능 / 지동꺼짐 기능 ⭕ 측정 온도 범위 : - 60℃ ~ 550℃ ⭕ 분해능 : 0.1℃ ⭕ 정확도 : -60℃ ~ 0℃ ± 2℃ / 0℃ ~ 550℃ F.S ± 2% 또는 2℃ 중 큰쪽 ⭕ 측정거리(D) : 측정면적(S)비율 : 12 : 1 ⭕ 응답시간 (90%) : 1초 ⭕ 사용온도 : 0℃ ~ 50℃ ⭕ 방사율 : 0.95 fixed
세부내역	본체1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	특고압 검전기
용 도	전기설비 안전관리를 위한 특고압 전류의 유휴전류를 측정하는 검전기
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 범위 : 저압 ~ 특고압(저압/특고압 감도 전환 스위치방식) ⭕ 방수기능 ⭕ 사용 전압 범위 : AC 80 ~ 600V, 1.5 ~ 35㎸ ⭕ 동작 개시 범위 : AC 80 ~ 1500V ⭕ 사용 주파수 : 50/60㎐ ⭕ 표시방법 : 연속 알람음 및 발광신호 ⭕ 발광신호 : 8000lx ⭕ 알람음 : 2m에서 50dB 이상 ⭕ 내전압 - 건조상태 : 70㎸ / 1min - 수분흡수후 : 35㎸ / 1min ⭕ 사용온도 : -10℃ ~ 40℃
세부내역	본체1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	저압 검전기
용 도	전기설비 안전관리를 위한 저압 전류의 유휴전류를 측정하는 검전기
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 검전 : ACV ⭕ 방식 : 비접촉 방식 ⭕ 전압 범위 : ACV 90 ~ ACV 1000 ⭕ 표기 방식 : LED 및 신호음 표시 ⭕ 회로 : 50/60㎐ ⭕ 과전압 범주 : Cat III 1000V ⭕ 방수 등급 : IP54 이상 ⭕ 작동온도 : -5℃ ~ 40℃ ⭕ 습도 : 80% ⭕ 작동방식 : 건전지 ⭕ 어두운곳에서 사용할수 있도록 LED 전등이 내장되어 있을것
세부내역	본체1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	특고압 COS 조작봉
용 도	전기설비 안전관리를 위한 특고압 COS 조작봉
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 공통사항 : 특고압설비의 컷아웃(CUT-OUT SWITCH) 개폐시 사용한다 1.소형 ⭕ 사용전압 : AC 30㎸ ⭕ 길이 : 2M(3단) ⭕ 규격 : 접은길이 ±850mm / 인장길이 ±2000mm ⭕ 무게 : ±1.0㎏ ⭕ 후크형태 : T형 2. 중형 ⭕ 사용전압 : AC 70㎸ ⭕ 길이 : 4M(3단) ⭕ 규격 : 접은길이 ±1500mm / 인장길이 ±4000mm ⭕ 무게 : ±1.6㎏ ⭕ 후크형태 : T형 3. 대형 ⭕ 사용전압 : AC 70㎸ ⭕ 길이 : 6M(5단) ⭕ 규격 : 접은길이 ±1450mm / 인장길이 ±6000mm ⭕ 무게 : ±2.8㎏ ⭕ 후크형태 : T형 4. 특고압 DS조작봉 ⭕ 사용전압 : AC 345㎸ ⭕ 길이 : 10M(7단) ⭕ 규격 : 접은길이 ±1800mm / 인장길이 ±1000mm ⭕ 무게 : ±4㎏ ⭕ 후크형태 : T형과 이물제거고리
세부내역	본체 4, 휴대용 전용 케이스 4, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	고압절연장갑
용 도	전기설비 안전관리를 위한 작업자의 신체보호용 고압절연장갑
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 조건 : 물리적 강도 및 유연성과 내구성이 우수할 것 등급 3(그린) 고압절연장갑 ⭕ 재질 : 절연고무 ⭕ 시험전압(AC/DC) : 30,000V / 60000V ⭕ 사용전압(AC/DC) : 26,500V / 39750V ⭕ 길이 : 457mm(18인치) ⭕ 사이즈 : 중(10호) ⭕ 안전등급 : Class 3 2. 등급 4(옐로우) 고압절연장갑 ⭕ 재질 : 절연고무 ⭕ 시험전압(AC/DC) : 40,000V / 70,000V ⭕ 사용전압(AC/DC) : 36,000V / 54,000V ⭕ 길이 : 457mm(18인치) ⭕ 사이즈 : 중(10호) ⭕ 안전등급 : Class 4
세부내역	장갑(등급3) 2, 장갑(등급4) 2, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	절연장화
용 도	전기설비 안전관리를 위한 작업자의 신체보호용 절연장화
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 규격 : 특고압용 ⭕ 재질 : 절연고무 ⭕ 안정등급 : Class 3 ⭕ 시험전압 : 30,000V / 1min 이상 ⭕ 사용전압 : 26,500V ⭕ 사이즈 : 260mm / 270mm / 280mm ⭕ 사용전압(AC/DC) : 36,000V ⭕ 절연장화의 바닥은 미끄럼방지 기능이 있을 것 ⭕ 절연장화는 낙하되는 경량의 물체에 박등 부분을 보호할수 있을 것 ⭕ 일체형 장화 일 것
세부내역	절연장화 260mm 1, 270mm 2, 280mm 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	절연안전모
용 도	전기설비 안전관리를 위한 작업자의 신체보호용 절연안전모
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 종류 : ABE종 ⭕ 내관통성 : 관통거리 9.5mm 이하 ⭕ 충격흡수성 : 최고 잔달충격력 4,400N(1,000pound) 미만 ⭕ 내전압성 : AC 20㎸/1min 충전전류는 10mA 이내 ⭕ 내수성 질량가율 1미만 일 것 ⭕ 난연성 5초이상 타지 않을 것 ⭕ 머리고정 조절 기능이 있을 것 ⭕ 절연안전모 내부에 충격흡수 기능이 있을 것 ⭕ 활선경보기가 내장되어 있을 것 ⭕ 색상 : 흰색 또는 노랑색
세부내역	절연안전모 4, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	열화상 카메라
용 도	전기설비 안전관리를 위한 열 측정용도의 열화상 카메라
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) <열화상 이미지 출력> ⭕ 열화상 해상도 : 320 × 340 픽셀 ⭕ 열 민감도(NETD) : 60mK ⭕ 시야각(FOV) : 42° × 30° ⭕ 최소 초점 거리 : 0.5m ⭕ 순시 시야각 : 2.3mrad ⭕ 슈퍼레졸루션 : 640 × 480 픽셀 / 1.3mard ⭕ 열화상 이미지 재생율 : 9㎐ ⭕ 초점방식 : 고정 초점 ⭕ 파장범위 : 7.5 ~ 14㎛ <실화상 이미지 출력> ⭕ 이미지 크기 / 최소 초점 거리 : 최소 3.1메가 픽셀(MP) / 0.5m <이미지 디스플레이> ⭕ 디스플레이 사양 : 8.9cm(3.5인치) TFT,QVGA(320 × 240픽셀) ⭕ 디지털 줌 : 2x, 3x, 4x ⭕ 디스플레이 옵셥 : 열화상 / 실화상 ⭕ 인터페이스 : 무선 랜 / wifi / 블루투스 / USB ⭕ 팔레트 지원 : 적-청, 흑백, 흑백(반전), 고온, 콜드-핫, 습도, 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 세피아, 테스토 <측정> ⭕ 측정범위 : -30℃ ~ 650℃ ⭕ 정확도 : ±2℃ / ±2% ⭕ ɛ-Assist (방사율 보정 기능) : 방사율 및 반사 온도 자동 설정 ⭕ 방사율 / 반사온도 조정 : 0.01 ~ 1 / 수동 ⭕ 측정기능 : 단일지점측정, 최저온도, 최고온도, 차온, 지역측정, 스케일보정, IFOV 경고, 표면습도분포, 습도측정, 태양광모드, 전기측정모드 ⭕ 이미지 저장기능(내장메모리 2.8GB 이상) ⭕ 작동시간 4시간(20℃에서 작동시) ⭕ 대기조건 : 적정온도–15℃ ~ 50℃ / 보관온도–30℃ ~ 60℃ / 습도20 ~ 80% ⭕ 방수등급 : IP54 ⭕ 진동 2G
세부내역	본체1, 배터리 1, 충전기1, 휴대용 전용 케이스 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	공구세트 - 1
용 도	전기설비 등 청사 안전관리 업무를 위한 공구세트
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) <이동식 3단 공구함> ⭕ 3단을 적재하여 고정 및 이동이 용이하게 바퀴가 설치되어 있는 구조일 것 1. 1단 공구함 ⭕ 제원 : 61.0 x 55.0 x 99.0cm / 10.6kg / 이동 보관이 용이한 탈부착 핸들 / 8인치 PU 휠 바퀴가 달려있을 것 / 최대하중 본품 40kg, 핸들이동시 113kg / IP65 ⭕ 내용 : 공구함 측면 다른 공구함과 결착가능 고리 / 공구함 전면 금속 잠금장치 / 덮게 방수씰 처리 / 내부 수납함 1개 2. 2단 공구함 ⭕ 제원 : 55.4 x 37.1 x 32.0 cm / 4.8kg / 최대하중 50kg / IP65 ⭕ 내용 : 공구함 측면 다른 공구함과 결착가능 고리 / 공구함 전면 금속 잠금장치 / 덮게 방수씰 처리 / 공구함 상단 및 측면 접이형 손잡이 /내부수납함 1개 3. 3단 공구함 ⭕ 제원 : 55.4 x 37.1 x 18.5cm / 4.4kg / 최대하중 50kg / IP65 ⭕ 내용 : 공구함 측면 다른 공구함과 결착가능 고리 / 공구함 전면 금속 잠금장치 / 덮게 방수씰 처리 / 공구함 상단 및 측면 접이형 손잡이 / 내부 수납함 2개 4. 구성품(공구) ⭕ 빠루망치 : 제질 스틸 / 머리무게 566g(20온스) / 머리직경 34 x 138mm / 크기 350 x 138 x 35mm / 중량 800g / 단조강 / 타격부에 자석 기능 / 못을 제거하는 빠루 기능 / 미끄럼방지 손잡이 ⭕ 망치 : 재질 탄소강 / 두경 27mm / 중량 540g / 고무손잡이 / 머리부분 못 고정용 자석 기능 / 측면타격이 가능한 구조일 것 ⭕ 고무망치 : 무게 225g / 크기 80 x 45 x 250mm / 머리 색상 검정 / 충격흡수 손잡이 ⭕ 한손함마 : 머리 재질 동합금 / 손잡이 재질 TPR / 크기 375(전장) x 50(두경)mm / 무게 1,360g ⭕ 드라이버세트 : 구성 10pcs(+5, -5) 머리에 자석 기능 / 재질 스틸 ⭕ 주먹드라이버(툴교체형) : 구성 7개의 비트 교체 / 전장 250mm / 무게 0.1kg / 재질 크롬 바나디움 ⭕ 니퍼 3 : 재질 크롬바나디움 단조강 / 손잡이 재질 PVC / 표면 고주파 열처리 / 사이즈 6인치 1 (158mm/0.14kg) 7인치 1 (183mm/0.22kg), 8인치 1 (214mm/0.33kg) ⭕ 롱노즈 3 : 재질 크롬바나디움 단조강 / 손잡이 재질 PVC / 표면 고주파 열처리 / 사이즈 6인치 1 , 7인치 1 8인치 1 ⭕ 몽키렌치 3 : 재질 크롬 / 사이즈 (150mm/0.2kg), (250mm/0.4kg), (375mm/1.4kg)

물 품 규 격 서
물품명	공구세트 - 2
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 펜치 3 : 재질 크롬바나디움 단조강 / 손잡이 재질 PVC / 표면 고주파 열처리 / 사이즈 6인치 1, 7인치 1, 8인치 1 ⭕ 정밀드라이버세트 1 : 구성 6pcs이상 / 재질 스틸 / 핸들에 조임용 회전랩 구조 일 것 / 머리에 자석 기능 / 전신 열처리 ⭕ 육각볼렌치세트 1 : 구성 13pcs / 재질 스틸 탄소강 ⭕ 별렌치세트 1 : 13pcs / 재질 스틸 탄소강 ⭕ 쇠톱 1 : 사이즈 300mm / 장력 10,000PSI ⭕ 와이어 스트리퍼 1 : 규격 200mm / 재질 탄소강 / 미끄럼 방지 손잡이 ⭕ 소켓렌치세트 1 : 구성 168pcs / 재질 크롬 바나듐 마감처리 / 래칫 72톱니 기어 시스템 / 세트 무게 10.91kg ⭕ 조줄 1 : 구성 12pcs / 재질 스틸 탄소강 / 크기 전장 183mm / 손잡이 58mm ⭕ 알루미늄 파이프렌치 3 : 재질 알루미늄 / 사이즈 (520g/250mm) 1, (10,30/350mm) 1, (1,600/450mm) 1 ⭕ 오일필터렌치 2 : 재질 : 스틸 / 손잡이 미끄럼 방지 기능 / 벨트형 1 : 벨트길이 600mm / 플라이형 1 : 범위 60~90mm ⭕ 항공가위 1 : 왼손오른손 겸용 / 절단능력 철판 1.25mm / 규격 10인치 ⭕ 수평자 1 : 길이 20~30cm / 재질 : 알루미늄 / 좌우 끝단 충격방지 고무 / 좌석 내장 / 수평계 3개 내장 ⭕ 자석집게 자바라 1 : 길이 60~70cm / 자석 과 집게 기능 / 미끄럼방지 손잡이 ⭕ 줄자 1 : 길이 5m x 폭 19mm / 줄자 제동 기능 / 줄자 끝단 자석 ⭕ 스크류드라이버비트세트 1 : 구성 45pcs / 톨 재질 티타늄 / 머리 자석 기능 ⭕ 드릴비트 1 : 구성 29pcs / 규격 1~13mm / 재질 코발트 / 목재, 철, 스테인레스 작업 가능 / 드릴 결착시 밀림방지 기능 ⭕ 쇠지렛대 2 : 1m x 1, 50cm x 1 / 재질 열처리 탄소강
세부내역	3단 공구함 1, 공구 구성품 26, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	전동공구
용 도	전기설비 등 청사 안전관리 업무를 위한 전동공구
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 공통사항 : 동일 제조사 제품으로 배터리 및 충전기 호환 될 것 <충전식 햄머드릴> ⭕ 모터 : 브러쉬리스 모터 ⭕ 전압 / 전류 : 20V MAX(18V) / 5.0Ah ⭕ 무부하회전수 0-650 / 2000RPM, 분당타격수 0-11050 / 34000BPM ⭕ 최대토크 : 90 / 27Nm ⭕ 무게 : 1.34kg ⭕ 라이트 : LED라이트 기능(3모드) ⭕ 속도조절 : (1단650RPM / 11050BPM, 2단 2000RPM / 34000BPM) / 15단계 토크 조절 및 드릴링, 햄머링 ⭕ 최대작업능력 : 목재 55mm / 금속 13mm / 석재 13mm ⭕ 구성품 : 본체 1, 배터리(20V/5Ah) 1, 충전기 1, 벨트클립 1, 케이스 1 <충전식 그라인더> ⭕ 모터 : 브러쉬리스 모터 ⭕ 전압 / 전류 : 18V / 5.0Ah ⭕ 무부하회전수 9000RPM ⭕ 날지름 : 125mm ⭕ 중량 2.4kg ⭕ 전자 브레이크 장착 및 그립 사이드 핸들 양향조절 기능 ⭕ 구성품 : 본체 1, 배터리(20V/5Ah) 1, 케이스 1 <충전식 드라이버> ⭕ 모터 : 브러쉬리스 모터 ⭕ 전압 / 전류 : 7.2V / 1.0Ah ⭕ 무부하회전수 430RPM ⭕ 비트홀구격 : 6.35mm ⭕ 중량 : 0.5kg ⭕ 자이로센서 모션 회전방향 조절 기능 / 손잡이 회전기능(직선형, 권총형) ⭕ 구성품 : 본체 1, 배터리(7.2V/1Ah)2, 전용충전기 1, 공구가방 1, 비트날 1
세부내역	충전식 햄머드릴 1, 층전식 그라인더 1, 배터리 2, 충전기 1, 충전식드라이버 1, 충전식드라이버 전용 베터리 2, 충전식드라이버 전용 충전기 1, 충전식드라이버 전용가방 1, 충전식 햄머드릴 벨트클립 1, 휴대용 전용 케이스 2, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출

물 품 규 격 서
물품명	이동식 라지에이터
용 도	전기설비 전기저장장치(ESS) 실 동계 난방용 라지에이터
성 능 및 규 격	【주요규격】 (오차범위 ±5%) ⭕ 공통사항 : 무화염 난방 방식 / 이동 손잡이 및 이동 바퀴가 설치되어 있을 것 <5~7핀 라지에이터> ⭕ 전압 : 220V / 60㎐ ⭕ 무게 : 5~7kg ⭕ 소비전력 : 1단(500~600W) / 2단(900~1000W) / 3단(1400~1500W) ⭕ 크기 : 가로 10~15cm / 세로 25~30cm / 높이 50~55cm ⭕ 기능 : 자동 온도조절(일정 온도)기능 ⭕ 방식 : 기계식 조작 방식 ⭕ 안전장치 : 과열방지(과열시 전원 차단), 넘어짐 자동전원차단 기능 <13~15핀 라지에이터> ⭕ 전압 : 220V / 60㎐ ⭕ 무게 : 10~12kg ⭕ 소비전력 : 1단(900~1000W) / 2단(1400~1500W) / 3단(2400~2500W) ⭕ 크기 : 가로 10~15cm / 세로 43~45cm / 높이 50~55cm ⭕ 기능 : 자동 온도조절(일정 온도)기능 ⭕ 방식 : 기계식 조작 방식 ⭕ 안전장치 : 과열방지(과열시 전원 차단), 넘어짐 자동전원차단 기능
세부내역	본체 1, 한글 설명서 1, 적합규격에 의한 품질보증서 1
납품조건	· 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품 등은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 · 외산 제품일 경우 한글 번역본 설명서를 첨부 . 수입품의 경우 수입신고확인증 제출