		보 도 자 료
보도일시	2024.8.15.(목) 배포 즉시			사진	○	자료		○	매수	2
담당부서	소방행정기획과 (예산장비팀)		과 장	나윤호 (031-849-2810)
			팀 장	장인수 (031-849-2830)
			담당자	조승환 (031-849-2837)
2029년 연천군에 경기도소방학교 북부캠퍼스, 개교 추진 - 경기북부지역 소방공무원 전문성 향상, 지역균형 발전 기대
○ 특화교육동, 기초교육동, 생활 복지관, 도민 안전캠프 등 4개동 구성 - 연천군 백학면 일원에 약 6만평 규모 ○ 인공지능, 가상현실 등 실전 대처능력 향상 훈련 프로그램 도입…도민 안전교육 캠프 운영해 도민에 개방 계획

경기도는 경기북부지역 소방공무원의 전문성 향상과 지역균형 발전을 위해 2029년 개교를 목표로 연천군에 경기도소방학교 북부캠퍼스 건립을 추진한다고 15일 밝혔다.

경기도소방학교 북부캠퍼스는 연천군 백학면 일원 부지 면적 21만2,541㎡, 건축 면적 6,670㎡ 규모로 특화교육동, 기초교육동, 생활 복지관, 도민 안전캠프 등 4개동으로 구성된다.

첨단 통합전술훈련장, 구조구급 전문 실습장, 소방훈련탑, 소방시설 실습장과 인공지능(AI), 가상현실(VR), 확장현실(XR) 등 첨단 기술을 적용해 미래형 실전 대처능력을 높이는 훈련을 원활하게 수행할 수 있는 다양한 교육훈련시설이 조성된다.

여기에 도민 참여 안전교육 캠프를 운영해 경기북부 도민이 소방안전교육을 받을 수 있는 기회를 제공한다.

북부캠퍼스 건립 예산은 건축비 등 493억 원으로, 전액 소방안전특별회계 예산으로 투입된다. 내년 상반기에 부지 매입과 설계를 착수한 뒤 2026년 상반기에 공사에 들어가 2029년 하반기에 준공, 개교할 예정이다. 기후 위기 대응을 위해 신재생에너지를 활용한 건물 건축을 진행하고 부지 내 경기RE100 신재생에너지 사업도 추진할 방침이다.

경기도소방학교 북부캠퍼스 조성은 ‘경기도형 광역 재난대응체계 구축’이란 민선 8기 경기도 공약에 따른 조치다.

김동연 경기도지사는 “경기남부지역인 용인시에만 소방학교가 있어 경기북부지역 소방 인력의 교육과 훈련에 어려움을 겪어왔다”며 “북부캠퍼스 건립을 통해 경기북부 소방공무원의 현장대응능력을 한 단계 이상 끌어올려 도민 여러분이 더 안전하게 생활할 수 있는 환경을 만들겠다”라고 말했다.

참고		건립 계획

□ 사업 개요

○ 사업위치 : 경기도 연천군 백학면 통구리 196-2번지 등 70필지

○ 사업기간 : 2025년 ~ 2029년 하반기

○ 사업규모 : 부지 212,541㎡(약 6.4만평), 건물 연면적 6,670㎡(약 2천평) / 4개동(교육훈련시설 9개소)

○ 사 업 비 : 총 493억원(부지 3억, 공사비 등 490억)

(단위 : 백만원)

구 분	기투자*	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
연차별 투자예산	3,015	2,300	6,778	6,778	10,158	20,271
* 기후환경에너지국 관리전환 예정 부지 재산가격(공시지가)

□ 주요 시설

구 분	연면적(㎡)	주요 시설
합 계	6,670	총 4개동(교육훈련시설 9개소)
북부 특화교육훈련관 (지상 3층, 본관)	2,300	첨단 통합전술훈련장, 구조구급 전문 실습장, 소방차량 주행실습장, 사무시설
기초 교육훈련관 (지상 5층)	1,120	소방훈련탑, 소방시설 실습장
도민 안전캠프 전국 최초 (지상 2층)	1,940	열린 안전교육장, 옥외 특화훈련장, 레저안전캠프, 119챌린지 ‧ 힐링숲
생활 복지관 (지상 2층)	1,310	교육생 숙소, 식당, 휴게실 등 편의시설 ※ 경비실(20㎡) 포함 산정

전국 최초

※ 교육특화시설 : 첨단 통합전술훈련장, 구조구급 전문 실습장, 소방차량 주행실습장, 소방훈련탑, 소방시설 실습장, 열린 안전교육장, 옥외 특화훈련장, 레저안전캠프, 119챌린지 ‧ 힐링숲

※ (경기 RE100) 기후위기 대응을 위한 신재생에너지 활용과 건물 에너지 효율화 추진

① 태양광 발전시설 설치 : 총 5,563,468 kW 규모(예상 사용량의 약 2배)

	구분	설치규모	설치내용	총 생산량
	총 합계			5,563,468 kW
	건물(BIPV)	신재생에너지촉진법 (’26년 공급의무비율 : 36%)	605W × 260장 = 157 kW	886,855 kW
	부지(PV)*	30,000㎡	625W × 5,800장 = 3,625 kW	4,676,613 kW

* 부지 내 태양광 발전시설 설치 ‧ 운용 → 기후환경정책과 지정 기관 (공공 주도 재생에너지 이익공유제 추진)

② 건물 에너지 효율화 : 고성능 단열재 ‧ 자원순환 자재 사용, 우수 및 중수 재활용 등