과 업 지 시 서

119종합상황실

인테리어 공사 실시설계 용역

2019. 10.

경기도 북부소방재난본부

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명 : 119종합상황실 인테리어 공사 실시설계 용역

2. 과업기간 : 착수일로부터 30일간

3. 과업의 배경 및 목적

□ 신축 중인 경기도 북부소방재난본부와 의정부소방서의 합동청사내 설치될 119종합상황실의 효율적인 운영을 위하여 인테리어 공사 디자인 및 실시설계 용역의 과업을 수행함에 필요한 기본방향 및 설계지침을 제시하기 위함

4. 과업범위                    ※ 과업범위는 사업내용에 따라 조정될 수 있음

가. 대 상 지

□ 경기도 북부소방재난본부 신축 청사

- 위치 : 의정부시 금오동 484번지

- 규모 : 합동청사 5층 676㎡(5층 전체1,258㎡), 6층 150㎡(6층 전체894㎡)

※ 참고사항 : 합동청사 전체 연면적 10,837㎡(지하 1층/지상 6층)

나. 과업기간 : 착수일로부터 30일간

※ 과업수행 완료 전(후)라도 과업수행과 관련한 각종 협의업무 및 관련자료의 제출과 과업수행 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 한다.

Ⅱ		세부과업내용

□ 수요자 중심의 공간구성을 위한  인테리어 설계

□ 119종합상황실 근무자의 피로도를 감소시킬수 있는 공간(인테리어)설계

□ 국내·외 사례 및 트랜드 분석을 통한 아이디어 제안

□ 개념설계부터 기본 및 실시설계까지 설계 과정 일체의 관련 도서 작성

□ 마감재 제안 및 관련 도서 작성

□ 인테리어 설계도면은 각 공간별 평면도, 전개도 시공상세도를 포함하며 설계내역서를 작성 제출

□ 본공사 지원 업무

- 현장상황에 따른 설계변경 업무 지원

- 필요시 마감재 및 디자인 대안 지원 등

□ 각 실별 인테리어 요구사항

1. 상황실 및 준비실
가. 인테리어
벽체공사	방음 및 흡음벽체 설치 전면 종합상황판용 인테리어 설치 미서기창 부분 슬라이딩 개폐형식 인테리어 마감 기둥 패브릭보드 마감공사 흡음 및 방음공사 기존 건축창호를 가릴 수 있는 슬라이딩 창문제작 도장도료는 흡음도료 사용 전면루바시공 전기적특성 접합유리시공 (접합유리 사이 전기적특성 film이 창호의 유리 설치기준, 취급기준, 안전기준, 보관기준에 부합 되며, 전기 기술기준에 적합한 제품)
천정공사	경량철골천정, 석고보드, vp도장공사 도장도료는 흡음도료 사용 디자인 마감 간접조명 설치 천정몰딩시공 적정한위치에 점검구 시공 백색잡음 제거 설비 설치 주메인 시스템 AS확약서(시중AS불가한 제품 배제) 네트워크 모니터링 기능 KC인증을 득한제품 으로 구성한다 인테리어 매립형 채널 개별제어, 그룹제어, 원격제어 기능 35dB~85dB까지 0.5dB단위스텝 조절기능 시간대별 볼륨자동제어 기능 제한없는 ZONE 관리기능 타겟튜닝 기능 : 프라이머리 스피커 개별제어 소음측정 후 감독자의 승인을 득한다.
전기공사	내부배관배선 회로분리 천정 맞춤조도 인테리어 조명기기 설치 일반조명 가변스위치 설치

2. 재난대책회의실
가. 인테리어
벽체공사	석고보드 벽체 마감공사 5t합판취부 위 패브릭 패널 취부 전기적특성 접합유리시공 (접합유리 사이 전기적특성 film이 창호의 유리 설치기준, 취급기준, 안전기준, 보관기준에 부합 되며, 전기 기술기준에 적합한 제품) mdf 위 필름시공 천정몰딩 걸레받이
천정공사	경량철골천정, 석고보드, vp도장공사 간접조명 설치 천정몰딩 적정한위치에 점검구 시공
전기공사	내부배관배선 천정 조명기기 설치
3. 관람실
가. 인테리어
벽체공사	인테리어마감 석고보드 벽체 마감공사 도배,천정몰딩,걸레받이 시공 전기적특성 접합유리시공 (접합유리 사이 전기적특성 film이 창호의 유리 설치기준, 취급기준, 안전기준, 보관기준에 부합 되며, 전기 기술기준에 적합한 제품) - 홍보용 DID 55“ *2면 설치 인테리어마감 55inch Multi LED DID Monitor(500cd/m2) Panel : 1.8mm, 1920x1080, 전면유지방식
천정공사	경량철골천정, 석고보드, vp도장공사 간접조명 설치 천정몰딩 적정한위치에 점검구 시공
전기공사	내부배관배선 천정 조명기기 설치

4. 전산 기계실
가. 인테리어
벽체공사	석고보드 벽체 마감공사
천정공사	경량철골천정, 석고보드, 도장공사 간접조명 설치 전용 통신트레이 설치를 위한 천정고를 확보하여 유지보수 및 운용상 지장이 없어야 한다
전기공사	내부배관배선 천정 조명기기 설치
5. 유지보수사무실
가. 인테리어
벽체공사	석고보드 벽체/도배 마감공사 걸레받이,천정몰딩
천정공사	경량철골천정, 석고보드, 마이톤공사 디자인 마감 조명 설치
전기공사	내부배관배선 회로분리 천정 맞춤조도 인테리어 조명기기 설치 일반조명 가변스위치 설치
6. 재난대책회의실 전광판 점검실
가. 인테리어
벽체공사	석고보드 벽체 위 도장 마감공사 걸레받이,천정몰딩
천정공사	경량철골천정, 텍스공사 조명 설치 천정 몰딩
전기공사	내부배관배선 천정 조명기기 설치

Ⅲ		과업수행 지침

1. 일반사항

□ “발주기관"이라 함은 경기도 북부소방재난본부를 말하며, "계약상대자"라 함은 본 용역계약을 체결한 수급인(용역사)을 말한다.

□ 본 과업지시서는 ‘119종합상황실 인테리어 공사 실시설계 용역’에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 계약상대자는 과업지시서와 관계 법령 및 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

□ 과업 참여인원은 발주기관의 승인 없이 임의로 교체할 수 없으며, 발주기관은 과업수행 중 계약상대자의 현장대리인 또는 기술자가 과업수행에 부적당하다고 인정될 때에는 계약상대자에게 현장대리인 및 기술자의 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 교체하여야 한다. 이 경우 새로이 교체된 기술자는 기존의 기술자와 동등 이상의 자격 및 경력을 갖춘 자여야 하며, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

□ 계약상대자는 발주기관이 지정한 감독관의 지휘감독을 받아 과업을 수행하여야 한다.

□ 필요할 경우 국내․외의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환자료 등 최신기술을 이용할 수 있으며, 발주기관과 협의 또는 발주기관의 필요에 의하여 관계전문가로부터 자문을 받아 과업을 수행할 수 있다.

□ 과업의 범위와 특성상 기술적 내용과 학술적 내용이 조화를 이룰 수 있도록 관련 전문가 중심의 과업수행자문단을 구성할 수 있으며, 과업 완료시까지 지속적인 자문을 받아야 하며 자문단은 “발주기관”이 선정 및 임명한다.

□ 과업지시서에 명기되지 않은 사항 및 관련법규 등 개정으로 인한 소요업무에 대하여는 반드시 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

□ 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

□ 과업지시서의 내용에 이견이 있을 때에는 양질의 용역성과 도출이 가능한 방향에서 상호 협의하여 결정하며, 조정이 어려울 경우에는 관계전문가 등의 자문을 통하여 조정할 수 있다.

□ 과업수행 시 관련 자료의 수집 및 행정적인 지원이 필요한 경우 발주기관은 관련자료 등을 계약상대자에게 제공할 수 있으며 제공된 자료에 대해 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 반드시 확인한 후 사용하여야 한다.

□ 용역수행 처리절차는 과업지시서에 따르고, 과업지시서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로써 내실 있는 계획이 수립 되도록 하여야 한다.

□ 계약상대자는 발주기관이 요구하는 자료에 대하여 기일 및 시간을 엄수하여 작성 및 제출하여야 한다.

□ 본 용역을 수행하여 결과보고서를 제출함에 있어 제3자의 저작권 침해에 따른 분쟁 발생 시 수행기관이 일체의 책임을 부담한다.

□ 용역 계약에 의해 수행된 용역의 결과물에 대한 저작재산권(2차적 저작물 작성권 등)은 발주기관에 귀속되며, 발주기관은 정책상 필요시 임의로 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

□ 저작권, 지적재산권, 기타 법적 소유권 등 모든 권리는 발주기관에 영구 귀속된다.

□ 타인의 지적 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 용역수행기관이 모든 법적 책임을 진다.

□ 보고서, 설계도서 등의 저작권은 납품과 동시에 발주기관에 귀속되며, 저작권에 관련된 제반문제 발생 시에는 용역수행기관에서 모든 책임을 해결하고, 발주기관 동의 없이 본 용역 결과로 도출된 설계도서를 제3자에게 임의로 제공할 수 없다.

□ 설계도는 각 분야별 법규 및 규정, 기준에 적합하도록 구분설계 하여야 한다.

□ 인테리어설계 시에는 건축구조, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기존설계를 감안하여 설계하여야 한다.

□ 본 용역수행 중 계약상대자의 귀책사유로 발생한 모든 문제에 대하여는 계약상대자가 모든 책임을 지며 발주기관에 손해를 입힌 경우 이를 배상한다.

<과업수행 세부지침>

□ 각 공간별 디자인 계획의 세부 고려사항

- 인테리어 설계도면은 각 공간별 평면도, 전개도, 시공 상세도를 포함하며

설계내역서를 작성하여 제출하여야 한다.

□ 공간디자인(인테리어) 기본설계 세부지침

- 기본설계는 기본개념이 설계도서에 구체적으로 표현되어야 하므로 실현 불가능하거나 제 법규 규정에 저촉되어서 공사시행 불가능한 내용이 되어서는 아니 되며 각종조사를 실시하여 그 결과를 기본설계에 반영하여야 한다.

- 공간 환경과 조화된 배치계획, 내부 공간의 특성 및 기능, 편의성을 고려

한 평면계획 및 입면계획을 수립하여 설계하여야 한다.

- 실내공간의 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리,

색채 개념 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

- 실내 마감 재료는 경제적이고 내구성이 우수하며 유지관리 면에서 유리한

질감, 색채 등 자연친화적인 재료를 선택하여야 한다.

- 실내공간의 가구 및 집기, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 형태, 재료,

색채, 크기, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 검토하여 설계에 반영할

수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

- BF인증 및 유니버셜 디자인으로 모든 사용자의 불편이 없도록 계획하여야 한다.

□ 전기･소방 설비 지침

- 본 설계도서 작성 시 건축, 기계설비 등과 상호 유기적으로 협조하여 설계를 하여야 하며, 이에 따라 누락되는 사항이 없어야 하고, 책임한계를 명확히 정하여 시방서 및 도면에 표기하여야 한다.

- 설계기준은 전기사업법, 전기공사업법, 소방관련법, 전기설비기술기준 등의 제반 관련규정에 적합하도록 하여야 하며 서로 상이한 경우에는 그 내용이  강화된 것을 따른다.

□ 공사비 산출

- 공종별 공사비(공종별 개략 물량 포함) 계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여실제 소요공사비의 근사치가 되어야 하며, 공사비 산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및  자료를 함께 제출하여야 한다.

∙ 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산에

의해 작성하여야 한다.

∙ 특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를

받아 합리적인 단가를 택한다.

∙ 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

□ 공간디자인(인테리어) 실시설계 세부지침

“실시설계”라 함은 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한

설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감,

색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 이 도서는 실시설계 완료 전에 각

종 협의 등의 행정절차를 거쳐 확정한다. 기본설계를 근거로 실시설계에서는

설계기준 및 각종 조건을 분석하고 이를 구체화하여 공사시공에 필요한 시방

및 규격서, 공사비 내역서, 실시 설계도서 작성 등의 세부 실시계획을 수행하

여야 한다.

- 세부 실시설계에 대한 구체적인 공통항목

∙ 실시설계설명서(계획개요 및 기타 필요한 사항)

• 벽, 천정, 창호, 전기(조명), 미라클글라스 설치, 종합상황판 점검용 유압사다리 설치, 백색소음장치(사운드마스킹) 부분상세도 등을 포함한 인테리어 설계도면

• 시방서(일반 및 특기시방내용)

• 설계 내역서(설명서, 세부내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표 포함)

- 실시설계도서의 작성 지침

∙ 설계도면과 도면 기호는 이해가 쉽도록 작성하며 A3크기로 설계함을 원칙  으로 한다.

∙설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문사용), 아라비아 숫자를 사용하여작성한다.

∙ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

∙ 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 설계방법, 마감 재료의 종류 및 유형, 주요계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항 등을 한글로 기록한다.

∙ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의  번호 및 도면명을 표기한다.

∙ 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공이 될 수 있도록 최대한 상세히 표현되도록 하고 각 실의 실내디자인은 그 시설내용과 함께 미적 감각을    도입하여 설계하고 더 이상의 실내디자인의 검토가 되지 않도록 구체적인  재료와 특성이 표시된 도서를 작성하여 완벽하게 설계한다.

∙ 각 설계도는 관련 법규를 참조하여 분야별로 구분 설계하여야 하며 각 분야별 법규 및 규정, 기준에 적합해야한다.

∙ 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 제출한다.

-  공사시방서

∙ 시방서는 일반사항 및 특기시방 등 도면에 의한 시공, 시방 사항을 상세하게 작성해야 하며 공사시방서 작성 시는 별도의 공사시방서 작성요령에 의거 작성한다.

∙ 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성  하여 해석에 이견이 없도록 하며 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록   작성한다.

∙ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

∙ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

∙ 현실적으로 인테리어 시공이 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

∙ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

∙ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

∙ 본 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등  이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

- 수량산출조서, 공사비내역서, 일위대가표

∙ 수량산출조서는 적산기준에 의하여 산출하고, 쉽게 알아볼 수 있도록 상세  하고  체계적으로 정확히 작성한다.

∙ 공사비내역서 및 일위대가표는 건설표준품셈에 의하고 자재 단가는 국내에서 공인받은 물가조사 기관의 월보에 의하되 특수한 것은 2인 이상의 견적서를 첨부 최소금액으로 하고, 노임은 건설업 임금 실태 조사보고서(대한건설협회)를 기준하여 작성한다.

∙ 노임기준은 당해 연도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준으로 한다.

∙ 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 최저가격을 적용한다.

∙ 품셈은 당해 연도 건설공사 표준품셈에 준한다.

∙ 조사, 공표가격이 없는 경우 공사비 산출을 위한 견적서는 2개 업체 이상의 것을 기준으로 당해 물품의 거래가격 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

∙ 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙에 의거 작성한다.

∙ 내역서 비고란에는 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것

∙ 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용 할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

∙ 수량 산출은 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계한다.

- 공사 공정표

∙ 각 공종별로 단일화 시켜야 하며, 이 공종들의 상관관계를 경로와 날짜가 나타나도록 공정표를 작성한다.(공정을 월별, 누계치를 표시)

∙ 특수공정은 작업의 시작과 종료 시점에서 선행되어야 하는 작업명칭을 기입하여야 한다.

∙ 총 공정 일정은 실제 공사시행에 적용할 수 있는 자연적, 지리적, 인위적   요소가 감안된 일정이어야 하며, 휴일은 일정에 산입한다.

2. 계약상대자의 책임 및 업무

□ (계약상대자의 책임범위) 감독관의 승인을 받은 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주기관의 수정 ․ 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 시정 ․ 조치하여야 한다.

□ (손실보상) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우, 이에 대한 손실보상 등 책임을 져야 한다.

□ (이의방법) 계약상대자가 발주기관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 효력이 발생한다.

□ (문서의 기록비치) 계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

□ (안전관리의 의무) 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수 하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

□ (법률준수의 의무) 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

3.  착수신고서 및 기타 제출 서류

□ 계약상대자는 계약체결 후 7일 이내 계약문서에서 정하는 바에 의하여 과업에 착수하여야 하며, 착수 전에 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 착수신고서

․  사업책임기술자 선임계(이력서 첨부)

․  기술용역 예정공정표, 과업수행 조직표

2) 분야별 참여기술자, 인력 투입계획 및 작업계획서

3) 보안각서

4) 용역수행에 필요한 다음서류

- 국내기술자는 기술자 자격수첩사본 및 건설기술인협회 경력 증명서

- 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

5) 기타“발주기관”이 요구하는 사항

□ 착수일로부터 7일 이내에 효과적인 사업관리가 될 수 있도록 단계별 과업기간을 세분한 세부과업수행계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 계획서에 포함될 내용을 다음과 같다.

1) 세부공정계획서

2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

3) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

4) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

5) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

4. 과업수행보고

□ 착수회의 : 착수일로부터 7일 이내

1) 과업수행 방향 및 방법, 과업 세부수행계획표(예정공정표)

2) 기타 과업수행에 필요한 사항

□ 공정보고 : 매주 월요일에 전주 공정 보고

1) 계약상대자는 월간 공정보고를 서면으로 제출하여야 하며 내용은 다음과 같다.

- 과업추진내용 및 공정현황

- 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항포함)

- 과업 수행상 주요 문제점 및 대책

2) 월간 공정보고서에는 기간 중 수행한 과업내용 및 다음 달의 예정 과업내용을 상세히 기술하고 당초 예정공정보다 현저한 지연이 발생할 경우 보완대책 등을 수립하여 발주기관에게 즉시 보고하여야 한다.

□ 중간 보고 : 사업수행 2주 이내

1) 계약상대자는 감독관의 요구가 있거나 다음 각가의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야하며 감독관의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

- 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

- 주요계획의 설정과 변경 시

- 기타 발주기관의 요청이 있을 경우

□  최종 보고 : 준공예정일 7일전

1) 계약상대자는 과업이 완료된 때에 최종보고서(안)를 준공예정일 7일전에 발주기관에게 제출하여야 하며, 용역준공 전 종합 보고하여 최종 승인을 받아야 한다.

5. 하도급 사항

□ 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

- 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

- 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

- 하도급 기간 및 하도급 금액 등

□ 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

- 하도급 통지 또는 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급을 하는 경우

- 하도급대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

□ 계약상대자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

- 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

- 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

(하도급거래 공정화에 관한 법률 제2조9항)

□ 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급 받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)

□ (책임한계) 하도급으로 시행한 당해 용역 및 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

6. 용역 감독 및 점검

□ 용역 감독의 권한 : 발주기관은 본 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 확인ㆍ감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

- 기술인력 동원현황, 업무수행 상태,  기타 확인이 필요한 사항

□ 용역 점검 : 발주기관은 용역의 품질 확보를 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 지적사항을 즉시 시정하여야 한다.

7. 용역중지 및 부분준공

□ 계약상대자의 귀책사유가 아닌 인․ 허가 지연, 민원 발생, 관계기관 및 지역주민 협의지연, 각종 심의 신청기간 소요, 예산 미편성 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독관은 용역중지를 명할 수 있다.

□ 본 과업 추진과 관련하여 예산의 감액, 발주기관의 추진 계획 및 정책 변경 등에 따라 과업의 계속 수행이 불가능하거나 불필요할 경우에는 발주기관의 필요에 따라 부분 준공할 수 있으며, 부분 준공시의 정산기준은 지방계약법령에 따른다.

□ 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

8. 계약내용(설계) 변경

□ 용역수행 중 계약내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

□ 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역계약상대자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

□ 다만, 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

□ 발주기관은 다음과 같은 경우에 설계 변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

- 상위 계획 또는 발주기관의 계획 변경으로 인하여 과업 범위 및 내용이 변경된 때

- 지자체 또는 관계 기관과의 협의내용 반영을 위한 과업 내용 변경 시

- 계약상대자의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업 기간의 연장

- 사업추진 계획 변경에 따른 사업규모 등이 변경될 경우

- 발주기관이 필요에 의하여 계약상대자와 협의된 경우

□ 발주기관은 다음과 같은 경우에 용역기간 조정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

- 상위 계획의 변경 등으로 과업기간 내 과업 준공이 어렵다고 판단될 때

- 계약상대자의 귀책사유가 아닌 인 ․ 허가 등에 따른 관계기관의 협의 지연, 주민의견 수렴에 따른 협의 지연, 각종 심의위원회의 심의 지연 등으로 인하여 과업 기간 내에 추진이 불가능하다고 판단 될 때

- 천재지변으로 과업 수행이 불가능 할 경우

- 기타 발주기관이 필요하다고 판단 될 때

- 발주기관이 필요에 의하여 계약상대자와 협의된 경우

9. 용어의 해석

□ 과업내용서의 내용에 이견이 있을 때에는 양질의 성과 도출이 가능한 방향에서 상호 협의하여 결정한다.

□ 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

10. 보안 및 비밀 유지

□ 과업 내용은 타 목적에 사용할 수 없으며, 승인 없이 외부에 발표하거나 활용하여서는 아니 되며, 계약상대자는 과업수행 중 보안유지를 위해 다음사항을 준수하여야 한다.

- 과업수행 참여자 전원은 보안의 책임이 있다.

- 보안 책임자를 지정하고 자료 보관함 비치 및 통제를 엄격히 하여야 한다.

- 모든 자료 ․ 계획 내용 ․ 성과품 및 보안이 필요하다고 지시한 문서나 도서 등은 감독관의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출 또는 반출되어서는 아니 된다.

- 과업 중 폐기물은 파쇄 처리해야 하며, 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 한다.

- 참여기술자가 교체될 경우에는 인수인계를 철저히 하고, 참여기술자의 변경사항은 발주기관의 확인을 받아야 한다.

11. 보고서 및 성과품

□ 보고서 작성

- 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 미터법을 사용하여야 한다.

- 자료는 발주기관의 특별한 요구가 있는 경우를 제외하고는 A4 양식으로 작성하여야 하며, 도면은 A3 양식으로 작성을 원칙으로 한다.

- 내용 및 편집의 구성은 개조식으로 작성하여 간결하고 명확하게 표현하여야 한다.

- 기초조사, 분석, 정리내용, 관련계획과 정책의 분석내용, 기본구상과 방향, 계획 작성내용과 배경, 각 단계별 작업과정, 중간평가·보고 과정 및 내용, 정책․제도와 관련한 건의 및 개선방안 등 모든 내용을 보고서에 포함한다.

- 시각화 자료(투시도, 조감도 등) 등의 제작은 반드시 발주기관과 협의하여야 하며, 발주기관의 요구사항이 있을시 이를 수용하여야 한다.

- 모든 성과품 일체는 감독관의 검사를 받아 제출하여야 한다.

- 기타 세부사항 및 성과품 작성 등과 관련된 사항은 용역과정 중에 상호 협의하여야 한다.

성 과 품 종 류	수 량	비 고
- 최종보고서	5부
- 인테리어 설계도면 (예정공정표, 투시도, 조감도 등 포함)	5부	A3편철 2부 접은도면 3부
- 시방서(A4책자형 반첩)	5부
- 설계내역서(A4책자형 반첩) ※ 수량산출서, 단가산출서, 일위대가 포함	5부
- 성과품 일체 자료 전산화(USB)	3EA	CAD도면 포함
- 구조계산서		필요시
- 각종보고 및 협의자료		필요시
- 투시도(A2, A3)	4컷	관람실 등
- 기타 자료	1식

□ 성과품 제출 목록

※ 성과품의 제출부수 및 규격은 과업수행 중 협의에 따라 조정될 수 있음.

□ 본 용역의 성과품에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 발주기관에서 소유하며, 발주기관은 정책상 필요시 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

□ 계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 발주기관과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

12. 특기사항

□ 본 용역 수행 시 계약상대자는 분야별 전문가 등과 적극적인 의견을 조율하여 계획에 반영될 수 있도록 하여야 한다.

□ 과업수행과 관련하여 간담회, 설명회, 토론회의, 관계 기관과의 회의 및 보고회 등이 필요한 때에는 발주기관과 협의하여 시행하며, 필요한 보고자료 및 도면 등의 관련 자료를 발주기관에게 사전 제출하여야 한다.

□ 과학적이고 능률적인 과업의 수행과 기간단축을 위하여 최대한 전산처리에 의한 결과를 얻도록 하여야 한다.

□ 추가과업이 필요한 경우에는 발주기관 요구에 따라 계약상대자는 특별한 사유가 없는 경우 이를 수용하여야 한다.

□ 각종 보고서의 내용은 중간평가·보고회 등 검토 가능한 수준이어야 하며, 파워포인트로 작성하여 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

□ 계약상대자는 용역 착수 단계부터 과업내용에 대하여 유기적인 협조를 하여야 하며, 필요시 회의에 참석하여 의견을 수렴하여야 한다.

□ 계약상대자는 119종합상황실 인테리어 관련 전문가들의 아이디어(제안)를 수렴하여 적극 추진하여야 한다.

□ 직접경비는 실비 정산한다.