- 공동주택 인명피해 저감을 위한 -

공동주택 옥상 출입문 안전관리 안내

항상 소방행정 발전에 관심을 기울여 주시고, 화재예방에 적극 협조해 주셔서 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

최근 군포 산본동의 한 아파트 12층에서 창틀 공사 도중 발생한 화재로 11명의 인명피해가 발생하였습니다. 군포 화재는 전기난로와 그 근처에 있던 가연성 공사 자재들이 화재 발생과 확산에 결정적 구실을 하였고, 화재로 인해 놀라 대피하던 주민 3명이 옥상으로 향하는 문을 지나쳐 권상기실(엘리베이터의 도르래 등 부속 기계가 있는 공간)까지 들어가서 인명피해를 키운 요인이 되었습니다.

화재 등 유사시에 안전관리를 위하여 계단 최상부의 권상기실 문이 옥상 출입문으로 혼동되지 않도록 아래 사항을 당부하오니, 관계인께서는 안전이 도모될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	【 옥상 출입문 안전관리 안내사항 】
○ 옥상 비상문 자동개폐장치 설치 ○ 피난유도선 및 픽토그램 설치, 입주민에게 관련 사항 안내 ○ 옥상 권상기실은 관계자만 들어갈 수 있도록 조치(가림막 설치 등)

기타 궁금하신 사항에 대하여는 오산소방서 재난예방과(031-8059-7311) 으로 연락주시면 친절하게 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

2020. 12.

오산소방서장

공동주택 옥상출입문 자동개폐장치 설치권장 안내문

평소 소방안전 업무에 적극적으로 협조해 주심에 진심으로 감사드립니다.

2016.2.29. 「주택건설기준등에 관한 규정」이 개정되어 공동주택의 각 동 옥상 출입문에는 화재 등 비상 시에 소방시스템과 연동(連動)되어 잠김상태가 자동으로 풀리는 비상문 자동개폐장치 설치가 의무화 되었습니다.

	자 동 개 폐 장 치
		문을 닫아 놓더라도 화재 등 비상시에는 화재감지기를 통해 화재 사실이 확인되면 신호를 받아 문을 개방시켜주는 소방안전시스템 ※ 화재 ⇒ 감지기 ⇒ 수신기 ⇒ 자동개폐장치 ⇒ 비상문 개방
※ 1개 설치비용 : 약 670,000원 (2015년 국토해양부 분석 자료)

하지만 이 규정은 신축 건물에는 적용되어, 기존에 지어진 공동주택에는 소급적용 되지 않고 설치비용 등의 문제로 인하여 이 장치를 설치한 공동주택이 많지 않은 실정입니다.

이에 오산소방서에서는 평소 안전사고 등의 이유로 잠겨있는 경우가 많은 공동주택의 옥상출입문에 화재 시 자동으로 열리는 옥상 출입문 자동개폐장치(KFI 인정제품) 설치를 적극 권장하오니 관계자 여러분께서는 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.

오 산 소 방 서 장

공동주택 피난통로(경량칸막이) 안전관리를 위한 안내

오 산 소 방 서 장

공동주택 화재대비 이것만은 꼭 실천합시다

(아파트 게시판 부착용)

아파트 화재대비! 이것만은 꼭 실천합니다.

아파트 세대별로 소화기를 비치하고 수시로 이상유무를 점검해야 합니다.

누전차단기의 시험스위치를 월1회 점검하여 이상유무를 확인해야 합니다.

전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트에는 여러개의 전열기구를 사용하지

말아야 합니다.

화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난로 등을 숙지하여야 합니다.

가스렌지 밸브와 중간밸브는 사용 후 항상 잠그고, 월 1회 이상 누설여부를 확인해야 합니다.

보일러실에 불타기 쉬운 물건 등을 방치하지 말고, 보일러에 대한 정기점검을 받아 이상유무를     확인해야 합니다.

베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이) 앞에는 평상시 피난에 장애가 되는 물건 등을 적재해      놓지 말아야 합니다.

오 산 소 방 서