공동주택 「옥상 출입문」 안전관리 추진 안내문

□ 협조내용

○ “옥상출입문 표시”  “피난유도선”  “피난경로 이탈방지 펜스”

❶ (출입문 표시) 옥상출입문 표지판 제작 · 부착하여 대피위치 확인

		ㅇ (크 기) 420mm × 600mm (실정에 맞게 변경 가능) ㅇ (형 식) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시 인성이 확보되고, 스티커 형태로 쉽게 부착 가능할 것 ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작·기성품 부착

❷ (피난유도선) 최상층 입구부터 옥상 출입문(임시대피공간) 방향으로 안내표시

		ㅇ (내 용) 야광 또는 축광형태로 어두운 곳에서의 시인 성이 확보되어 피난 출입문 까지 표시될 것 ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작·기성품 부착

❸ (출입금지 펜스설치) 옥상층 상부 권상기(기계)실 등 계단 출입금지 펜스

		ㅇ (내용) 로프 또는 쇠사슬(잠금장치) 등으로 관계자 외 출입이 불가능하게 할 것 ㅇ (안내문 부착) 피난방법 및 화재 시 출입가능 여부ㅇ (방 법) 관리사무소 자체 제작·기성품 부착

○ 피난 안내문구 예)

【출입금지 안내】 이 곳은 승강기 기계실로 옥상 비상구는 아래층으로 이동하여 대피

【승강기 내 안내】 이 아파트는 화재 시 옥상 출입문으로 대피할 수 있는 곳이 없음

【박공지붕 대피공간이 있는 곳 안내】 이 아파트는 박공지붕으로 화재 등 긴급 시에만

대피공간으로 활용하고 평상시에는 출입을 금함

□ 참고사항

○ 화재 등 유사시 안전관리를 위하여 계단 최상부의 권상기실 문이 옥상 출입문과 혼동되지 않도록 협조내용 업무추진 및 입주민에게 홍보하여 안전이 도모될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

오 산 소 방 서 장

공동주택 옥상출입문 자동개폐장치 설치권장 안내문

평소 소방안전 업무에 적극적으로 협조해 주심에 진심으로 감사드립니다.

2016.2.29. 「주택건설기준등에 관한 규정」이 개정되어 공동주택의 각 동 옥상 출입문에는 화재 등 비상 시에 소방시스템과 연동(連動)되어 잠김상태가 자동으로 풀리는 비상문 자동개폐장치 설치가 의무화 되었습니다.

	자 동 개 폐 장 치
		문을 닫아 놓더라도 화재 등 비상시에는 화재감지기를 통해 화재 사실이 확인되면 신호를 받아 문을 개방시켜주는 소방안전시스템 ※ 화재 ⇒ 감지기 ⇒ 수신기 ⇒ 자동개폐장치 ⇒ 비상문 개방

하지만 이 규정은 신축 건물에는 적용되어, 기존에 지어진 공동주택에는 소급적용 되지 않고 설치비용 등의 문제로 인하여 이 장치를 설치한 공동주택이 많지 않은 실정입니다.

이에 오산소방서에서는 평소 안전사고 등의 이유로 잠겨있는 경우가 많은 공동주택의 옥상출입문에 화재 시 자동으로 열리는 옥상 출입문 자동개폐장치(KFI 인정제품) 설치를 적극 권장하오니 관계자 여러분께서는 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

추진현황을 파악하고자 하오니 자동개폐장치를 올해 설치 완료하였거나 2022년 2월까지 설치 계획이 있는 공동주택은 오산소방서 재난예방과(031-8059-7311)로 연락하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

오 산 소 방 서 장

	공동주택 화재대비 이것만은 꼭 실천합시다
(아파트 게시판 부착용)

아파트 세대별로 소화기를 비치하고 수시로 이상유무를 점검해야 합니다.

누전차단기의 시험스위치를 월1회 점검하여 이상유무를 확인해야 합니다.

전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트에는 여러개의 전열기구를 사용하지

말아야 합니다.

화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난로 등을 숙지하여야 합니다.

가스렌지 밸브와 중간밸브는 사용 후 항상 잠그고, 월 1회 이상 누설여부를 확인해야 합니다.

보일러실에 불타기 쉬운 물건 등을 방치하지 말고, 보일러에 대한 정기점검을 받아 이상유무를     확인해야 합니다.

베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이) 앞에는 평상시 피난에 장애가 되는 물건 등을 적재해      놓지 말아야 합니다.

아파트 화재대비! 이것만은 꼭 실천합니다.

오 산 소 방 서

공동주택 화재예방 홍보방송

관리사무소에서 알려드립니다.

최근 겨울철을 맞아 아파트 화재가 자주 발생하고 있어 화재예방을 위한 안내말씀을 드리겠습니다

○ 아파트 화재의 주요 원인이 대부분 부주의와 전기적인 요인이므로 화기       취급을 주의하고 외출시 반드시 전기장판이나 전열기구의 전원을 끄고       나가시기 바랍니다.

○ 각 세대 마다 초기 화재진화를 위해 소화기를 비치하여 주시기 바랍니다.

○ 세대내 설치된 피난시설은 항상 사용할 수 있도록 잘 관리하여야 합니다

특히, 옥상으로 대피할 경우를 대비하여 옥상 대피공간과 옥상 출입문      위치를 확인해 두시기 바랍니다.

○ 계단 등의 방화문은 항상 닫힌 상태로 사용할 수 있도록 합니다

○ 계단이나 피난통로에는 자전거 등 장애물을 놓지 않도록 합니다.

○ 아파트 단지내 설치된 소방차 전용 주차구역은 주차하지 않습니다.

입주민들께서는 말씀드린 화재예방 안전수칙을 준수하시어 안전하고 살기좋은 아파트가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

이상으로 관리사무소에서 안내 말씀 드렸습니다.

감사합니다.