선단동 상가주택 화재 가스폭발사항 보고

선단동 상가주택 화재 가스폭발사항 보고

□ 화재발생 개요

○ 일  시 : 2016. 6. 7. 14:07경, 출동 14:07 도착 14:14  완진 14:51

○ 장  소 : 포천시 삼육사로 @@@ (선단동 @@@)

○ 대상명 : 김@@주택 외 2개소(소유자 : 김@@/남)

□ LP가스용기 폭발 개요

건물 뒤편에서 원인을 알수 없는 화재가 발생되어 1층 보신탕식당과 2층 주택이 같이 사용하는 LP가스용기에 강하게 수열되어 적치된 2기 중 1기가 폭발하였고 그 충격파에 의하여 다른 1기는 인근 건물을 타격한 사항임.

□ LP가스용기 폭발 원인분석(※추후 합동감식하여 원인규명 예정)

○ 안전밸브 미작동 : LP가스내 안전밸브가 미작동 되어 내부에 팽창된 압력을

방출하지 못하고 폭발 추정

○ 안전밸브 용량초과 : LP가스가 매우 강하게 수열되어 안전밸브의 배출한계를

초과하여 용기가 파열되면서 폭발 추정. (※가스안전공사 주장)

□ 현장관계도 및 사진

충격파로 이동된 LP가스

2차 타격지점

충격파로 이동된 LP가스

1차 타격지점

LP가스 폭발지점

폭발한 LP가스 발견지점

화재 현장 도착 당시 사진	건물 후면 진압 사진
폭발한 LP가스용기(50kg) 사진-1	폭발한 LP가스용기(50kg) 사진-2
충격파로 이동된 LP가스용기 1차 타격지점	주택 벽면에 1차 충격후 튕겨 나가 옆 공장 벽면에 박힌 LP가스용기