설계공모 질의 · 답변

□ 평택소방서 세교119안전센터 신축 설계공모

연번	질의 내용	답변내용	비고
1	부지 전면 차량 진출입을 위한 지구단위계획 변경 여부	부지 전면 소방차량 진출입을 위한 지구단위계획 변경을 협의 중에 있으며, 「붙임 진출입로 범위」 파일을 참조하여 자유롭게 설계하기 바랍니다.
2	지구단위계획상 대지내의 건축한계선	평택세교지구 도시개발사업조합 다음카페 일반자료실 자료 참고(http://cafe.daum.net/ptsekyo)	별도자료 없음
3	제출도서(설계도면, 설명서, 도판 사이즈, 밀봉여부 등)	제출도서 : 설계도면 및 설계설명서 2종을 제출. (설계도판 제출 생략으로 혼선 방지 및 부담 경감) 설계도면(A3, 표지포함 17매 이내) 및 설계설명서(A4, 20매 내외 책자) 각 원본 1부(업체명 표기)와 사본 6부(무기명) 제출.(제출도서를 PDF로 저장한 CD 또는 USB 별도) 제출도서의 파손·오염 등을 방지할 수 있는 견고한 포장
4	투시도 색상 외 재질표현 가능 여부	투시도의 렌더링은 불가하나 일반적인 재질표현은 가능
5	남성, 여성 근무 인원 수(화장실, 팀장실 별도구분 등)	1일 근무 예정인원 9명(남7, 여2) 대기실 4개(여1, 구급1, 직원 2) 이상 확보하되 공간활용성 및 이용자의 편의 증진을 위해 자유로운 설계가 가능 화장실은 남·여 출입구가 분리된 일반적인 공중화장실의 형태로 설계하되 공중화장실등에관한법률 및 장애인편의증진법 등 관련규정 참조

연번	질의 내용	답변내용	비고
6	지구단위 내의 높이제한은 없는 지	평택세교지구 도시개발사업조합 다음카페 일반자료실 자료 참고(http://cafe.daum.net/ptsekyo)	별도자료 없음
7	대지 지적에 관련된 캐드(dwg) 자료 제공여부	평택세교지구 도시개발사업조합 다음카페 일반자료실 자료 참고(http://cafe.daum.net/ptsekyo)	별도자료 없음
8	차고셔터에 따른 층고 지침	현장설명회에서 배부된 제원표를 참조하여 차량별 높이에서 천장 또는 보 하단 사이 1m이상 공간 확보
9	연면적 범위내에서 지상 3층 계획 가능여부	부지여건 및 소방청사 특성 반영을 위한 변경 가능
10	세부시설계획의 실별 권장층수 변경가능여부	설계자의 아이디어에 따라 자유롭게 변경 가능
11	옥외 훈련시설의 주민공유 이용률 고려여부	고려하지 않음

연번	질의 내용	답변내용	비고
12	옥외 훈련시설 크기변경 및 증감 가능여부	설계자의 아이디어에 따라 자유롭게 변경 가능
13	다목적 훈련장과 옥외 훈련시설의 면적과 활용의 공유가능여부	설계자의 아이디어에 따라 공유 가능
14	소방서 방문객 외의 공원이용자의 주차장 사용 가능여부	일반시민의 주차장 이용은 가능하나 소방차량 긴급출동에 장애가 없도록 제한될 수 있음
15	설계 설명서에 대한 지침 확인	설계설명서의 작성 및 제출 방법은 3번 답변 참조 설계설명서는 설계도면에 구체적으로 적을 수 없는 내용을 별도로 기록해 놓은 것으로 설계자의 의도 주안점 등 심사위원회의 심사자료로 활용하기 위함임
16	제출도서의 응모자에 대한 인지가능한 작품의 감점사항 과 일반사항 중 중요사항은 색을 이용하여 표현할수 있는것에 대한 기준	투시도를 제외한 설계도서는 흑백으로 작성(현장설명회 배부자료 참조)
17	경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인 참조 범위	붙임 「경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인」 참조 지금까지의 소방청사 설계표준에 대한 이해를 위해 가이드라인을 참고하는 것은 설계자의 자유이나 본 설계공모에 반영할 필요는 없음(혁신적이고 창의적인 설계 가능)

연번	질의 내용	답변내용	비고
18	소방차고의 층고 및 2층 다목적훈련장 제한된 층고	소방차고 층고는 8번 답변내용 참조 다목적훈련장의 층고는 별도 제한 없음
19	소방 세차 시설의 필요여부	세차시설을 반영할 필요는 없음
20	부지 전면 소화전, 가로등, 가로수등 이설 여부	지장물의 철거 또는 이설 여부는 고려하지 않으며 본 설계공모에 반영하지 않음
21	대지주변 계획도(지반레벨표시) 제공	평택세교지구 도시개발사업조합 다음카페 일반자료실 자료 참고(http://cafe.daum.net/ptsekyo)	별도자료 없음
22	주출입구 상징성(붉은색 돌출입면)과 외부입면마감재(징크패널 등)을 꼭 반영해야 하는지?	상징성을 반영하거나 제한하지 않음
23	후면차고 출입공간 계획으로 차량 진입,출입별도 와 관련하여 소방차량 4대 모두 차고 전면출구,후면 입구로 분리하여 소방차량을 주차 할수 있도록 하라는 내용인지?	건축물의 배치계획에 따라 자유롭게 설계 가능

끝.