		보 도 자 료
보도일시	2024.2.16(금) 배포 즉시			사진	o	자료		x	매수	1
담당부서	재난예방과 (예방대책팀)		과 장	소방령 김한준 (031-310-0300)
			팀 장	소방경 강병규 (031-310-0320)
			담당자	소방사 손윤석 (031-310-0322)

시흥소방서, 용접□용단 작업 시 안전수칙 준수 당부

시흥소방서(서장 홍성길)는 겨울철 화재안전대책 일환으로 공사장 용접□용단 작업 시 화재예방 안전 수칙을 준수해 줄 것을 당부했다.

건축 공사장은 작업 환경 특성상 가연성 자재가 다량 적치돼 있어 용접 등 작업 중에 발생한 불티가 인근 가연물에 옮겨붙으며 대형 화재로 이어질 가능성이 있다. 화재 발생 시 다량의 유독가스를 발생시키거나 대규모 재난으로 확산할 우려가 있어 안전 수칙 준수가 필수다.

용접 작업 시 주요 안전 수칙으로는 □화재감시자 의무 배치 여부 확인 □작업반경 10m 이내 가연물 적치 금지 □작업반경 5m 이내 소화기 비치 □작업 후 작업장 주변 잔불 감시 □인화성□폭발성 등 물질은 별도 장소보관 등이다.

홍성길 서장은 "작은 불티 하나가 큰 화재를 발생시킬 수 있다"며 "건축공사장 관계자는 철저한 안전 수칙 준수와 함께 화재 예방에 각별한 주의를 부탁드린다□고 전했다.

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 시흥소방서 재난예방과 손윤석(☞ 031-310-0322)에게 연락주시기 바랍니다.