다중이용시설 화재안전관리 안내문

평소 소방행정과 화재예방에 많은 관심을 기울여 주시고, 아낌없는 협조와 격려에 대하여 깊이 감사드립니다. 경기소방은 다양한 화재예방 대책을 추진하여 도민의 안전을 지켜드리고자 더욱 노력하고 있습니다.

2023년 여름철은 이른 무더위로 인해 일찍 시작하고, 장기간 지속될 것으로 예상됩니다.  따라서, 여름철 화재의 주요 원인인 전기화재예방을 위하여 아래와 같이 알려드리니, 각 업소에서는 화재예방에 최선을 다하여 주시기 바랍니다

< 전기화재 예방을 위한 10대 화재안전수칙 >

➊ 전기설비의 케이블 및 콘센트 수용량 사전 확인

▸전기기기를 콘센트에 연결 시 제품의 허용 전력 한계를 넘지 않도록 주의

➋ 문어발식 콘센트(멀티탭) 사용 주의

▸에어컨, 냉장고, 세탁기 등 전기기기를 한 개의 멀티탭에 연결 시 과부하 발생 위험

➌ 케이블(전선) 및 코드를 감거나 압착․구부리는 행위 금지

❹ 과열 위험이 높은 낡은 전기기기는 교체하고, 전자기기 고장 시 전원 차단

❺ 전기기기 과열을 예방하기 위해 주변에 통풍 공간을 확보

➏ 전기기기를 화염이나 열원과 떨어진 안전한 장소에 배치

➐ 가전제품 사용 전 내부 먼지 제거

➑ 전선의 피복이 벗겨져 합선이 되는 경우가 많으므로 낡은 배선과 피복 확인

➒ 과전류 발생 시 자동으로 차단해 주는 누전차단기 월 1회 이상 점검

➓ 전기 자재는“KS”, 전자 제품은“KC”가 있는 안전한 제품으로 사용

아울러, 송탄소방서에서는 화재예방 안전수칙 등을 신속히 알려드리고자 네이버 밴드를 운영할 예정이오니 아래의 사항을 참고하시어, 가입 및 정보교류에 참여하시기 바랍니다

	송탄소방서 네이버밴드 가입절차
1. ‘네이버밴드’ 어플에서 ‘송탄소방서 화재예방 모임’ 검색 2. ‘업소명(성함)’ 으로 가입

기타 궁금하신 사항에 대하여는 송탄소방서 재난예방과(031-685-8311)로 연락주시면 친절하게 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

2023. 6.

송 탄 소 방 서 장  나 윤 호

붙임1	다중이용시설 등 주요 사고사례

1	(펜션) 동해시 가스폭발 화재
○ 일시/장소 : ’20. 1. 25. 19:46경 / 강원 동해시 묵호진동 ○ 피해현황 : (인명) 사망 7, 부상 2 ○ 화재원인 : 가스누출(폭발)

2	(펜션) 유독가스 질식사고
○ 일자/장소 : ’18. 12. 18. / 강원 강릉시 저동 ○ 피해현황 : (인명) 사망 3, 부상 7 ○ 사고원인 : 질식(가스보일러 유독가스 실내 유입)

3	(펜션) 담양군 황토흙집 펜션 화재
○ 일시/장소 : ’14. 11. 15. 21:45경 / 전남 담양 대덕면 ○ 피해현황 : (인명) 사망 4, 부상 2 / (재산) 약 498백만원 ○ 화재원인 : 부주의(음식물 조리)

4	(판매시설) 화성 메타폴리스(상가동) 화재
○ 일시/장소 : ’17. 2. 4. 11:00경 / 경기 화성시 반송동 ○ 피해현황 : (인명) 사망 4·부상 47 / (재산) 약 83억원 ○ 화재원인 : 부주의(공사작업 용접 불티 착화)

5	(유흥주점) 브라질 나이트클럽 화재
○ 일시/장소 : ’13. 1. 27. 02:30경 / 브라질 히우그란지두술 주 ○ 피해현황 : (인명) 사망 242, 부상 168 ○ 화재원인 : 부주의(화기취급)

6	(유흥주점) 시크노래주점 화재
○ 일시/장소 : ’12. 5. 5. 20:52경 / 부산광역시 부전동 ○ 피해현황 : (인명) 사망 9, 부상 18 ○ 화재원인 : 전기적(누전)

붙임2	여름철 전기화재 화재안전수칙(안)

여름철 전기화재 예방을 위한 10대 화재안전수칙

지난 5년간 경기도 내 전기화재는 전체의 28.8%를 차지하며, 특히 여름철에 냉방기기 사용 등 전기량 사용증가에 따라 전기화재가 가장 많이 발생하고 있습니다. 여름철 전기화재 예방을 위하여 평소 화재안전수칙 이행에 적극 동참하여 주시기 바랍니다.

< 전기화재 예방을 위한 10대 화재안전수칙 >

➊ 전기설비의 케이블 및 콘센트 수용량 사전 확인

▸전기기기를 콘센트에 연결 시 제품의 허용 전력 한계를 넘지 않도록 주의

➋ 문어발식 콘센트(멀티탭) 사용 주의

▸에어컨, 냉장고, 세탁기 등 전기기기를 한 개의 멀티탭에 연결 시 과부하 발생 위험

➌ 케이블(전선) 및 코드를 감거나 압착․구부리는 행위 금지

❹ 과열 위험이 높은 낡은 전기기기는 교체하고, 전자기기 고장 시 전원 차단

❺ 전기기기 과열을 예방하기 위해 주변에 통풍 공간을 확보

➏ 전기기기를 화염이나 열원과 떨어진 안전한 장소에 배치

➐ 가전제품 사용 전 내부 먼지 제거

➑ 전선의 피복이 벗겨져 합선이 되는 경우가 많으므로 낡은 배선과 피복 확인

➒ 과전류 발생 시 자동으로 차단해 주는 누전차단기 월 1회 이상 점검

➓ 전기 자재는“KS”, 전자 제품은“KC”가 있는 안전한 제품으로 사용

화재안전 실천은 나와 나의 가족 그리고 이웃의 안녕을 위해 선진시민이 갖추고 실천해야 하는 기본입니다. 우리 모두 불조심과 화재안전수칙을 지킬 것을 당부드립니다.

붙임3	에어컨 실외기 안전사용을 위한 10대 화재안전수칙(안)

➊ 실외기는 벽체와 10cm 이상 떨어진 곳에 설치(전선피복 및 통풍 관리)

➋ 실외기 전원선을 이음부가 없는 단일 전선으로 설치(전선을 꼬아 연결 방지)

➌ 에어컨 가동 시 실외기 연결부 전선의 훼손 여부 등 상태 확인

➍ 에어컨 전용 차단기 또는 전원 콘센트 확인

➎ 실외기 바닥에 설치된 방진고무가 부식·파손 시 즉시 교체

➏ 실외기 팬이 작동하지 않거나 실외기에서 과도한 소음 발생 시 전문가 점검 조치

➐ 실외기 내부를 주기적으로 청소하여 먼지 및 수분 등 이물질 제거

➑ 실외기 후면에 누적된 먼지나 실외기와 벽체 사이 낙엽 등 이물질 제거

➒ 담뱃불은 화재의 원인이 될 수 있으므로 실외기 주변 흡연 금지

➓ 실외기 화재 시 주변 가연물 연소 확대로 실외기 주변 환경정리

< 최근 5년간 전국 에어컨 화재 현황>
연도	화재건수	인명피해	사망	부상	재산피해(원)
2018	262	10	1	9	1,538,922
2019	223	12	1	11	798,616
2020	221	5	0	5	814,749
2021	255	1	0	1	867,315
2022	273	58	9	49	2,801,986
합 계	1,234	86	11	75	6,821,588