피난시설 안내
	피난구역
	화재 예방 안내	피난 대피로 확보 ▣ 옥상 비상문 자동개폐장치 주변에 집기류 보관 금지 ▣ 화재 발생 시 신속한 피난구역 으로 대피하기 위하여 복도에 자전거, 유모차 ,킥보드 등은 실내에 보관 ▣ 전기장판, 전기온풍기, 등 전기용품 은 장시간 사용을 자제 ▣주방에서 조리음식을 장시간 하실때는 유의하여 조리하시기 바랍니다. ▣ 세대 인테리어 공사할시 에는 항상 소화기를 비치하여 작업해주시도록 당부 드리며 일일 공사가 마무리 되시면 세대 분전함에 차단기를 항상 내려주시고 퇴실하시기 바랍니다. ▣ 만약 위층에서 화재가 발생되면 비상계단으로 내려가 밖으로 대피하시고 아래층에서 화재 발생시 옥상 비상출입문으로 대피하여 주시고 옥상 방화문은. 화재 발생 시 연동되어 자동 개폐됩니다. 만약 개폐가 안될 시에는 개폐장치의 빨간 버튼을 누르시면 수동 개폐가 됩니다(우측사진 참조),옥상 방화문이 개방되면 피난구역 있음(우측사진 참조) ▣ 화재로 이동시 젖은 수건으로 코와 입을 막아주시고 낮은 자세로 이동하며 .엘리베이터 이용은 절대 안됨
	경량칸막이 관리
	경량칸막이 사용방법	▣화재상황을 대피하여 사전에 경량칸막이의 위치확인 (우리아파트 는 2호와 3호만 경량 칸막이가 설치됨(1호 와 4호 는 경량칸막이 없음) ▣세대 사이에 설치된 경량칸막이 주변에는 피난에 방해가 되는 .물건을 적치하지 말아야 하며,화재 발생 시에는 경량칸막이를 신속하게 파괴하고 옆집을 통해 안전한 곳으로 대피 바랍니다.
	실외기 관리
	하절기 실외기 화재 예방	▣실내에 설치된 실외기는 열 축적이 쉽기 떄문에 충분한 환기필요 ▣더운 바람이 나가는 환기창에는 막히지 않도록 각별한 주의를 하기시 바랍니다. ▣만약 실외기 환기구에 적치물로 인한 환기에 방해 방을 경우 실외기주변의 온도는 급상승합니다. 모터의 열기는 최고 65도까지 상승하며 이에 피복이 녹아 스파크가 발생 또는 주변의 먼지로 인해 화재가 일어날 수 있으니 주의당부 드립니다..
	관련기관 전화안내
	수원 소방서	119 또는 031- 8012-9212