- 겨울철 노인관련시설 피난 안전성 확보를 위한 -

요양원 화재예방 안전관리 운영 안내

평소 소방에 대한 깊은 애정과 관심으로 소방행정 발전에 적극 협조하여 주심에 대하여 진심으로 감사드립니다.

특히 코로나19 확산으로 노인요양시설에 대한 출입이 제한되어 소방시설   안전관리를 확인 하기에 어려움이 있으며, 최근 2021. 11. 4(목) 수원시  장안구 00요양원에서 화재가 발생하기도 하였습니다.

이에 노인관련시설의 화재예방을 위한 “관계자 간담회” “자체 화재안전점검·피난계획 매뉴얼 작성” “관계인 주관 대피훈련” 그 결과에 따른  “화재안전컨설팅(안전교육)”을 통해 요양원의 안전관리에 각별한 노력을 기울이고자 합니다.

이에 아래와 같은 추진사항을 안내드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	【 “화재예방 안전관리“ 추진방향 안내 】
➊ 관계자(관리자) 관서장 간담회(비대면 영상) 추진 - 일시/장소: 2021.11.30.(화) 14:00 / 수원소방서 소회의실 ➋ 자체 화재안전점검 및 피난계획 매뉴얼 작성 후 제출 - 소방시설 등 불량사항은 관계인에 의한 자진개선(시정조치) 실시 - 수원소방서 홈페이지에서 작성서식 다운로드(알림마당→최신소식) - E-mail(qkrwofka@gg.go.kr)을 활용한 점검 및 피난계획 매뉴얼 소방서 제출(2021.12.24.) ➌ 관계인 주관 대피훈련 및 안전교육(컨설팅) 실시 운영(2022. 1월~2월) - 훈련 및 안전교육에 대한 일정은 각 관할센터에서 사전협의 추진 예정

기타 궁금하신 사항은 수원소방서 재난예방과(031-8012-9311~2)로 연락주시면 친절히 안내 드리겠습니다. 감사합니다.

2021. 11.

수 원 소 방 서 장

화 재 안 전 점 검 표

■ 대상명 :           ■ 점검일 :    .   .   . ■ 관계인 :        (서명)

점검분야	점 검 항 목	점검결과(√)		조치결과
		양호	불량
소방시설	□ 소화기는 적정하게 배치되어 있는가? (잘보이는 곳에 위치, 보행거리, 정상압력 등)
	□ 소화전함에 호스, 관창은 적절하게 있는가? (관창 체결 및 아코디언식 적재)
	□ 스프링클러헤드가 설치되지 않은 장소나 살수장애가 있는가?
	□ 수신기 및 자동화재속보설비는 자동으로 연동되고 있는가?
	□ 구획된 실마다 감지기는 설치되어 있는가?
	□ 발신기, 경종, 표시등의 변형・손상이 있는가?
	□ 유도등과 비상조명등은 정상적으로 점등되는가?
	□ 피난기구가 변형, 노후되어 있는가?
	□ 이용자 특성에 맞는 피난기구와 피난안내도가 설치되어 있는가?
	□ 설치된 피난기구 사용법 및 피난방법이 부착되어 있는가?
	□ 방화문은 항상 닫혀있는가?
	□ 비상구의 폐쇄·훼손행위, 물건적치가 있는가?
전기시설	□ 개폐기 용량 적정 및 이상(과열, 손상 등) 있는가?
	□ 누전차단기 설치 및 동작이상 여부?
	□ 시즈히터, 열선장치(감시 센서 정상여부 확인)가 과열되지는 않는가?
	□ 배전반과 분전반은 청결 정돈되어 있는가?
	□ 자체 전기안전점검 결과 불량사항은 조치 되었는가?
가스시설	□ 가스누설 경보 차단장치는 작동하는가?
	□ 중간밸브는 사용 후 차단하는가?
	□ 가스용기는 안전한 장소에 보관되어 있는가?
기타사항	□ 근무자(요양보호사), 입소자에 대한 소방훈련 실시하였는가?
	□ 관계자 등 소방안전교육을 주기적으로 실시하고 있는가?

□ 소방서 요청사항

자체점검 결과 의견	컨설팅(안전교육 및 관리요령 등) 요청