		보 도 자 료
보도일시	2022.01.31.(화) 배포 즉시			사진	o	자료		X	매수	1
담당부서	재난예방과 (생활안전팀)		과 장	신상민 (031-8012-9300)
			팀 장	이장묵 (031-8012-9330)
			담당자	김강룡 (031-8012-9333)
수원소방서, 용접·불티 화재 주의 당부

수원소방서는 용접·용단 작업 시 불티로 인한 화재 사고 예방을 위해 안전 수칙 준수를 당부하고 나섰다.

소방청 자료에 따르면 2018년~2022년까지 용접작업 중 불티로 인한 화재가 5,462건이고 413명(사망 20명, 부상 393명)의 사상자가 발생했다.

건설 현장은 용접으로 인한 불티 비산 시 공사장 작은 틈새의 곳곳에 떨어져 일정 시간이 흐른 뒤 발화가 시작되는 경우가 있다. 또 공사 현장에서 많이 사용되는 스티로폼 단열재가 연소 시 다량의 유독가스를 발생시켜 인명 피해 위험도 높다.

용접·용단 작업 시 안전 수칙은 ▲작업이 끝난 후 일정 시간 대기하여 현장 확인▲작업장 주변 가연성 물질과 인화·폭발성 위험물질 제거 ▲작업장 주변에 물, 소화기, 마른모래 등 비치 ▲단열재, 우레탄폼, 내장재 등 별도 장소 보관 및 화기 금지 표시 ▲작업장 주변에 수시로 물 뿌리기 등이다.

소방 관계자는 "겨울철, 신년, 설명절 시즌에는 부주의로 인한 사고 발생 위험이 높다. 공사 관계자는 용접·용단 작업 시 안전 수칙을 반드시 준수하고 화재 예방을 위해 관심과 주의를 당부드린다”고 전했다.